PUURAUGU LÕPETAMISE ja LIKVIDEERIMISE AKT

|  |  |
| --- | --- |
| Projekt | Südamikpuurimistööd Kesk-Eesti üldgeoloogiliseks kaardistamiseks |
| Uuringuloa nr ja selle valdaja | Üldgeoloogilise uurimistöö luba YGUL/508483 |
| Eesti Geoloogiateenistus |
| Töövõtja | OÜ Inseneribüroo STEIGER |

|  |  |
| --- | --- |
| **PUURAUGU NR** | **EGT0015 (Kõivu)** |
| Asukoht | Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Visusti küla, Kõivu, KÜ 57801:002:0045 |
| Puuraugu koordinaadidja abs kõrgus (m) | x | *6500220,67* |
| y | *648490,16* |
| z | *58,70* |
| Puurtööde algus | *14.10.2021* | Puurtööde lõpp | *28.10.2021* |
| Puuragregaat | *MI8* |
| Puuraugu lõppsügavus (m) | *129,5* |
| Puurimine | Puur. diam. (mm) | Alates (m) | Kuni (m) | Manteldus | Diam. (mm) | Alates (m) | Kuni (m) |
| välimine | sisemine |
| *144* | *0* | *6,25* | *139,7* | *127,1* | *0* | *42,15* |
| *123* | *6,25* | *9,5* |  |  |  |  |
| *101* | *9,5* | *11,75* |  |  |  |  |
| *123* | *11,75* | *129,5* |  |  |  |  |
| Veetase maapinnast (m) | *1,23* |
| Puurimise meetod | *wire-line tripple barrel* süsteemiga pöördpuurimine |
| Plaanitud kaldenurk maapinna suhtes | *90°* | Plaanitud suund | — |
| Teostatud uuringud | *Gamma karotaaž, veetaseme mõõtmine* |

|  |
| --- |
| Pa likvideerimine |
| Alates (m) | Kuni (m) | Täitmisviis | Kommentaar |
| *129,5* | *100,5* | *killustik* | *Manteltorud on maa seest välja võetud.* |
| *100,5* | *99,0* | *savigraanulid* |
| *99,0* | *21,9* | *killustik* |
| *21,9* | *20,9* | *savigraanulid* |
| *20,9* | *0* | *killustik* |
| Tööplatsi taastamine | *Tööplats on korrastaud.* |
| Puuraugu likvideerimise kuupäev | *28.10.2021* |
| Märkused | *Aktile on lisatud maa-ala korrastamise pildid.* |
| Akti koostamise kuupäev | *29.10.2021* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tellija: | Puurija / likvideerija: | Maavaldaja: |
| Tiit Kaasik | Vitalii Lysenko | Leonid Kõiv |
| Eesti Geoloogiateenistus | OÜ Inseneribüroo STEIGER  | eraisik |
| */digiallkiri/* | */digiallkiri/* | */digiallkiri/* |