KÄSKKIRI

Tallinn	03.05.2024 nr 775

Jalaväelahingumasina CV9035EE relvasüsteemide  kasutamise ohutuseeskiri OE 2.5 muutmine

Kaitseväeteenistuse seaduse § 6 lg 3, Kaitseväe korralduse seaduse § 24 p 1, p 11¹, lähtudes Kaitseväe juhataja 15.02.2022 käskkirjaga nr 256 kinnitatud „Sõjaväelise väljaõppe ohutuse üldeeskirjast OE 1.1“ ning teenistuslikust vajadusest

1.	Muudan Kaitseväe juhataja 16.05.2022 käskkirja nr 855 „Ohutuseeskirjade kinnitamine Käskkirjade kehtetuks tunnistamine“ punkti 1.4 (Jalaväelahingumasina CV9035EE relvasüsteemide kasutamise ohutuseeskiri OE 2.5) alljärgnevalt:

1.1.	Tunnistan kehtetuks OE 2.5 punkti 20.1.

1.2.	Lisan OE 2.5-de alapunkti 20.4 tabel 4 alljärgnevate andmetega:

	Tabel 4. Harjutusmoon 35 mm x 228 TPFDS-T
Relva tõstenurk kuni	Õhuohuala
(ÕOA)	Maksimaalne ohuala
(OK)	
37° (maksimaalne)	3500 m	8000 m	
30°	2250 m	8000 m	
25°	2000 m	8000 m	
21°	1750 m	8000 m	
Alla 21° tõstenurgaga õhuohuala ei vähene seoses KSK+K pikkusega (1750 m + 250 m).	

2.	Käskkiri avaldada täitmiseks Kaitseväe juhataja vahetus alluvuses olevate struktuuriüksuste ülematele ja teadmiseks Kaitseväe peastaabi ülemale, Kaitseliidu ülemale ning Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse peadirektorile.

[ allkirjastatud digitaalselt ]

Martin Herem
Kindral
Kaitseväe juhataja