### LISA 11

**Väljavõte „Uus – Kiviõli II kaevanduse avarii likvideerimise plaan“**

 PROJEKT

|  |
| --- |
| 02 |

POSITSIOON NR 02

Kaevanduse kaeveõõned:

Konveieri- ja transpodi peastrekid ja LM ladu– Tulekahju. Põlevkivitolmu plahvatus.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Jrk.Nr  | **Tegevused inimeste päästmisel ja avarii likvideerimisel** | Täitja |
| **1.** | Kutsuda välja „Estonia kaevanduse“ mäepäästesalk (tel. **33 65333, 33 65555** või  **53 433828**). | Kaevanduse korrapidaja |
| **2.** | **Tulekahju** – peatada kõik ventilaatorid: **Plahvatus** – kindlustada kõigi ventilaatorite normaalne töö. | Kaevanduse korrapidajaValveelektrilukkseppPeaenergeetik |
| **3.** | Kutsuda mäepääste juht. | Kaevanduse korrapidaja |
| **4.** | Teatada kõigile inimestele kaevanduses avariist: - peatada peakonveier; -kasutada teavitamise teisi mooduseid: valgus avariisignalisatsioon, raadioside, telefon, käskjalg. | Kaevanduse korrapidaja Valveelektrilukksepp |
| **5.** | Viia kõik inimesed kaevandusest välja. | Vahetuse ITP |
| **6.** | Kutsuda kokku mäepääste liikmed, kes on vahetuses,kasutades raadiosidet, telefoni,käskjalga.  | Kaevanduse korrapidaja Mäepääste töötaja |
| **7.** | Kaeveõõnest, kus toimus avarii, lülitatakse elekter välja. Lülitatakse välja transformaatorid KRUV -ist. | Kaevanduse korrapidaja Valveelektrilukksepp |
| **8.** | Kindlustada pidev tuletõrjeveepumpade töö. | Kaevanduse korrapidajaValveelektrilukksepp Peaenergeetik  |
| **9.** | Sulgeda tuletõkkeuksed lõhkematerjalide allmaalaos | Kaevanduse korrapidaja Lõhkematerjalide allmaalao töötajaMäepääste töötaja |
| **10.** | Avariist teatatakse isikutele vastavalt nimekirjale, mis on lisatud avarii likvideerimise plaanile. | Kaevanduse korrapidaja  |
| **11.** | Teatada häirekeskusele avariist (tel.112) (mäepääste sündmusest). | Kaevanduse korrapidaja Mäepäästetööde juht |
|  |  |  |
| **12.****13.****12.****13.** | **Tulekahju korral kaeveõõne sissepääsu osas**. Saata mäepäästemeeskond kaevanduse avariilise kaeveõõne juurde heitõhujoa poolt uuringuteks ja inimeste päästmiseks. Kui inimesi avariilises kaeveõõnes ei ole, siis meeskond saadetakse tulekahju kustutamisele.Järgmised mäepäästemeeskonnad saadetakse kaevandusse avarii likvideerimise plaani ülesannete täitmiseks vastavalt olukorrale.**Tolmuplahvatuse korral :**Saata mäepäästemeeskond mööda kaldtranspordišahti ja mööda kaevanduse strekke plahvatuskohale inimestele abi andmiseks või tulekahju kustutamiseks. Järgmised mäepäästemeeskonnad saadetakse kaevandusse avarii likvideerimise plaani ülesannete täitmiseks vastavalt olukorrale. | Kaevanduse korrapidaja Avarii likvideerimistööde juht Mäepäästetööde juht Mäepäästetööde juht Kaevanduse korrapidaja Avarii likvideerimistööde juht Mäepäästetööde juhtMäepäästetööde juht |

POSITSIOON NR 03

|  |
| --- |
| 03 |

 Kaevanduse kaeveõõned – **LM plahvatus**  LM allmaalaos või lõhkematerjalide veo masinas.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Jrk.****Nr** | **Tegevused inimeste päästmiseks ja avarii likvideerimiseks** | **Täitja** |
| **1.** | Kutsuda välja „Estonia kaevanduse“ mäepäästesalk (tel. **33 65333, 33 65555** või  **53 433828**). | Kaevanduse korrapidaja |
| **2.** | Kindlustada ventilaatorite normaalne töö. | Kaevanduse korrapidajaValveelektrilukksepp |
| **3.** | Kutsuda mäepääste juht. | Kaevanduse korrapidaja |
| **4.** | Teatada kõigile inimestele kaevanduses avariist: - peatada konveier -kasutada teavitamise teisi mooduseid: valgus avariisignalisatsioon, raadioside, telefon, käskjalg. | Kaevanduse korrapidajaValveelektrilukksepp |
| **5.** | Viia inimesed avariikohast välja. | Vahetuse ITP |
| **6.** | Kutsuda kokku mäepääste liikmed, kes on vahetuses,kasutades raadiosidet, telefoni,käskjalga. | Kaevanduse korrapidajaMäepääste töötaja |
| **7.** | Kaeveõõnest, kus toimus avarii, lülitatakse elekter välja. Lülitatakse välja transformaatorid KRUV -ist. | Kaevanduse korrapidajaValveelektrilukksepp |
| **8.** | Avariist teatatakse isikutele vastavalt nimekirjale, mis on lisatud avarii likvideerimise plaanile. | Kaevanduse korrapidaja |
| **9.** | Teatada häirekeskusele avariist (tel.112) (mäepääste sündmusest). | Kaevanduse korrapidajaMäepäästetööde juht  |
| **10.** | Saata mäepäästesalga meeskond kaevandusse avarii kohta kannatanutele abi andmiseks või tulekahju kustutamiseks.Järgmised mäepäästemeeskonnad saadetakse kaevandusse avarii likvideerimise plaani ülesannete täitmiseks vastavalt olukorrale. | Mäepäästetööde juhtKaevanduse korrapidajaAvarii likvideerimistööde juhtMäepäästetööde juht |