|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. Ehitusettevõtja** | **KAETUD TÖÖDE AKT** |  | **2. Kuupäev: 06.04.2024** |
| Oma Fassaad OÜ | **3. Ehitise nimetus ja asukoht / Lepingu Nr.** |  **Akti nr:** |  KTA\_Õ150\_1 |
|  | Õismäe tee 150, Tallinn / EHITUSE TÖÖVÕTULEPINGU NR NR. O29-23(Õ150)  |  |
| **4. KAETUD TÖÖDE ÜLEVAATUSE TEOSTAJAD :** |  |  |  |
|  | **Nimi** | **Kuupäev** |  | **Allkiri** |
| **Töövõtja vastutav pädev isik:** | Sergei Sorgin | 06.04.2024 | digitaalselt |
|  **Tellija esindaja:** | Rein Funk | 06.04.2024 | digitaalselt |
| **Peatöövõtja vastutav isik:** | Sergei Sorgin | 06.04.2024 | digitaalselt |

|  |
| --- |
| **5. ÜLEVAATUSE TEOSTAJATE POOLT KOOSTATUD AKT ALLJÄRGNEVAS:**1. **Ülevaatuseks ja vastuvõtmiseks on esitatud järgmised tööd**:

 * 1. Tööde nimetus: Põrandate ettevalmistus betoneerimiseks (killustik, kile)
	2. Haardeala või tööosa: Õismäe tee 150 keldris varjeruumide põrandad (1-2 ja 3-4 trepikojade vaheline ala)
1. **Tööd on teostatud** (projekteerimisettevõtte nimetus, jooniste nr ja kuupäevad):

EST Inseneribüroo OÜ: 195\_EP\_AA-3-01 Seletuskiri; AA-5-01 Plaan; KE-7-01\_PP1 1. **Töö tegemisel on kasutatud** (materjalide, toodete nimetused, kvaliteedikategooriad):

Killustikalused (4-8mm), tihendamine, aluskile, betooni eralduslint 8x100 mm, NAKKEDISPERSIOON AQUASTOP BOND1. **Tööde kontrollimise metoodika:**

Visuaalne vaatlus1. **Tööde alustamise kuupäev**: 03.04.2024 **Tööde lõpetamise kuupäev**: 06.04.2024
2. **Erinevused või kõrvalekalded ehitusprojektist:** puuduvad
3. **Esinenud puuduste kõrvaldamise meetmed:** puuduvad
4. **Hinnang tehtud tööde ehitusprojektile, kvaliteedi nõutele ja heale ehitustavale vastavuse kohta:**
	1. Tööd on teostatud: vastavalt kokkulepitule ja hea ehitustava kohaselt
	2. Lubatud edasised tööd: Põrandate valu C25/30, sünteetilise kiuga 100mm
 |
| **6. ALLKIRJAD: digitaalselt** |
| **7. AKTI LISAD** (joonised, fotod, vms): 7.1. Fotod Nr KTA\_Õ150\_1 (1..16)7.2. Serdid: NAKKEDISPERSIOON AQUASTOP BOND, Betooni saatelehed (Ruudus AS) |