**Lisa 1**

**TEHNILINE KIRJLELDUS**

**Tellija nimi ja andmed:** Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus

**Ehitushanke objekti nimetus:** Nursipalu harjutusväljal kändude freesimine

**Asukoht:** Nursipalu, Võrumaa <https://kaart.delfi.ee?bookmark=75e41916921d506c0db2c87ba738b95e>

**Ehitustööde liik:** hooldus

Tellitavaks tööks on kändude freesimise tellimine käesolevas tehnilises kirjelduses toodud mahus, graafiliselt kujutatud kaardil.

Objektiks oleva ala pindala on orienteeruvalt 15 ha.

Pakkujal tuleb enne pakkumuse esitamist hinnata teenuse mahtu. Juhul, kui hankelepingu täitmise käigus selgub, et pindala ei vasta tehnilises kirjelduses või pakkumuses toodule siis hankelepingu maksumust ei muudeta ning töövõtja peab osutama teenust vastaval maatükil, mida tellija on käesolevas tehnilises kirjelduses kirjeldanud.

Freesimine hõlmab tööalal kändude ja raidmete maapinnaga tasaseks freesimist (sügavus maapinnast 2-5 cm).  Kohati on maapind kivine, mis võib freesi kahjustada – nendes piirkondades oleks mõistlik kasutada ekskavaatorit, et kännud juurida, maha matta ja ala planeerida.

Kaart orienteeruva tööpiirkonnaga:

