	
	
	



Ristumiskoha ehitamise lepingu Lisa 1  

RISTUMISKOHA EHITAMISE NÄIDISLAHENDUS 
	1. Näidislahenduse koosseis:
1.1. Asukoha skeem Maa-ameti kaardi väljavõttel
1.2. Näidislahenduse joonis (edaspidi joonis).
1.3. Seletuskiri vt punktid 3-12.

	2. Asukoha skeem



	3. Lähteandmed
3.1. Riigitee kiirusrežiim: üldine kiiruspiirang 90 km/h.
3.2. Riigitee liiklussagedus 2025. a andmetel 44 autot ööpäevas. 
3.3. Riigitee kate: (põlevkivi) tuhkbetoon.

	4. Nõuded ristumiskoha rajamisel 
4.1. Truubi vajadus puudub.
4.2. Kate valida jooniselt: kruuskate (joonisel tüüp VII).
4.3. Tagada vähim vajalik nähtavuskaugus väljasõidul riigiteele (nähtavuskolmnurk) 3x190 m.
4.4. Kooskõlastama ehitustegevuse ristumiskoha alla jäävate tehnovõrgu ja -rajatise omanikega või kitsenduse seadjaga kirjalikult taasesitataval viisil.

	5. Arvestada normdokumentidega ameti kodulehel, muuhulgas
5.1. Ehitusseadustik (vastu võetud 11.02.2015)
5.2. Tee projekteerimise normid (KliM 17.11.2023 määrus nr 71)
5.3. Tee ehitamise kvaliteedi nõuded (MTM 06.04.2016 määrus nr 31)
5.4. Teetööde tehnilised kirjeldused (MA peadirektori 18.02.2019 kk nr 1-2/19/096)
5.5. Nõuded ajutisele liikluskorraldusele (MTM 13.07.2018 määrus nr 43)
5.6. Muldkeha ja dreenkihi projekteerimise, ehitamise ja remondi juhis (MA peadirektori kk nr 05.01.2016 kk nr 0001)
5.7. Riigiteede liikluskorralduse juhis (MA 2018 -008)
5.8. Tüüpkatendid väikese liiklussagedusega teedele

	6. Teostada ehitamiseks vajalikud uuringud 
6.1. Topograafiline plaan lisatud lepingu lisas nr 4.

	7. Plaanilahendus vt joonis
7.1. Ristumine riigiteega ehitada võimalikult täisnurga alla.
7.2. Mahasõidu katte laius, pikkus sh tugipeenra laius ja pöörderaadiused on toodud joonisel.

	8. Katend ja katendikihtides kasutatavate materjalide minimaalsed  kvaliteedi nõuded
8.1.  Mahasõidu kate vastavalt punktis 3.3. toodule, vt katend detailsemalt „Tüüpkatendid väikese liiklussagedusega teedele“ 
8.2. Materjalide minimaalsed kvaliteedi nõuded allpool 
8.2.1. asfaldist kate vt  katendikihtide ehitamise juhis (joonisel tüüp II)
8.2.2. freespurukate 2X pindamine bituumensideainega vt pindamisjuhis (joonisel tüüp VII-b)
8.2.3. kruuskate Vt. Kvaliteedinõuded, Lisa 10 , Pos 5 või 6 (joonis tüüp VII-a)

	9. Tee muldkehas kasutatavate materjalide kvaliteedi nõuded 
9.1. Truubi (vajadus vt. punkt 4.1) aluse ehituse ja kaeviku tagasitäite, samuti sisse- ja väljavoolude ning mulde nõlvade kindlustamiseks vajalik materjal, peab vastama mulde pinnastele esitatavatele nõuetele vt ameti kodulehelt põhitee truubi joonis.
9.2. Töökihi ülemise 1 meetri osas tuleb kasutada pinnaseid, mille filtratsioonimoodul standardse Proctorteimi maksimaaltihedusel on vähemalt 0,5 m ööpäevas ja alumise 0,5 meetri osas filtratsioonimooduliga minimaalselt 0,2 m ööpäevas. Eeldatakse, et nõuded filtratsioonimooduli määramisele on täidetud, kui selle mõõtmine vastab standardile EVS 901-20.
NB! Tolmsete ja raskete savide ning nõrkade aluspinnaste korral tuleb sõidutee katendikonstruktsioon eraldi arvutada kehtiva elastsete teekatendite projekteerimise juhendi järgselt, tagamaks konstruktsioonide tugevuse ja külmakindluse.

	10. Nõuded vertikaalplaneerimisele ja veeviimaritele
Ristumiskoha vertikaallahendus peab tagama liiklusohutuse ja vete äravoolu riigitee kattelt.
Järgida üldiseid põhimõtteid.
10.1. Kõrvaltee vertikaallahendus tuleb allutada riigitee vertikaallahendusele. Tagada tee kõrguslik kokkuviimine riigitee vertikaallahendusega.
10.2. Kalletega juhtida sademevesi riigiteest eemale.
10.3. Tee piki- ja põikkalle vastavalt joonisele.
10.4. Nõlva kalle ehitada 1:2.
10.5. Truubi ehitamisel tagada truubi pikikalle min 1%. Truubitoru pikkus tuleb arvutada vastavalt asendiplaanil toodud ristlõikele; täitepinnase ja katendi paksus truubi peal peab üldjuhul olema vähemalt 0,6 m, erijuhtumid vajavad lahendamist koostöös ametiga.
10.6. Kraavide vajaduse korral kindlustamiseta pikikalle 0,5–2,0%, minimaalne pikikalle 0,3%; Vajadusel tuleb olemasolevaid kraave puhastada, et tagada eelvool sademevete ärajuhtimiseks riigitee aluselt maalt.

	11. Liikluskorraldus, ajutine liikluskorraldus
11.1. Ajutise liikluskorralduse objektil korraldab töövõtja, aluseks ameti ajutise liikluskorralduse tüüpjoonis lepingu lisas.
11.2. Ehitustööd teostada ilma riigiteel liiklust sulgemata.
11.3. Kogu ehitusperioodi jooksul peab olema tagatud kohalike elanike juurdepääs kinnistutele.

	12. Tööde teostamine
12.1. Üldist
Ehitustöödel peab ehitaja jälgima ja täitma kõiki VV 08.12.1999 määruses nr 377 „Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses“.
Töövõtja on kohustatud enne tööde algust 
· teavitama kõiki puudutatud isikuid, keda projekt puudutab sh piirinaabreid töödest, mis puudutab piirinaabri huve
· kindlustama looduses olemasolevaid piiripunkte ja tagada nende säilimine
· teavitame  omanikke kõikidest likvideerimistöödest ( nt puud ja põõsad)
Töövõtja peab ehitamisel juhinduma Eestis kehtivatest teehoiutöödega seotud seaduste, standartide normdokumentide ja juhenditest. Projektiga määratud ehituseks vajalike tööde mahtude koostamise aluseks on ameti väljatöötatud „Teetööde tehnilised kirjeldused“ viimane kehtiv versioon.
12.2. Ettevalmistustööd 
Maha märkida digitaalselt tee telg ja kõik iseloomulikud tee-elemendid. Kavandatavatest töödest informeerida piirinaabreid, vajadusel märkides nende juuresolekul välja piiritähised. Ehitamiseks mitte sobiv pinnas tuleb utiliseerida. Riigitee alusele maale on materjalide kuhjamine keelatud. 
12.3. Ehitustööd 
Ehitusaluse maa-ala ulatuses eemaldatakse võsa, puud, kasvupinnas ja ehituseks sobimatu pinnas. Kaevatakse välja projektikohane süvend, mille aluspinnas tuleb planeerida ja tihendada. Kasvupinnas ladustada eraldi, et säilitada mulla kvaliteet nõlvakindlustuse ja haljasalade rajamiseks. Ehitatakse välja projektis ette nähtud mulle ja alused jm rajatised (truup jne).  
Muldkeha rajamiseks vajaminev pinnas veetakse üldiselt karjäärist ja peab olema dreenivate omadustega. Juurdeveetud täitepinnas tihendatakse kihtide kaupa. 
Peale muldkeha väljaehitamist järgneb katendi ehitus kihtide kaupa.
· dreenkiht paksusega 20-25 cm. Kui mulle on  >0,5m/ööp dreenivusega, siis dreenkihti ei ole vaja.
· fraktsioneeritud killustikust alus fr 32/63 paksusega 20 cm
· kate (kruuskate) vastavalt projektahendusele
· a/b katte korral kindlustamata teepeenrad ja kokkuviimine olemasoleva kruuskattega tuleb rajada killustikust või purustatud kruusast (fr 0/32, segu nr 6; h= 5-6cm).
· Vastavalt joonisele kaetakse ala kasvumullaga (hmin=10cm), planeeritakse kaldega riigiteest eemale ning külvatakse muruseeme. Samuti taastatakse haljastus alal, mida ei ole käsitletud projektis, kuid sai rikutud ehitustegevuse tagajärjel. Töödega haaratud teemaa heakorrastatakse selliselt, et oleks võimalik maa-ala hooldus sõidukitele paigaldatud mehhanismidega.
· Ehitustööde lõpetamisel tuleb likvideerida kõik ajutised rajatised ja laoplatsid ning kõik jäätmed ja ehitusjäätmed tuleb objektilt teisaldada kas konteinerites või muul transpordivahendil. Ehitusjäätmete matmine või põletamine on rangelt keelatud.

	13. Kasutamis- ja hooldamisjuhend sõltub tee valdaja ja hooldetegija omavahelise kokkuleppe tingimustest. Hoolde aluseks on „Tee seisundinõuded“ MTM 14.07.2015 määrus nr 92.
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