[bookmark: _Hlk142499231]Majandus- ja taristuministri 30. aprilli 2015. a määrus nr 36
„Nõuded energiamärgise andmisele ja energiamärgisele“
Lisa 3
(taristuministri xx.xx.xxxx. a määruse nr xx sõnastuses)

Hoone energiatõhususarvu ja kaalutud energiaerikasutuse klassi määramine

[bookmark: _Hlk142498192][bookmark: _Hlk142470216][bookmark: _Hlk141955125]Hoone energiatõhususarvu (ETA) klass või kaalutud energiaerikasutuse (KEK) klass määratakse käesolevas lisas esitatud skaala järgi, lähtudes:
a) energiatõhususarvust, mis on määratud määruse § 7 alusel, või
b) hoone kaalutud energiaerikasutusest, mis on määratud määruse § 14 alusel.
ETA või KEK-i klassi skaala valitakse olenevalt hoone kasutamise otstarbest.
[bookmark: _Hlk142470810]ETA või KEK-i klassi määramise skaala olenevalt hoone kasutamise otstarbest
1. Väikeelamu toatemperatuuriga pinnaga < 120 m² 
	ETA või KEK, kWh/(m2·a)
	Klass

	ETA või KEK ≤ 135 
	A

	136 ≤ ETA või KEK ≤ 160 
	B

	161 ≤ ETA või KEK ≤ 185 
	C

	186 ≤ ETA või KEK ≤ 235 
	D

	236 ≤ ETA või KEK ≤ 285 
	E

	286 ≤ ETA või KEK ≤ 350 
	F

	ETA või KEK > 350 
	G


2. Väikeelamu toatemperatuuriga pinnaga 120–220 m² ja ridaelamu
	ETA või KEK, kWh/(m2·a)
	Klass

	ETA või KEK ≤ 120 
	A

	121 ≤ ETA või KEK ≤ 140 
	B

	141 ≤ ETA või KEK ≤ 160 
	C

	161 ≤ ETA või KEK ≤ 210 
	D

	211 ≤ ETA või KEK ≤ 260 
	E

	261 ≤ ETA või KEK ≤ 330 
	F

	ETA või KEK > 330 
	G


3. Väikeelamu toatemperatuuriga pinnaga > 220 m²
	ETA või KEK, kWh/(m2·a)
	Klass

	ETA või KEK ≤ 100 
	A

	101 ≤ ETA või KEK ≤ 120 
	B

	121 ≤ ETA või KEK ≤ 140 
	C

	141 ≤ ETA või KEK ≤ 200 
	D

	201 ≤ ETA või KEK ≤ 250 
	E

	251 ≤ ETA või KEK ≤ 320 
	F

	ETA või KEK > 320 
	G




4. Korterelamu
	ETA või KEK, kWh/(m2·a)
	Klass

	ETA või KEK ≤ 110 
	A

	111 ≤ ETA või KEK ≤ 130 
	B

	131 ≤ ETA või KEK ≤ 150 
	C

	151 ≤ ETA või KEK ≤ 180 
	D

	181 ≤ ETA või KEK ≤ 220 
	E

	221 ≤ ETA või KEK ≤ 260 
	F

	ETA või KEK > 260 
	G


5. Kasarmu
	ETA või KEK, kWh/(m2·a)
	Klass

	ETA või KEK ≤ 160 
	A

	161 ≤ ETA või KEK ≤ 190 
	B

	191 ≤ ETA või KEK ≤ 240 
	C

	241 ≤ ETA või KEK ≤ 290 
	D

	291 ≤ ETA või KEK ≤ 340 
	E

	341 ≤ ETA või KEK ≤ 390 
	F

	ETA või KEK > 390 
	G


6. Kontorihoone
	ETA või KEK, kWh/(m2·a)
	Klass

	ETA või KEK ≤ 100
	A

	101 ≤ ETA või KEK ≤ 125
	B

	126 ≤ ETA või KEK ≤ 160 
	C

	161 ≤ ETA või KEK ≤ 210 
	D

	211 ≤ ETA või KEK ≤ 260 
	E

	261 ≤ ETA või KEK ≤ 320 
	F

	ETA või KEK > 320 
	G


7. Majutushoone
	ETA või KEK, kWh/(m2·a)
	Klass

	ETA või KEK ≤ 140 
	A

	141 ≤ ETA või KEK ≤ 165 
	B

	166 ≤ ETA või KEK ≤ 200 
	C

	201 ≤ ETA või KEK ≤ 240 
	D

	241 ≤ ETA või KEK ≤ 290 
	E

	291 ≤ ETA või KEK ≤ 350 
	F

	ETA või KEK > 350 
	G





8. Ärihoone
	ETA või KEK, kWh/(m2·a)
	Klass

	ETA või KEK ≤ 130
	A

	131 ≤ ETA või KEK ≤ 145
	B

	146 ≤ ETA või KEK ≤ 180 
	C

	181 ≤ ETA või KEK ≤ 220 
	D

	221 ≤ ETA või KEK ≤ 270 
	E

	271 ≤ ETA või KEK ≤ 320 
	F

	ETA või KEK > 320 
	G


9. Avalik hoone
	ETA või KEK, kWh/(m2·a)
	Klass

	ETA või KEK ≤ 135
	A

	136 ≤ ETA või KEK ≤ 155
	B

	156 ≤ ETA või KEK ≤ 190 
	C

	191 ≤ ETA või KEK ≤ 230 
	D

	231 ≤ ETA või KEK ≤ 270 
	E

	271 ≤ ETA või KEK ≤ 310 
	F

	ETA või KEK > 310 
	G


10. Kaubandushoone ja terminal
	ETA või KEK, kWh/(m2·a)
	Klass

	ETA või KEK ≤ 155
	A

	156 ≤ ETA või KEK ≤ 180
	B

	181 ≤ ETA või KEK ≤ 210 
	C

	211 ≤ ETA või KEK ≤ 240 
	D

	241 ≤ ETA või KEK ≤ 280 
	E

	281 ≤ ETA või KEK ≤ 320 
	F

	ETA või KEK > 320 
	G


11. Haridushoone
	ETA või KEK, kWh/(m2·a)
	Klass

	ETA või KEK ≤ 100
	A

	101 ≤ ETA või KEK ≤ 115
	B

	116 ≤ ETA või KEK ≤ 155 
	C

	156 ≤ ETA või KEK ≤ 195
	D

	196 ≤ ETA või KEK ≤ 240 
	E

	241 ≤ ETA või KEK ≤ 290 
	F

	ETA või KEK > 290 
	G





12. Lastehoiuhoone ja lasteaiahoone
	ETA või KEK, kWh/(m2·a)
	Klass

	ETA või KEK ≤ 100
	A

	101 ≤ ETA või KEK ≤ 115
	B

	116 ≤ ETA või KEK ≤ 155 
	C

	156 ≤ ETA või KEK ≤ 195 
	D

	196 ≤ ETA või KEK ≤ 240 
	E

	241 ≤ ETA või KEK ≤ 290 
	F

	ETA või KEK > 290 
	G


13. Ravihoone
	ETA või KEK, kWh/(m2·a)
	Klass

	ETA või KEK ≤ 105
	A

	106 ≤ ETA või KEK ≤ 125
	B

	126 ≤ ETA või KEK ≤ 160 
	C

	161 ≤ ETA või KEK ≤ 210 
	D

	211 ≤ ETA või KEK ≤ 270 
	E

	271 ≤ ETA või KEK ≤ 330 
	F

	ETA või KEK > 330 
	G


14. Laohoone
	ETA või KEK, kWh/(m2·a)
	Klass

	ETA või KEK ≤ 60 
	A

	61 ≤ ETA või KEK ≤ 75 
	B

	76 ≤ ETA või KEK ≤ 100 
	C

	101 ≤ ETA või KEK ≤ 130 
	D

	131 ≤ ETA või KEK ≤ 160 
	E

	161 ≤ ETA või KEK ≤ 210 
	F

	ETA või KEK > 210 
	G


141. Korterelamu soe parkimismaja
	ETA või KEK, kWh/(m2·a)
	Klass

	ETA või KEK ≤ 35 
	A

	36 ≤ ETA või KEK ≤ 40 
	B

	41 ≤ ETA või KEK ≤ 50 
	C

	51 ≤ ETA või KEK ≤ 60 
	D

	61 ≤ ETA või KEK ≤ 70 
	E

	71 ≤ ETA või KEK ≤ 80 
	F

	ETA või KEK > 80 
	G





15. Tööstushoone
	ETA või KEK, kWh/(m2·a)
	Klass

	ETA või KEK ≤ 110
	A

	111 ≤ ETA või KEK ≤ 130
	B

	131 ≤ ETA või KEK ≤ 170 
	C

	171 ≤ ETA või KEK ≤ 220 
	D

	221 ≤ ETA või KEK ≤ 270 
	E

	271 ≤ ETA või KEK ≤ 330 
	F

	ETA või KEK > 330 
	G


16. Suure energiatarbega hoone
	ETA või KEK, kWh/(m2·a)
	Klass

	ETA või KEK ≤ 820
	A

	821 ≤ ETA või KEK ≤ 850
	B

	851 ≤ ETA või KEK ≤ 950
	C

	951 ≤ ETA või KEK ≤ 1050
	D

	1051 ≤ ETA või KEK ≤ 1150
	E

	1151 ≤ ETA või KEK ≤ 1250
	F

	ETA või KEK ≥ 1251
	G



