KAETUD TÖÖDE AKT nr. 4 / 2024

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Avatäidete paigaldaja: VIKING WINDOW AS | 2.Kuupäev: 17.04.2024 |
| 3.Ehitise nimetus ja asukoht / Lepingu nr.: Kauge tn 6, Nõmme, Tallinn / 2133823.v4 |
|  | 4.KAETUD TÖÖDE ÜLEVAATUSE TEOSTAJAD: |
| Tellija esindaja: Tiit Kirsipuu |
| Töövõtja esindaja: Margus Aaso |
| Tellija järelevalve esindaja: |
|  |
|  |
| 5.ÜLEVAATUSE TEOSTAJATE POOLT KOOSTATUD AKT ALLJÄRGNEVAS: |
| 5.1 Ülevaatuseks ja vastuvõtmiseks on esitatud järgmised tooted: DK88 EI30 puidust tuletõkkeaknad, DK22 puitaknad, männiliimpuitkilbist aknalauad, veeplekid ja välimised katteplekid |
| 5.2 Tööd on teostatud järgi: Viking Window AS paigaldusjuhend ([https://www.viking.ee/info/paigaldus-kasutus.ee](https://www.viking.ee/info/paigaldus-kasutus))  |
| 5.3 Töö tegemisel kasutatud paigaldustarvikud (materjalide loetelu): TEMA paigaldushülsid; teras kinnitusankrud; 38 mm Adjufix paigaldushülsid; 8 x 64 mm puidukeermega Adjufix kinnituskruvid; Paroc kivivill; ENEREST Poroloon Gunfoam 750 ml; FDB Vario Plus paigaldusteibid |
| 5.4 Tööde alustamise kuupäev: 01.02.2024 Tööde lõpetamise kuupäev: 06.02.2024 |
| 5.5 Muud märkused: aktile lisatud pildid EI30 tuletõkkeakendest paigaldatuna |
| 5.6 Tehtud tööd vastavad projektile, standardile, ehitusnormidele ja -eeskirjadele ning nende tööde vastuvõtu nõuetele. |
| 5.7 Ülal öeldu põhjal on ehitustööde jätkumine lubatud (nt palede viimistlemine, piirdeliistude paigaldus vmt): jah |
| 1. AKTI LISAD (joonised, fotod vms): avatäidete spetsioon Lisa nr. 1 lepingule nr 2133823.v4, avatäidete CE-toimivusdeklaratsioonid, Adjufix paigaldustarvikute tooteleht, kivivilla teabe- ja tehniline andmeleht, ENEREST Poroloon Gunfoam montaaživahu tooteleht, FDB Vario Plus paigaldusteipide tooteleht. Paigaldustööde ülendmise-vastuvõtmise aktid.
2. ALLKIRJAD:

Tellija esindaja Tellija järelevalve Viking Window AS esindajaTiit Kirsipuu Margus Aaso / digitaalne allkiri /Koostatud vastavuses nõuetega ehitamise dokumenteerimise ja dokumentide säilitamise kohta. |