**Riigimetsa Majandamise Keskus Meie 17.07.2025. a nr 1-2/321**

**Mõisa/3, Sagadi küla,**

**45403, Haljala vald, Lääne-Viru maakond**

# KOOSKÕLASTUSLEHT 10

# Saadame teile kooskõlastamiseks Koljala objekti kuivendusrajatiste projekteerimine, ehitusprojekt V01, töö nr 2025-194.

**Objekti asukoht:** Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Koljala küla.

Ehitusprojekt on koostatud Kobras OÜ poolt Enery Estonia OÜ tellimusel. Töö eesmärgiks on rajatava Koljala päikesepargi alal asuva kraavkuivenduse asendamine drenaaži- ja täidisdrenaažiga. Ehitusprojekt annab tehnilise lahenduse olemasoleva kraavkuivenduse asendamiseks ja lahenduse päikesepargi alast välja jäävate eesvoolude ja kuivenduskraavide ning neil asuvate truupide edasise eesmärgipärase toimimisvõime tagamiseks. Ehitustöödega planeeritakse vastavalt vajadusele teha alljärgnevaid töid:

* kraavide ja kraavitrasside puhastamine puittaimestikust, risust ja setetest;
* eesvoolu ja eesvoolutrassi puhastamine puittaimestikust, risust ja setetest;
* amortiseerunud truupide asendamine uutega, uute truupide ehitamine ja olemasolevate truupide settest puhastamine;
* kuivenduskraavide asendamine drenaažiga;
* kuivenduskraavide asendamine täidisdrenaažiga.

**Ehitusprojekt rakendub pärast päikesepargi alal asuva maaparandussüsteemi välja arvamist maaparandussüsteemide registrist.**

# Teile volitatud valitsusalal asuvatel katastriüksustel Kaserinna 75101:001:0288, Sonda metskond 87 75101:001:0092, Sonda metskond 85 75101:001:0086 ja Sonda metskond 6 75101:003:0297 on ette nähtud järgnevad tööd:

# Eesvoolul nr 101, 301 ja kraavil nr 502 eemaldatakse veejuhtmes ja kaldal olev puittaimestik. Kooskõlastuse joonisel on esitatud vabaks raiutava trassi laius meetrites veejuhtme teljest. Kännud juuritakse või freesitakse ja veejuhtme säng puhastatakse setetest. Sete tõstetakse voolusuuna noolega näidatud kaldale ja planeeritakse tasaseks. Juuritud kännud on ette nähtud ära vedada. Eesvoolude suudmesse paigaldatakse ehitusaegsed setteekraanid (vt väljavõte projektplaanist).

# Kõik projektiga kavandatavad tööd tehakse Enery Estonia OÜ kulul.

Teie maalt likvideeritav puittaimestik kuulub Teile. Enne raietööde algust võtab Enery Estonia OÜ esindaja Teiega ühendust, et kokku leppida puittaimestiku ladustamine või vedu.

**Palume nõusolekut eespool nimetatud projekteerimis- ja ehitustööde läbiviimiseks Teie katastriüksustel.** Omapoolsete tingimuste korral palume need fikseerida kooskõlastuslehel. Palume kooskõlastusleht ka tingimuste puudumisel tagastada (võib ka meili teel digiallkirjaga) hiljemalt **07.08.2025** Kobras OÜ-le. **Kooskõlastusele lisage oma telefoninumber ja** **e-posti aadress, et töövõtjad saaksid Teiega ühendust võtta enne raie- ja ehitustööde algust.** Kui Te vajate täiendavat informatsiooni, palun võtke ühendust alltoodud telefonil või e-posti aadressil.

Lugupidamisega

Oleg Sosnovski

Kobras OÜ projekteerija

Tel 513 2137

[oleg@kobras.ee](mailto:oleg@kobras.ee)

Kooskõlastamise tingimused ..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................................

**Omanik** ....................................................................**’’**……….……......**’’**………...................................**2025. a.**

**Telefon**…………………………………………………………………………………………….……………….

**E-post**…………………………………………………………………………………………...............................