**0,4 – 35 kV KAABLITE TEOSTUSJOONISE SAATEKIRI**

|  |  |
| --- | --- |
| *Objekti nimetus* | Passiivse elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamine |
| *Objekti aadress* | Saku vald, Jälgimäe küla, Harju maakond |
| *Objekti liitumis nr / investeeringu nr* |  |
| *Toitealajaama nimi* |  |
| *Keskpinge fiidri nimi / nr* |  |
| *Madalpinge alajaama nimi / nr* |  |
| *Madalpinge fiidri nimi / nr* |  |
| *Elektrivõrgu ehituse teostaja* | OÜ Corle |
| *Geodeesia firma* | Raxoest OÜ |
| *Geodeesia firma litsentsi nr* | 686MA |
| *Geodeesia firma töö nr* | EH-24-22-40 |
| *Mõõdistuse kuupäev / kellaaeg* | 26.09.2023 |
| *Ehitatud kõrgepinge kaablitrassi pikkus* |  |
| *Ehitatud madalpinge kaablitrassi pikkus* | 1901.92m |
| *Ehitatud kõrgepinge kaablikaitsetoru kogupikkus* |  |
| *Ehitatud madalpinge kaablikaitsetoru kogupikkus* | 358.84 |
| *Ehitatud reservkaitsetoru* | 243.24 |
| *Ehitatud kaevikut kokku* | 1754.80 |
| *Ehitatud maanduse pikkus* |  |
| *Teostusjoonise üleandmise/vastuvõtmise kuupäev* | 11.10.2023 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Kaabli nr C1952 algus* | | *Kaabli nr C1952 lõpp* | | *Kaabli pikkus (m)* | *Kaabli mark* |
| *Kp nr* | *Algusobjekti nimetus* | *Kp nr* | *Lõppobjekti nimetus* |
| 1 | Olol kaev | 35 | C1952-M1 | 317.85 | *MD4x14/10* |
| *Kaabli nr C1952 algus* | | *Kaabli nr C1952 lõpp* | | *Kaabli pikkus (m)* | *Kaabli mark* |
| *Kp nr* | *Algusobjekti nimetus* | *Kp nr* | *Lõppobjekti nimetus* |
| 36 | Kp36 | 61 | C1952-M1 | 153.94 | *MD1x7/3.5* |
| *Kaabli nr C1952 algus* | | *Kaabli nr C1952 lõpp* | | *Kaabli pikkus (m)* | *Kaabli mark* |
| *Kp nr* | *Algusobjekti nimetus* | *Kp nr* | *Lõppobjekti nimetus* |
| 62 | Kp62 | 162 | C1952-M1 | 1215.50 | MD4x7/3.5+4x14/10 |
| *Kaabli nr C1952 algus* | | *Kaabli nr C1952 lõpp* | | *Toru pikkus (m)* | *Kaabli mark* |
| *Kp nr* | *Algusobjekti nimetus* | *Kp nr* | *Lõppobjekti nimetus* |
| 163 | Kp163 | 177 | KP177 | 143.60 | MD12x7/3.5+2x14/10 |
| *Kaabli nr C1952 reserv algus* | | *Kaabli nr C1952 reserv lõpp* | | *Toru pikkus (m)* | *Kaabli mark* |
| *Kp nr* | *Algusobjekti nimetus* | *Kp nr* | *Lõppobjekti nimetus* |
| 163 | Kp163 | Kp185 | Kp185 | 146.90 | Kaitsetoru De110 |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Kaabli nr C1952 reserv algus* | | *Kaabli nr C1952 reserv lõpp* | | *Toru pikkus (m)* | *Kaabli mark* |
| *Kp nr* | *Algusobjekti nimetus* | *Kp nr* | *Lõppobjekti nimetus* |
| 178 | Kp178 | Kp185 | Kp185 | 68.11 | MD12x7/3.5+2x14/10 |
| *Kaabli nr C1952 reserv algus* | | *Kaabli nr C1952 reserv lõpp* | | *Toru pikkus (m)* | *Kaabli mark* |
| *Kp nr* | *Algusobjekti nimetus* | *Kp nr* | *Lõppobjekti nimetus* |
| 169 | Kp169 | 177 | Kp177 | 64.82 | Kaitsetoru De110 |
| *Kaabli nr C1952 algus* | | *Kaabli nr C1952 lõpp* | | *Toru pikkus (m)* | *Kaabli mark* |
| *Kp nr* | *Algusobjekti nimetus* | *Kp nr* | *Lõppobjekti nimetus* |
| 186 | Kp186 | 187 | Kp187 | 0.96 | MD1x7/3.5 |
| *Kaabli nr C1952 algus* | | *Kaabli nr C1952 lõpp* | | *Toru pikkus (m)* | *Kaabli mark* |
| *Kp nr* | *Algusobjekti nimetus* | *Kp nr* | *Lõppobjekti nimetus* |
| 188 | Kp188 | 189 | Kp189 | 0.97 | MD1x7/3.5 |
| *Kaabli nr C1952 algus* | | *Kaabli nr C1952 lõpp* | | *Toru pikkus (m)* | *Kaabli mark* |
| *Kp nr* | *Algusobjekti nimetus* | *Kp nr* | *Lõppobjekti nimetus* |
| 190 | 191 | 90 | Kp191 | 0.39 | MD1x7/3.5 |
| *Kaabli nr C1952algus* | | *Kaabli nr C1952 lõpp* | | *Toru pikkus (m)* | *Kaabli mark* |
| *Kp nr* | *Algusobjekti nimetus* | *Kp nr* | *Lõppobjekti nimetus* |
| 192 | Kp192 | 193 | Kp193 | 0.59 | MD1x7/3.5 |
| *Kaabli nr C1952 algus* | | *Kaabli nr C1952 lõpp* | | *Toru pikkus (m)* | *Kaabli mark* |
| *Kp nr* | *Algusobjekti nimetus* | *Kp nr* | *Lõppobjekti nimetus* |
| 194 | Kp194 | 197 | Kp197 | 31.52 | Reservtoru De25 |
| *Lähtepunktide koordinaadid:* L-EST koordinaatsüsteemis | | | | | |

|  |
| --- |
| ***Märkused:*** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Digitaalse teostusjoonise andmed:*** | | | | | |
| *Joonise nimetus:* Sidekanalisatsiooni teostusjoonis | | *Faili nimi:* EH-24-22-40\_VT1952\_sidekanalisatsiooni teostusjoonis | | | *Faili formaat:* dwg |
| *Objekt* | *Kiht (level)* | *Värv (color)* | *Stiil (style)* | *Jämedus (weight)* | *Element* |
| katastripiirid | PIIR | 32 | 0 | 0 |  |
| teed | TEE | 7 | 0 | 0 |  |
| sidetrass | SITRASS | 1 | 0 | 0 |  |
| madalpinge õhuliin | MPOHULIIN | 3 | 0 | 0 |  |
| õhuliinide postid | POST | 3 | 0 | 0 |  |
| hooned | HOONE | 7 | 0 | 0 |  |