**PAKUTAVA SÕIDUKI ÜLDANDMED**

|  |  |
| --- | --- |
| **Mark:** | Kia |
| **Mudel:** | Sportage |
| **Kaubanduslik nimetus ja/või varustuse pakett:** | LX |
| **Sõiduki maksumus (eurodes, ilma käibemaksuta):** | 15 901.64 eurot |
| **Tootja garantii kehtivus:** | 22 kuud või kuni läbisõiduni 150 000 kilomeetrit |
| **Hankijale üleandmise aeg:** | 2 sõidukit – alates 01.01.2025 kuni 10.01.2025 |

**HANGITAVA SÕIDUKI TEHNILISED TINGIMUSED**

| **Nr** | **Hankija poolt kehtestatud tingimuse kirjeldus** | **Hangitava sõiduki andmed** | **Pakutava sõiduki andmed** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **ÜLDTINGIMUSED** | |  | |
| **1.1** | Käesolevas dokumendis kirjeldatud tehnilised näitajad ja tingimused on miinimumnõuded, millede täitmise peab pakkuja tagama. Kui pakkuja pakub miinimumnõuetest paremaid näitajaid, siis peab ta selle fikseerima oma pakkumuses. | Jah | Jah |
| **1.2** | Sõidukil peab olema Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi 2007/46/EÜ kohane EÜ tüübikinnitus. | Jah | Jah |
| **1.3** | Sõiduk ja selle lisavarustus peavad vastama Euroopa Liidus ja Eesti Vabariigis kehtivatele nõuetele, k.a majandus- ja kommunikatsiooniministri 13. juuni 2011. a määrusele nr. 42 „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuded ning nõuded varustusele“. | Jah | Jah |
| **1.4** | Sõiduk ja kõik selle osad peavad töötama häireteta välistemperatuuride vahemikus -30° C kuni +35° C. | Jah | Jah |
| **1.5** | Täitja registreerib sõiduki Transpordiametis alarmsõidukina. | Jah | Jah |
| **1.6** | Võimalusel tootja garantii |  |  |
| 1. **ÜLDNÕUDED** | | | |
| **2.1** | Ehitusaasta – 2019 või uuem | Jah | Jah |
| **2.2** | Sõiduki läbisõit kuni 85 000km | Jah | Jah |
| **2.3** | Sõiduki täielik hooldusajalugu sõidukitootja esinduses | Jah | Jah |
| **2.4** | Kere värv - neutraalne | Jah | Jah |
| 1. **TEHNILISED PARAMEETRID** | | | |
| **3.1** | Sõiduki kategooria M1 - sõiduauto | Jah | Jah |
| **3.2** | Uste arv - 4 | Jah | 5 |
| **3.3** | Istekohtade arv koos juhiga - 5 | Jah | 5 |
| **3.4** | Mootori võimsus vähemalt 125 kw | Jah | 130 kW |
| **3.5** | Veoskeem - nelikvedu | Jah | Jah |
| **3.6** | Käigukasti tüüp - automaatkäigukast | Jah | Jah |
| **3.7** | Minimaalne teljevahe 2650 mm | Jah | 2670 mm |
| **3.8** | Minimaalne pikkus 4450 mm | Jah | 4485 mm |
| **3.9** | Minimaalne kere kõrgus 1600 mm | Jah | 1635 mm |
| **3.10** | Minimaalne kliirens 170 mm | Jah | 172 mm |
| 1. **KESKKONNAMÕJU** | | | |
| **4.1** | Sõiduki käitamisel tekkivate lämmastikoksiidide (NOx) ning muude mittemetaansete süsivesinike  ja tahkete osakeste heitkogused vastavus  Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusega  (EÜ) kinnitatud piirnormile EURO 6 | Jah | Jah |
| 1. **TURVA- JA OHUTUSVARUSTUS** | | | |
| **5.1** | Elektrooniline juhitavuskontroll | Jah | Jah |
| **5.2** | Turvapadi juhile ja kaasreisjale | Jah | Jah |
| **5.3** | Külgmised turvapadjad ja/või kardinad | Jah | Jah |
| **5.4** | Vargusvastane alarmseade (sõiduki tootja) | Jah | Jah |
| **5.5** | Turvatalad ustes | Jah | Jah |
| **5.6** | Integreeritud käed vaba mobiiltelefoni kasutamise võimalus | Jah | Jah |
| **5.6.1** | Integreeritud multimeediaseadmesse | Jah | Jah |
| **5.7** | Nõuetekohane meditsiinilise esmaabi komplekt kinnitatuna | Jah | Jah |
| **5.8** | Nõuetekohane pulberkustuti kinnitatuna | Jah | Jah |
| **5.8.1** | Minimaalse tulekustutusaine massiga 2 kg | Jah | Jah |
| **5.9** | Ohukolmnurk, tõkiskingad kinnitatuna | Jah | Jah |
| 1. **STANDARDVARUSTUS JA FUNKTSIONAALSUS** | | | |
| **6.1** | Tagaklaasisoojendus | Jah | Jah |
| **6.2** | Esiistmetest tagapool olevad aknad tumendatud | Jah | Jah |
| **6.3** | Käetugi (juhi ja kõrvalistuja vahel) | Jah | Jah |
| **6.4** | Esitulede kõrguse automaatne reguleerimine | Jah | Jah |
| **6.5** | Esiistmete kõrguse (vähemalt autojuhil ), kauguse reguleerimise võimalus | Jah | Jah |
| **6.6** | Istmesoojendus (ees) | Jah | Jah |
| **6.7** | Kesklukustus | Jah | Jah |
| **6.8** | Elektrilised akende tõstukid (vähemalt ees) | Jah | Jah |
| **6.9** | Automaatselt tumenev tahavaatepeegel | Jah | Jah |
| **6.10** | Roolisamba kõrguse ja sügavuse reguleerimise võimalus | Jah | Jah |
| **6.11** | Elektriliselt reguleeritavad soojendusega küljepeeglid | Jah | Jah |
| **6.12** | Näidikuteploki taustavalguse reguleerimise võimalus | Jah | Jah |
| **6.13** | Püsikiirusehoidja | Jah | Jah |
| **6.14** | Kliimaseade | Jah | Jah |
| **6.15** | Infonäidik (läbitud kilometraaž, keskmine kütusekulu, keskmine kiirus, välistemperatuur jms). | Jah | Jah |
| **6.16** | Integreeritud autoraadio (sõiduki tootja originaal) | Jah | Jah |
| **6.17** | Tagumised parkimisandurid vähemalt akustilise märguandega | Jah | Jah |
| **6.18** | 12V, 5V pistikupesad | Jah | Jah |
| **6.18.1** | Sigaretisüütaja tüüpi 12V - 3 tk: 1 esiistmete, 1 pagasiruumis, 1 juhipoolsel B-piilaril | Jah | Jah |
| **6.18.2** | USB tüüpi 5V - 2 tk laadimisvõimekusega, ei ole integreeritud sigaretisüütaja pesasse | Jah | Jah |
| **6.19** | Tagaistmete seljatugi allaklapitav | Jah | Jah |
| **6.20** | Salongi põrandamatid (kummist) | Jah | Jah |
| **6.21** | Pagasiruumi põhjamatt | Jah | Jah |
| **6.22** | Pagasiruumi põhja võrk | Jah | Jah |
| **6.23** | Pagasiruumis kinnitusrihmad, -võrk, ja -aasad varustuse paigutamiseks | Jah | Jah |
| **6.24** | Kerevärvi kaitserauad ja küljepeeglid | Jah | Jah |
| **6.25** | Poripõlled | Jah | Jah |
| **6.26** | Päevatulede automaatne lülitus | Jah | Jah |
| **6.27** | Esi- ja tagatulede täielik väljalülitamise võimalus töötava mootoriga | Jah | Jah |
| 1. **VELJED JA REHVID** | | | |
| **7.1** | Veljed (sõiduki tootja originaal) | Jah | Jah |
| **7.2** | Rehvid - suverehvid ja tehases paigaldatud talverehvid eraldi velgedel, lisavelgedega antakse vajadusel kaasa margikohased  kaitse/ilukilbid | Jah | Jah |
| **7.2.1** | Kiirus- ja koormusindeksid sõiduki valmistajatehase poolt määratud suurimad võimalikud | Jah | Jah |
| 1. **ERIVARUSTUS JA FUNKTSIONAALSUS** | | | |
| **8.1** | Kõik uksed avatavad töötava mootoriga ning ei tohi lukustuda sõiduki liikumisel | Jah | Jah |
| **8.2** | Autokaamera | Jah | Jah |
| **8.3** | Vihmaandur | Jah | Jah |
| 1. **ALARMSEADMED JA -VARUSTUS** | | | |
| **9.1** | LED märgutuledega katusevilkur magnetalusega (teisaldatav) | Jah | Jah |
| **9.2** | Helisignaalseadme (sireen) ja valjuhääldi süsteem koos mikrofoniga | Jah | Jah |
| **9.2.1** | mikrofon asub eraldi alarmsõiduki eriseadme juhtpuldist, kinnitus käigukasti konsoolil paremal pool | Jah | Jah |
| **9.2.2** | ees sireen, helirõhu tase vähemalt 104 dB mõõdetuna 7 meetri kauguselt, | Jah | Jah |
| **9.2.3** | alarmsõiduki eriseade töötab sõiduki teistest elektriseadmetest sõltumatult, ka väljalülitud süüte korral | Jah | Jah |
| **9.3** | **Alarmsõiduki helisignaalseade juhtpult** | Jah | Jah |
| **9.3.1** | juhtpuldilt on võimalik selgelt eristada sireeni töösse rakendumist | Jah | Jah |
| 1. **MUUD NÕUDED** | | | |
| **10.1** | Alarmsõiduki eriseadmete ja politsei eritehnika paigaldus ning sõiduki ümberehitus kooskõlastatakse Politsei- ja Piirivalveameti logistikabürooga | Jah | Jah |
| **10.2** | Valgusseadmed (vilkur ja märgutuled) vastavad  UN Regulation No 65 nõuetele (14;12;2004,  E/ECE/324; E/ECE/TRANS/505) | Jah | Jah |