**TEHNILINE KIRJELDUS**

1. Tööde loetelu ja tehniline info:
   1. Tööde asukoht Keila –Joa park, Keila-Joa alevik, Lääne-Harju vald, Harju maakond
   2. Tööde mahtu kuuluvad:
      1. Lagunenud paekivist kõnniteekivide üles võtmine ca 35 m2 rippsildade vaheliselt teelt (asendiplaan ja asukoht asendiplaanil lisatud eraldi dokumentidena).
      2. Valmistada ette alus ja paigaldada uued paekivid.
      3. Tööde maksumus peab sisaldama mh ka kõiki materjalide ning materjalide, seadmete, tööjõu ja transpordikulu rekonstrueeritavale objektile, vajalikke lammutustöid ja utiliseerimist.
   3. Tööde teostaja on kohustatud igapäevaselt kogu ehitusperioodi vältel peale tööde lõppu ja enne tööde üleandmist heakorrastama kogu rekonstrueeritava objekti ümbruse kõigist tööjääkidest ning tagama ehitustööde jooksul külastajate ohutuse, piirates vajadusel ligipääsu ehituses olevale objekti osale, teavitades sellest ette tellijat.
   4. Objekt paikneb kaitsealuses Keila-Joa mõisa pargis ning ühtlasi Natura 2000 Türisalu loodusalal. Vajalik on mh arvestada Looduskaitseseaduse ja Kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskirjaga. Alale jääb ehitismälestis, Keila-Joa mõisa rippsild (19. saj). Vajalik on arvestada Muinsuskaitseseaduse sätetega. Alale jääb kaitsealuste liikide leiukohti. Tööde teostamise aeg, mh ehitusmaterjalide transpordi aeg, transpordiviis (-vahendid) ja kasutatavad teed ning materjalide ladustamise kohad tuleb taasesitamist võimaldaval viisil kooskõlastada tellija esindaja ning vajadusel asjakohaste ametkondadega. Ehitustööde algusest teavitada tellijat. Materjalide transport ja ladustamine võib toimuda vaid eelnevalt kooskõlastatud alal ja viisil. Transpordivahendi valimisel arvestada maasiku- ja ilmaoludega ning kasutada looduskeskkonnale võimalikult vähe mõju omavat transpordiviisi. Lisaradade rajamine (sisse tallamine) on keelatud.
   5. Keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja sellega vahetult piirnevatel aladel vastutab töövõtja vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele ja nõuetele ning tellija poolt esitatud juhistele. Töövõtja vastutab kõikide ehitustegevuse käigus tekitatud kahjustuste, ka tööalast väljaspool olevate eest. Töövõtja on kohustatud omal kulul likvideerima kõik ehitusaegsed kahjustused. Tekkinud kahjustused alal likvideeritakse lähtuvalt konkreetsest juhtumist kooskõlastades tegevuse tellija ning vajadusel Keskkonnaametiga.
   6. Ette nähtud tööd tuleb teostada viisil, mis tööala ning selle ümbruse pinnast ja taimkatet võimalikult vähe kahjustaks (mh tallamine). Kasutatavad mehhanismid ja tööde teostamise tehnoloogia peab olema valitud nii, et ei vigastataks alal kasvavaid puid. Ohu korral ehitustööde käigus puutüvesid mehaaniliselt vigastada, tuleb puutüvede kaitse näha ette vastavalt standardile EVS 939- 3:2020 Puittaimed haljastuses, osa 3: Ehitusaegne puude kaitse või muul viisil, mis tagab puude kaitse juhuslike vigastuste eest. Pärast ehitustööde lõppu kaitselahendid eemaldada.
   7. Tööde teostamise tähtaeg 30.11.2024. Lepingu kehtivuse lõpptähtaeg on 30.12.2024.
2. Lisad

Lisa 1. - Asukoht asendiplaanil

Lisa 2. - Asendiplaan