**SIDERAJATISE TEOSTUSJOONISE SAATEKIRI**

|  |  |
| --- | --- |
| *Objekti nimetus* | Passiivse elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamine. |
| *Objekti aadress* | Harju maakond, Anija vald, Raudoja küla |
| *Objekti liitumis nr / investeeringu nr* | CO6855 |
| *Toitealajaama nimi* |  |
| *Keskpinge fiidri nimi / nr* |  |
| *Madalpinge alajaama nimi / nr* |  |
| *Madalpinge fiidri nimi / nr* |  |
| *Sidevõrgu ehituse teostaja* | Corle OÜ |
| *Geodeesia firma* | Geo S.T. OÜ |
| *Geodeesia firma litsentsi nr* | EG10194979-0001 |
| *Geodeesia firma töö nr* | 22M5027 |
| *Mõõdistuse kuupäev / kellaaeg* | 27-28.05.2025 |
| *Ehitatud kõrgepinge kaablitrassi pikkus* |  |
| *Ehitatud sidevõrgu trassi pikkus* | 3142.67 |
| *Ehitatud kõrgepinge kaablikaitsetoru kogupikkus* |  |
| *Ehitatud sidevõrgu kaitsetoru kogupikkus* |  |
| *Ehitatud reservkaitsetoru* |  |
| *Ehitatud kaevikut kokku* |  |
| *Ehitatud maanduse pikkus* |  |
| *Teostusjoonise üleandmise/vastuvõtmise kuupäev* | 06.06.2025 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Kaabli nr CO6855-F algus* | | *Kaabli nr CO6855-F lõpp* | | *Kaabli pikkus (m)* | *Kaabli mark* |
| *Kp nr* | *Algusobjekti nimetus* | *Kp nr* | *Lõppobjekti nimetus* |
| 1 | CO6855-DP1 | 80 | 089YK24 | 531.67 | HexaMicroduct\_9x7/3.5+1x14/10 |
| 1 | CO6855-DP1 | 188 | CO6855 | 844.75 | HexaMicroduct\_9x7/3.5+1x14/10 |
| 100 | hargnemine | 204 | CO6855-LP20 | 7.88 | HexaDB\_1x7/3.5 |
| 106 | hargnemine | 207 | CO6855-LP02 | 8.54 | HexaDB\_1x7/3.5 |
| 138 | hargnemine | 210 | CO6855-LP19 | 8.34 | HexaDB\_1x7/3.5 |
| *Kaabli nr CO6855-DP1-B1 algus* | | *Kaabli nr CO6855-DP1-B1 lõpp* | | *Kaabli pikkus (m)* | *Kaabli mark* |
| *Kp nr* | *Algusobjekti nimetus* | *Kp nr* | *Lõppobjekti nimetus* |
| 1 | CO6855-DP1 | 201 | Sillaotsa | 75.13 | HexaMicroduct\_9x7/3.5+1x14/10 |
| *Kaabli nr CO6855-DP1-B2 algus* | | *Kaabli nr CO6855-DP1-B2 lõpp* | | *Kaabli pikkus (m)* | *Kaabli mark* |
| *Kp nr* | *Algusobjekti nimetus* | *Kp nr* | *Lõppobjekti nimetus* |
| 1 | CO6855-DP1 | 202 | CO6855-LP01 | 0.41 | HexaDB\_1x7/3.5 |
| *Kaabli nr CO6855-B1 algus* | | *Kaabli nr CO6855-B1 lõpp* | | *Kaabli pikkus (m)* | *Kaabli mark* |
| *Kp nr* | *Algusobjekti nimetus* | *Kp nr* | *Lõppobjekti nimetus* |
| 188 | CO6855 | 247 |  | 276.85 | HexaMicroduct\_4x7/3.5 |
| *Kaabli nr CO6855-F1 algus* | | *Kaabli nr CO6855-F1 lõpp* | | *Kaabli pikkus (m)* | *Kaabli mark* |
| *Kp nr* | *Algusobjekti nimetus* | *Kp nr* | *Lõppobjekti nimetus* |
| 188 | CO6855 | 365 | CO6855-DP2 | 836.18 | HexaMicroduct\_9x7/3.5+1x14/10 |
| 262 | hargnemine | 366 | CO6855-LP05 | 0.15 | HexaMicroduct\_1x7/3.5 |
| 276 | hargnemine | 367 | CO6855-LP18 | 1.01 | HexaMicroduct\_1x7/3.5 |
| 292 | hargnemine | 368 | CO6855-LP06 | 2.18 | HexaMicroduct\_1x7/3.5 |
| 308 | hargnemine | 369 | CO6855-LP07 | 0.77 | HexaMicroduct\_1x7/3.5 |
| 348 | hargnemine | 386 | CO6855-LP09 | 112.75 | HexaMicroduct\_4x7/3.5 |
| 372 | hargnemine | 388 | CO6855-LP17 | 4.75 | HexaDB\_1x7/3.5 |
| 386 | hargnemine | 391 | Tampliniidu vkt 23 | 20.42 | HexaDB\_1x7/3.5 |
| *Kaabli nr CO6855-DP2-B1 algus* | | *Kaabli nr CO6855-DP2-B1 lõpp* | | *Kaabli pikkus (m)* | *Kaabli mark* |
| *Kp nr* | *Algusobjekti nimetus* | *Kp nr* | *Lõppobjekti nimetus* |
| 365 | CO6855-DP2 | 414 | CO6855-LP12 | 132.77 | HexaMicroduct\_4x7/3.5 |
| 396 | hargnemine | 415 | CO6855-LP10 | 1.63 | HexaDB\_1x7/3.5 |
| 404 | hargnemine | 416 | CO6855-LP11 | 0.62 | HexaDB\_1x7/3.5 |
| *Kaabli nr CO6855-DP2-B2 algus* | | *Kaabli nr CO6855-DP2-B2 lõpp* | | *Kaabli pikkus (m)* | *Kaabli mark* |
| *Kp nr* | *Algusobjekti nimetus* | *Kp nr* | *Lõppobjekti nimetus* |
| 365 | CO6855-DP2 | 453 | CO6855-LP15 | 245.37 | HexaMicroduct\_4x7/3.5 |
| 437 | hargnemine | 455 | CO6855-LP13 | 4.78 | HexaDB\_1x7/3.5 |
| 443 | hargnemine | 457 | CO6855-LP14 | 4.44 | HexaDB\_1x7/3.5 |
| 453 | CO6855-LP15 | 463 | Tampliniidu vkt 1b | 32.54 | HexaDB\_1x7/3.5 |

|  |
| --- |
| *Lähtepunktide koordinaadid:* L-EST koordinaatsüsteemis |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Digitaalse teostusjoonise andmed:*** | | | | | |
| *Joonise nimetus:* Siderajatise teostusjoonis | | *Faili nimi:* 22M5027\_CO6855\_Raudoja.dwg | | | *Faili formaat:* dwg |
| *Objekt* | *Kiht (level)* | *Värv (color)* | *Stiil (style)* | *Jämedus (weight)* | *Element* |
| - | 0 | - | - | - | - |
| - | Defpoints | - | - | - | - |
| Kaabli kõrgus maapinnast | H\_kaabel | White | CONT | 0 | Text |
| hooned | HOONE | White | HOONEKP | 0 | Polyline |
| Kaevu number | KAEVUNR | White | CONT | 0 | Text |
| Käänupunktide numbrid | KOORDPUNKT/ KP\_LISA | White | CONT | Text | Block Reference |
| Mõõtmiskõrgused | Mootkorg-EH2000 | White | CONT | 0 | Text |
| Mõõtmispunktid | mootmpunkt | White | CONT | 0 | Circle |
| Mõõtmisnumbrid | mootnr | White | CONT | 0 | Text |
| ol.ol.madalpinge õhuliin | MPOHULIIN | White | MP\_OHL | 0 | Polyline |
| katastripiirid | PIIR | 32 | KATASTRIPIIR | 0 | Polyline |
| tugipost | POST | White | CONT | 0 | Block Reference |
| Vormistus | pspace\_aken | White | CONT | 0 | Polyline |
| Puud | PUU | White | CONT | 0 | Block Reference |
| Reljeef | RELJEEF | White | CONT | 0 | Block Reference |
| Sidekaev | sikaev | White | CONT | 0 | Block Reference |
| Sidetrassi rajatis | SIRAJATIS | White | CONT | 0 | Block Reference |
| sidetrass | SITRASS | White | -S- | 0.15 | Polyline |
| kaitsetoru | SITRASS | White | KAITSETORU | 0 | Polyline |
| Tee | TEE | 251 | ASFBET/AAREKIVI | 0 | Polyline |
| tõmmits | POST | White | TUGI | 0 | Line |
| Pumbakaev | VKAEV | White | CONT | 0 | Block Reference |
| Koordinaatristid | vork | 15 | CONT | 0 | Block Reference |
| Vormistus | Vormistus | White | CONT | 0 | Polyline |

|  |
| --- |
| ***Märkused:*** |