**Sõidukite tehnoülevaatuse teostamise lepingu lisa 1**

**SALVESTUSSEADME NÕUDED**

1. **Statsionaarse salvestusseadme nõuded**
	1. **Ülevaatuspunkti vajadus ühe ülevaatusliini kohta:**
		1. **Salvestisele esitatavad miinimumnõuded:**
* Säilitusaeg: 180 päeva;
* Kaadrisagedus ja kvaliteet: 6fps@FHD (1920x1080), keskmine kvaliteet;
* Pildikompressioon: H.264;
* Transpordiametile edastatava või vaatamist võimaldatava videosalvestise formaat - Milestone XProtect Format;
* Kõrvaliste isikute füüsiline ja infotehnoloogiline ligipääs salvestistele peab olema välistatud.
	+ 1. **Videokaamerad:**
* 2x IP-kaamera. Mitme ülevaatusliiniga ülevaatuspunkti korral ei pea olema iga ülevaatusliini kohta 2 kaamerat, kui vähemate kaameratega on võimalik tagada Lepingu punktis 4.21 toodud sõiduki nähtavuse nõuded;
	+ 1. **IP-kaamera minimaalsed parameetrid:**
* Kaadrisagedus ja resolutsioon: 12fps@FHD (1920x1080);
* Video kompressiooni formaat: H.264;
* Dünaamika: lai dünaamiline ulatus (WDR) 90dB;
* Infrapuna filter: päeva-/öörežiimi automaatne lülitus;
* Objektiiv: IR-korrigeeritud;
* Vastavus: ONVIF (profiil S);
* Infrapuna valgustus;
* Peab sobima kasutamiseks ülevaatuspunkti tingimustes (valgus/temperatuur/niiskus).