|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. Ehitusettevõtja** | **KAETUD TÖÖDE AKT** |  | **2. Kuupäev: 16.04.2024** |
| Oma Fassaad OÜ | **3. Ehitise nimetus ja asukoht / Lepingu Nr.** |  **Akti nr:** |  KTA\_O150\_4 |
|  | Õismäe tee 150, Tallinn / EHITUSE TÖÖVÕTULEPINGU NR. O29-23(T43)  |  |
| **4. KAETUD TÖÖDE ÜLEVAATUSE TEOSTAJAD :** |  |  |  |
|  | **Nimi** | **Kuupäev** |  | **Allkiri** |
| **Töövõtja vastutav pädev isik:** | Olga Dilanjan | 16.04.2024 | digitaalselt |
|  Tellija esindaja: | Rein Funk | 16.04.2024 | digitaalselt |
| **Peatöövõtja vastutav isik:** | Sergei Sorgin | 16.04.2024 | digitaalselt |

|  |
| --- |
| **5. ÜLEVAATUSE TEOSTAJATE POOLT KOOSTATUD AKT ALLJÄRGNEVAS:**1. **Ülevaatuseks ja vastuvõtmiseks on esitatud järgmised tööd**:

 * 1. Tööde nimetus: EI60 ukse paigaldus
	2. Haardeala või tööosa: Õismäe tee 150, varjumiskindlusega ruum
1. **Tööd on teostatud** (projekteerimisettevõtte nimetus, jooniste nr ja kuupäevad):

EST Inseneeribüroo OÜ, Õismäe tee 150, AR-5-01, 16.02.20241. **Töö tegemisel on kasutatud** (materjalide, toodete nimetused, kvaliteedikategooriad):
2. EI60 uks Elaks, Penosil Premium Gunfoam, Betoonikruvi 6-kant ruspert 5x40
3. **Tööde kontrollimise metoodika:**

Visuaalne vaatlus1. **Tööde alustamise kuupäev**: 09.04.2024 **Tööde lõpetamise kuupäev**: 16.04.2024
2. **Erinevused või kõrvalekalded ehitusprojektist:** puuduvad
3. **Esinenud puuduste kõrvaldamise meetmed:** puuduvad
4. **Hinnang tehtud tööde ehitusprojektile, kvaliteedi nõutele ja heale ehitustavale vastavuse kohta:**
	1. Tööd on teostatud: vastavalt kokkulepitule ja hea ehitustava kohaselt
	2. Lubatud edasised tööd: palede krohvimine
 |
| **6. ALLKIRJAD: digitaalselt** |
| **7. AKTI LISAD** (joonised, fotod, vms): 7.1. Fotod Nr KTA\_O150\_1(1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8)7.2. Serdid: 66-010504075072-DoP; 66-010504075072-ETA Penosil-Eesti\_FR-Foam\_Inspecta\_est 1129\_Penosil\_Premium\_FireRated\_Gunfoam\_B1\_EC1Plus\_Certificate\_eng; 1129\_PENOSIL\_Premium\_FireRated\_Gunfoam\_B1\_TDS\_eng; 3861\_Elaks\_1232\_EI\_SP\_EN\_22; M1\_certificate\_eng; Penosil-Eesti\_FR-Foam\_Inspecta\_est |