LISA 1-2

Pindade-esemete gruppidesse kuuluvate esemete/pindade näidiste tabel

Antud tabelis on näited pindade esemete gruppide kohta. NB! „Puhastamisele ei kuulu“ lahtris on toodud pinnad, esemed, mis ei kuulu puhastamisele. KÕIK ÜLEJÄÄNUD PINNAD/ ESEMED KUULUVAD PUHASTAMISELE (ka juhul kui täpset pinna/eseme nimetust ei ole toodud veergudes „Näited pindadest“).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pindade-esemete grupid** | **Näited** **pindadest profiil A**(WC-d, pesemisruumid) | **Näited** **pindadest profiil B**(Fuajeed, peasissekäik, kabinetid, administratiivruumid, õppeklass, köök, koridorid, toad, finaaltiir, lasketiirud, jmt) | **Näited** **pindadest profiil C**(Tehnilised ruumid töökojad, laod ) | **Puhastamisele ei kuulu. Kõik, mis siin ei ole mainitud, see kuulub puhastamisele** |
| Mööbel ja esemed | WC-pott, kraanikauss, prügikast, dosaatorid, dušid, aknalauad, prügikast, pissuaarid sh veevabad pissuaarid jms  | Laud, tool (kõik tasapinnad), valgustite välispinnad (k.a laest rippuvad), kapid, raamaturiiulid, aknalauad; ära võetavad peeglid; pildid; prügikastid, köögitehnika seest ja väljast, külmik nii seest kui väljast (sest puhastamiseks lepitakse kokku täpne kuupäev, sagedusega kord kuus) auhindade klaasvitriin seest ja väljast (sh karikate puhastamine), kuulipüüdjad ja sihtmärgid, jms  | Ei kuulu puhastamisele. | Arvutite klaviatuurid, kuvarid. |
| Seinad | Seinapinnad, torud seintel, uksed, sisemised klaaspinnad, klaasseinad, ukseraamid, aknaraamid, lülitid, ventilatsioonivõred, seinalambid, reelingud, põrandaliistud, piirded, käsipuud, lingid, radiaatorid ja nende kaitsed jms | Seinapinnad, torud seintel, uksed (sh tõstetavad uksed tiirudes) , sisemised klaaspinnad, klaasseinad, ukseraamid, aknaraamid, lülitid, ventilatsioonivõred, seinalambid, reelingud, põrandaliistud, piirded, käsipuud, lingid, radiaatorid ja nende kaitsed jms | Ei kuulu puhastamisele |  |
| Põrand | Põrandapinnad, põrandarestid, uksepakud ja trepi horisontaalsed ning vertikaalsed tasapinnad | Põrandapinnad, põrandarestid, uksepakud ja trepi horisontaalsed ning vertikaalsed tasapinnad | Põrandapinnad, põrandarestid, uksepakud ja trepi horisontaalsed ning vertikaalsed tasapinnad |  |
| Laed | Lae konstruktsioonides olevate ventilatsiooniplafoonide välimised pinnad, lae all olevad torud, talad, restid laes, luugid laes jms | Lae konstruktsioonides olevad sarikad, ventilatsiooniplafoonide välimised pinnad, lae all olevad torud, talad, restid laes, luugid laes jms |  |  |

**Koristuskõrguseks on 3 meetrit**

**Täiendavad nõuded:**

* paberikorvide, prügikastide ning paberipurustajate tühjendamine (prügikotid prügikorvidesse Töövõtja poolt) ja prügi viimine konteinerisse (liigiti!).
* hügieenitarvikutega dosaatorite täitmine (paber, seep, duššigeel jms)
* peab olema tagatud plii puhastus (sisetiirudes)
* peab olema tagatud püssirohu puhastus (betoon ja PVC pinnad, kuiv või märg meetod on lubatud).

Kontrollala loetakse vastavaks, kui on täidetud kokkulepitud kvaliteeditaseme nõuded ja kõik täiendavad nõuded.