16.09.2025

Lugupeetud kinnisasja Transpordiamet.

Teie kinnistu(te)l 63601:003:1581 – TATRA-OTEPÄÄ-SANGASTE TEE, 63602:002:1535 - 23160 OTEPÄÄ-Nüpli-SIHVA tee ning 63602:003:0744 - KIRIKUKÜLA-KOIGU tee kätte jõudnud Elektrilevi liinikoridoride hooldustööde aeg. Elektrivõrgu ümbrust on vaja hooldada, et tagada elektrivõrgu, maaomanike vara, keskkonna ja inimeste ohutus ning ennetada katkestusi elektrivõrgus, mille võivad põhjustada puude langemine või okste kasvamine liinidesse.

Anname teada, et tuleme vajalikke töid tegema 22.09.2025 kuni 31.12.2025.

Kaitsevööndi ulatus teie kinnistul asuva alajaama ümber ja/või kinnistut läbivast elektriliinist on mõlemale poole:

1 kuni 20 kV pingega elektriliin, 10 meetrit;

Hooldustöid teeme elektrivõrgu kaitsevööndi ulatuses. Vajadusel langetame kaitsevööndist väljajäävaid elektrivõrgule ohtlikke puid (näiteks kalduolevaid, mädanenud, kuivanud).

Tööde käigus tekkivad raiejäätmed (kuni 8 cm rinnasdiameetriga puud, põõsad, puude oksad ja ladvad) koondame liini kaitsevööndis vallidesse (ei veeta kaitsevööndist välja) – võimalusel purustame tekkinud raiejäätmed.

Ümarmaterjali (alates 8 cm rinnasdiameetriga puud) lõikame minimaalselt 3 m pikkuseks või Teie poolt enne tööde algust teatatud mõõtu (alates 3 m) ja ladustame kinnisasja piires.

Palume enne tööde teostamise algust teada anda ümarmaterjali täpne ladustamise koht kinnisasja piires ja ümarmaterjali soovitud pikkus. Kui ümarmaterjali ladustamise osas töödega alustamise hetkeks info puudub, siis koondame ümarmaterjali liini kaitsevööndist välja jäävale alale kaitsevööndi lähedale. Hilisemat ümberladustamist ei teostata.

Tööde läbiviimiseks kasutatakse rasketehnikat, mis võib tekitada maapinnale roopad, kuid leiame tööde järgselt sobiva lahenduse roobaste tasandamiseks. Tasandamistöid tehakse ilmastikku ja teisi asjaolusid arvestades sobival ajal, näiteks talvel roopaid ei tasandata. Seetõttu ei pruugi tasandamistööd toimuda koheselt pärast tööde lõppemist.

Ootame teie tagasisidet ümarpuidu soovitud pikkuse ja ladustamise koha kohta **hiljemalt 21.09.2025** meie töödejuhataja Mehis Lillipuu kontaktidel: 55921939 või eskolar.kooskolastused@gmail.com.

Liinikoridoride hooldustööde kohta saate rohkem infot lugeda Elektrilevi kodulehelt [https://elektrilevi.ee/et/maaomanikule/liinide-hooldus](https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Felektrilevi.ee%2Fet%2Fmaaomanikule%2Fliinide-hooldus&data=05%7C02%7CAnneli.Sugis%40elektrilevi.ee%7C98879573346246bc6bc108dd2fee613f%7C15cd778b2b284ebc956cb5977a36cd28%7C0%7C0%7C638719425587720441%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=21Zm2E3d94oeBOzPDRN0TjRQAcYKHXf11bBo1TQxFck%3D&reserved=0).

Meeldivat koostööd soovides

Mehis Lillipuu

Töödejuht

Eskolar OÜ

Elektrilevi OÜ volitatud esindaja\*

*\* Ettevõtte nimi* *on võrguteenuse osutamisel Elektrilevi OÜ volitatud koostööpartneriks. Koostööpartnerite kohta leiab täiendavat infot Elektrilevi OÜ kodulehelt [www.elektrilevi.ee](http://www.elektrilevi.ee)*