Lisa 1 – Tehniline kirjeldus

**Vaikusebokside ostmine ja paigaldus**

* Pakkumus siasaldab kõiki kulusid, mis on vajalikud hankija eesmärgi täitmiseks: vaikusebokside maksumus koos tarne, paigalduse ning töövalmis seadmisega, tööjõud, transport, koolitus, garantii (sh kulud varuosadele, transpordile ja tööjõule), vajalikud load ja kooskõlastused, juhendid, maksud (v.a käibemaks), lõivud ning muud tasud, mida pakkuja peab seoses hankelepingu nõuetekohase täitmisega maksma või kandma.
* Kinnitame, et pakutava toote tootmises ja pakendamisel järgitakse keskkonnahoidlikkuse reegleid. Pakendamisel kasutakse taaskasutatavaid materjale, mille pakkuja peale toote paigaldust objektilt kokku kogub ja realiseerib jäätmete taaskasutusse.
* Pakkuja annab vaikuseboksidele, sh mööblile 24 kuulise garantii.
* Vaikuseboksid tarnitakse hiljemalt **8 nädala** jooksul peale hankelepingu sõlmimist.
* Vaikusebokside tarne- ja paigalduse kuupäev ja kellaaeg lepitakse eelnevalt kokku hankijaga.

VAIKUSEBOKSIDE ÜLDISED NÕUDED:

* Boksi helipidavus minimaalselt R’w 40 dB, STC 41 dB, kõne heliisolatsioon 30 dB kontoris mõõdetuna.
* Boksil peab olema paigaldatud ventilatsioonisüsteem, õhuringluse kiirus vähemalt 27 l/s.
* Boksil peavad olema integreeritud rattad, et oleks vajadusel mugav kontoris boksi asukohta muuta.
* Boks peab olema modulaarne, st moodulid peavad olema omavahel liidetavad.
* Boksil peab olema lamineeritud turvaklaasist uks, UL962 ja tuleklass A.
* Boksil peab olema liikumisanduriga väikse voolutarbega LED valgusti.
* Boksil peab olema voolupesasid 2 tk, USB-laadijaga pistikupesasid 2 tk.
* Boksi siseseinad peavad olema akustilisest vildist, ka lagi ning vaipkattega põrand (antistaatiline vaipkate).
* Boksi välisseinad peavad olema antibakteriaalsest laminaadist, ülemised välisnurgad kumerdatud.
* Ukse käelisus: parem käsi.
* Välisviimistlus: valge
* Siseviimistlus: must
* Ukseraami värvus: must
1. **VAIKUSEBOKS 1.5**

KOGUS: **2 TK**

* Mahutavus: ühele inimesele
* Välised mõõdud: 1100 mm x 1450 mm x 2290 mm
* Parema käe uks
* Pehme istumine: Vega Task sohva 90 x 62 cm, h 78 cm, istumiskõrgus 49 cm
* Sohva kangas Camira QUEST Whelk QUE 08 (tume rohekassinine)

100% postconsumer recycled polyester, martindale 100 000. Kanga kõik tehnilised omadused on toodud tehnilise kirjelduse lisas 1.2.

* Töölaud: 80 x 60, h 74 cm, seina külge kinnitatud, valge antibakteriaalse laminaadiga MDF
* Lisa: kontrollpaneel (ventilatsiooni ja valguse ning valgustemperatuuri dimmer)

**Toode: Silen Space 1.5** (<https://silen.com/en/products/space/space-1-5>)

    

Toote paigutus:

 

1. **VAIKUSEBOKS 2**

KOGUS: **1 TK**

* Mahutavus: kahele inimesele
* Välised mõõdud: 2400 mm x 1220 mm x 2290 mm
* Parema käe uks
* Pehme istumine: **2 tk**: Vega madala seljatoega sohva,

mõõdud113 x 62 cm, h 78 cm, istumiskõrgus 46 cm

sohva kangas Camira QUEST Whelk QUE 08 (tume rohekassinine)

100% postconsumer recycled polyester, martindale 100 000. Kanga kõik tehnilised omadused on toodud tehnilise kirjelduse lisas 1.2.

* Koosoleku laud: **2 tk** lahtine abilaud GAIA , laua h 70 cm, lauaplaadi mõõdud 35x60 cm

**valge** Fenix NTM laminaat, jalg pulbervärvitud metall, must

**Silen Space 2** (<https://silen.com/en/products/chatbox/duo>)

    

Toote paigutus:

