# PÕHIMATERJALIDE LOETELU

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Jrk. nr.** | **Materjali nimetus** | **Tüüp** | **Mõõt-ühik** | **Kogus** | **Märkus/ Tootja** |
|  | Puurkaevupump | 4’’, Q=2,1 l/s, H=90m | kmpl | 1 |  |
|  | Rõhurelee | 1-10bar | kmpl | 1 | Puurkaevu pumba juhtimiseks |
|  | Veetorustik | PEM 40, PN10 PEM20, PN10 | m  m | 15  2 |  |
|  | Hülsstoru | Nt. PP De110 | m | 7 |  |
|  | Adapter küttekaablile | PEM 40 torule | kmpl | 1 |  |
|  | Manomeeter | 1-10 bar | kmpl | 5 |  |
|  | Rõhualandusventiil | 1-1/4’’ 1,5-6 bar | kmpl | 1 |  |
|  | Kuulkraan | DN32 DN20  DN15 | tk tk  tk | 16  1  1 |  |
|  | Eelfilter | Fulfill filter 1-1/4’’ | kmpl | 1 |  |
|  | Veefilter | Air Filox 60 | kmpl | 2 |  |
|  | Veepehmendi | S30V | kmpl | 1 | Soola mahutiga |
|  | Trapp | RV-trapp DN100 | kmpl | 1 |  |
|  | Puurkaevpumpla elektrikilp ja juhtmestik | Lahendada eraldiseisva tööga | töö | 1 |  |

**MÄRKUS:**

**Loetelus on toodud põhimaterjalid. Kui seletuskirjas ja joonistel kujutatud tööde teostamiseks on vajalikud spetsifikatsioonis mittetoodud materjalid, kuuluvad need töövõtu sisse. Seadmete margid täpsustada ja kooskõlastada enne ehituse alustamist tellijaga.**