**Materjali ladustamise luba nr. 8M/2024 18.11.2024**

Teehooldaja; Leonhard Weiss Viater OÜ ja Warren Safety OÜ

Teehooldaja lubab paigaldada. Riigimetsa Majandamise Keskus

Aadress Sagadi küla; Haljala vald; Lääne – Virumaa; 45403

Teele nr 20163, Vaimõisa – Nurme tee

6,9 – 7,0 vasak pool.

METSAMATERJALI, ladustamine järgmistel tingimustel;

1. Kaugus mulde välisservast ≥ 4,0 m
2. Ladustatud materjali kõrgus teekattest ≤ 3,0 m
3. Materjali ladustamine piki teed ≤ 100,0 m

* RMK
* kooskõlastab liikluskorraldusvahendite paigaldamise skeemi Transpordiameti põhja regiooni liikluskorraldus osakonnaga
* tellib liikluskorraldusvahendite paigaldamise ja hooldamise, loa kehtivuse ajaks.
* organiseerib riigimaanteel olevate laadimiskohtade(edaspidiselt Töömaa) hooldamise tööde ajal ja lõpetamisel.

Teel ladustamise- ja laadimistööd tehes tuleb lähtuda “LIIKLUSKORRALDUSE NÕUDED TEETÖÖDEL” (Majandus- ja Taristusministeeriumi määrus nr KT 014 34 LISA 2) ja teistest Eesti Vabariigis kehtivatest asjakohastest eeskirjadest , normidest, juhendmaterjalidest.

Lisatingimused;

1. Tööd teostatakse ainult ühel teepoolel korraga.
2. Liikluskorraldusvahendid paigaldada vastavalt selleks tööks koostatud ajagraafikule.
3. Tõstemehhanismide töötamisel sõidutee muldel tuleb sulgeda liiklus mõlemas suunas reguleerijate kaasabil, kui vastassuuna vaba liikumislaius on ≤ 3,0 m (sulgemisaeg maks. 5 minutit korraga).
4. Vähemalt 24 tundi enne tööde alustamist või liikluskorralduse muutmist teavitada liiklusjuhtimiskeskust  e-post tmc@mnt.ee või vähemalt 24 tundi enne tööde alustamist või liikluskorralduse muutmist teavitada liikluspiirangutest ja tööde tegemisest Transpordiametit Tark Tee liikluspiirangute iseteeninduskeskkonnas,  millele pääseb ligi Transpordiameti e-teeninduse kaudu.
5. Tööde algusest teavitab Loa saaja Transpordiameti põhja regiooni Rapla esinduse töötajaid;

LK osakonna peaspetsialisti Valdo Jänes - +3725117377

peaspetsialisti Timmo Teder - +372 55504678 Märjamaa piirkond

1. Pärast igakordse laadimise lõppu Töömaa koristada puidu- ja muudest (muld, pori jms ) jäätmetest.
2. Liikluspiirangut kasutada ainult laadimistööde teostamise ajal.
3. Peale tööde lõppu viie päeva jooksul esitada Töömaa ülevaatuseks ja/või korrastamiseks vastava teenuse tellimise kohta tellimiskiri Teehooldajale, e-posti: [hoole@wv.ee](mailto:hoole@wv.ee)
4. Tööde eest vastutavad isikud:

* Ladustamine . RMK praaker Priit Langi 56993446 ; priit.langi@rmk.ee
* Laadimistööde ja transpordi ohutus: RMK praaker Priit Langi 56993446 ; priit.langi@rmk.ee

1. Ladustamisel ei sõideta kokkuveotraktoritega teemaal (ladustada langi poolt).
2. Tagatakse kinnistute piirimärkide säilimine ja vajadusel taastamine.
3. **Metsamaterjali äraveol lähtuda teele kehtestatud massipiirangust või veoauto sõidu keelust.**

**KEHTIVUSAEG; 10.10.2024-30.11.2024.a.**

Andar Plamus

Teehooldaja Abi-Teemeister

+372 56238771

Leonhard Weiss Viater OÜ

Warren Safety OÜ

**Esitatakse Transpordiameti volitatud ametiisiku või politsei,- tolliametniku nõudmisel, koos kooskõlastatud liikluskorraldusvahendite paigaldamise skeemiga.**