### LISA 11

**Väljavõte „Uus – Kiviõli II kaevanduse avarii likvideerimise plaan“**

PROJEKT

|  |
| --- |
| 02 |

# POSITSIOON NR 02

# Kaevanduse kaeveõõned:

# Konveieri- ja transpodi peastrekid ja LM ladu– Tulekahju. Põlevkivitolmu plahvatus.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Jrk.  Nr | **Tegevused inimeste päästmisel ja avarii likvideerimisel** | Täitja |
| **1.** | Kutsuda välja „Estonia kaevanduse“ mäepäästesalk (tel. **33 65333, 33 65555** või  **53 433828**). | Kaevanduse korrapidaja |
| **2.** | **Tulekahju** – peatada kõik ventilaatorid:  **Plahvatus** – kindlustada kõigi ventilaatorite normaalne töö. | Kaevanduse korrapidaja  Valveelektrilukksepp  Peaenergeetik |
| **3.** | Kutsuda mäepääste juht. | Kaevanduse korrapidaja |
| **4.** | Teatada kõigile inimestele kaevanduses avariist:- peatada peakonveier; -kasutada teavitamise teisi mooduseid: valgus avariisignalisatsioon, raadioside, telefon, käskjalg. | Kaevanduse korrapidaja  Valveelektrilukksepp |
| **5.** | Viia kõik inimesed kaevandusest välja. | Vahetuse ITP |
| **6.** | Kutsuda kokku mäepääste liikmed, kes on vahetuses,kasutades raadiosidet, telefoni,käskjalga. | Kaevanduse korrapidaja  Mäepääste töötaja |
| **7.** | Kaeveõõnest, kus toimus avarii, lülitatakse elekter välja. Lülitatakse välja transformaatorid KRUV -ist. | Kaevanduse korrapidaja  Valveelektrilukksepp |
| **8.** | Kindlustada pidev tuletõrjeveepumpade töö. | Kaevanduse korrapidaja Valveelektrilukksepp  Peaenergeetik |
| **9.** | Sulgeda tuletõkkeuksed lõhkematerjalide allmaalaos | Kaevanduse korrapidaja  Lõhkematerjalide allmaalao töötaja  Mäepääste töötaja |
| **10.** | Avariist teatatakse isikutele vastavalt nimekirjale, mis on lisatud avarii likvideerimise plaanile. | Kaevanduse korrapidaja |
| **11.** | Teatada häirekeskusele avariist (tel.112) (mäepääste sündmusest). | Kaevanduse korrapidaja  Mäepäästetööde juht |
|  |  |  |
| **12.**  **13.**  **12.**  **13.** | **Tulekahju korral kaeveõõne sissepääsu osas**.  Saata mäepäästemeeskond kaevanduse avariilise kaeveõõne juurde heitõhujoa poolt uuringuteks ja inimeste päästmiseks. Kui inimesi avariilises kaeveõõnes ei ole, siis meeskond saadetakse tulekahju kustutamisele.  Järgmised mäepäästemeeskonnad saadetakse kaevandusse avarii likvideerimise plaani ülesannete täitmiseks vastavalt olukorrale.  **Tolmuplahvatuse korral :**  Saata mäepäästemeeskond mööda kaldtranspordišahti ja mööda kaevanduse strekke plahvatuskohale inimestele abi andmiseks või tulekahju kustutamiseks.  Järgmised mäepäästemeeskonnad saadetakse kaevandusse avarii likvideerimise plaani ülesannete täitmiseks vastavalt olukorrale. | Kaevanduse korrapidaja  Avarii likvideerimistööde juht  Mäepäästetööde juht  Mäepäästetööde juht  Kaevanduse korrapidaja  Avarii likvideerimistööde juht  Mäepäästetööde juht  Mäepäästetööde juht |

# POSITSIOON NR 03

|  |
| --- |
| 03 |

Kaevanduse kaeveõõned – **LM plahvatus**  LM allmaalaos või lõhkematerjalide veo masinas.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Jrk.**  **Nr** | **Tegevused inimeste päästmiseks ja avarii likvideerimiseks** | **Täitja** |
| **1.** | Kutsuda välja „Estonia kaevanduse“ mäepäästesalk (tel. **33 65333, 33 65555** või  **53 433828**). | Kaevanduse korrapidaja |
| **2.** | Kindlustada ventilaatorite normaalne töö. | Kaevanduse korrapidaja  Valveelektrilukksepp |
| **3.** | Kutsuda mäepääste juht. | Kaevanduse korrapidaja |
| **4.** | Teatada kõigile inimestele kaevanduses avariist:- peatada konveier -kasutada teavitamise teisi mooduseid: valgus avariisignalisatsioon, raadioside, telefon, käskjalg. | Kaevanduse korrapidaja  Valveelektrilukksepp |
| **5.** | Viia inimesed avariikohast välja. | Vahetuse ITP |
| **6.** | Kutsuda kokku mäepääste liikmed, kes on vahetuses,kasutades raadiosidet, telefoni,käskjalga. | Kaevanduse korrapidaja Mäepääste töötaja |
| **7.** | Kaeveõõnest, kus toimus avarii, lülitatakse elekter välja. Lülitatakse välja transformaatorid KRUV -ist. | Kaevanduse korrapidaja Valveelektrilukksepp |
| **8.** | Avariist teatatakse isikutele vastavalt nimekirjale, mis on lisatud avarii likvideerimise plaanile. | Kaevanduse korrapidaja |
| **9.** | Teatada häirekeskusele avariist (tel.112) (mäepääste sündmusest). | Kaevanduse korrapidaja  Mäepäästetööde juht |
| **10.** | Saata mäepäästesalga meeskond kaevandusse avarii kohta kannatanutele abi andmiseks või tulekahju kustutamiseks.  Järgmised mäepäästemeeskonnad saadetakse kaevandusse avarii likvideerimise plaani ülesannete täitmiseks vastavalt olukorrale. | Mäepäästetööde juht  Kaevanduse korrapidaja  Avarii likvideerimistööde juht  Mäepäästetööde juht |