**PAKUTAVA SÕIDUKI ÜLDANDMED**

|  |  |
| --- | --- |
| **Mark:** | **CITROEN**  |
| **Mudel:** | **JUMPY SPACETOURER** |
| **Kaubanduslik nimetus ja/või varustuse pakett:** | **Live** |
| **Sõiduki maksumus (eurodes, ilma käibemaksuta):** | *16323,77 eurot* |
| **Hankijale üleandmise aeg:** | *8 sõidukit mitte varem kui 01.01.2025 ja mitte hiljem kui 31.01.2025* |

**HANGITAVA SÕIDUKI TEHNILISED TINGIMUSED**

| **Nr** | **Hankija poolt kehtestatud tingimuse kirjeldus** | **Hangitava sõiduki andmed** | **Pakutava sõiduki andmed** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. ÜLDTINGIMUSED** |
| 1.1 | Käesolevas dokumendis kirjeldatud tehnilised näitajad ja tingimused on miinimumnõuded, millede täitmise peab pakkuja tagama. Kui pakkuja pakub miinimumnõuetest paremaid näitajaid, siis peab ta selle fikseerima oma pakkumuses. | Jah | Jah |
| 1.2 | Sõidukil peab olema Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi 2007/46/EÜ kohane EÜ tüübikinnitus. | Jah | Jah |
| 1.3 | Sõiduk ja selle lisavarustus peavad vastama Euroopa Liidus ja Eesti Vabariigis kehtivatele nõuetele, k.a majandus- ja kommunikatsiooniministri 13. juuni 2011. a määrusele nr. 42 „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuded ning nõuded varustusele“. | Jah | Jah |
| 1.4 | Sõiduk on valmistajatehase poolt ehitatud 1+8 kohaliseks reisijateveo väikebussiks. | Jah | Jah |
| 1.5 | Sõiduk ja kõik selle osad peavad töötama häireteta välistemperatuuride vahemikus -30° C kuni +35° C. | Jah | Jah |
| 1.6 | Pakkuja registreerib sõiduki Transpordiametis alarmsõidukina. | Jah | Jah |
| **2. ÜLDNÕUDED** |
| 2.1 | Esmane registreerimine – 2019 või uuem | Jah | Jah |
| 2.2 | Sõiduki läbisõit kuni 120 000 km | Jah | Jah |
| 2.3 | Sõiduki täielik hooldusajalugu sõidukitootja esinduses | Jah | Jah |
| 2.4 | Kere värv – neutraalne | Jah | Jah |
| **3. TEHNILISED PARAMEETRID** |
| 3.1 | Sõiduki kategooria – M1 sõiduauto | Jah | Jah |
| 3.2 | Keretüüp – mahtuniversaal | Jah | Jah |
| 3.3 | Istekohtade arv: 1+8 | Jah | Jah |
| 3.4 | Kütuse liik – diislikütus | Jah | Jah |
| 3.5 | Mootori võimsus vähemalt 120 kw | Jah | Jah / 130 |
| 3.6 | Käigukasti tüüp – automaatkäigukast | Jah | Jah |
| 3.7 | Minimaalne teljevahe 3200 mm | Jah | Jah / 3275 |
| 3.8 | Minimaalne pikkus 5300 mm | Jah | Jah / 5330 |
| **4. ENERGIAMÕJU** |
| 4.1 | Keskmine kombineeritud kütusekulu maksimaalselt (l/100km kohta - WLTP) – 7,5 | Jah |  Jah |
| **5. KESKKONNAMÕJU** |
| 5.1 | Sõiduki käitamisel tekkivate lämmastikoksiidide (NOx) ning muude mittemetaansete süsivesinike ja tahkete osakeste heitkogused peavad vastama Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusega (EÜ) nr 715/2007 kinnitatud piirnormile – EURO 6 | Jah | Jah |
| **6. TURVA- JA OHUTUSVARUSTUS** |
| 6.1 | Turvapadi juhile ja kaasreisijale | Jah |  Jah |
| 6.2 | Külgmised turvapadjad ja/või kardinad juhi- ja reisijate ruumis | Jah |  Jah |
| 6.3 | Vargusvastane alarmseade (sõiduki tootja) | Jah |  Jah |
| 6.4 | Integreeritud käed vaba mobiiltelefoni kasutamise võimalus – heli sõiduki kõlaritest | Jah |  Jah |
| 6.5 | Nõuetekohane meditsiinilise esmaabi komplekt kinnitatuna | Jah |  Jah |
| 6.6 | Nõuetekohane tulekustuti pakiruumis või salongis kinnitatuna | Jah |  Jah |
| 6.7 | Ohukolmnurk, tõkiskingad kinnitatuna | Jah |  Jah |
| **7. FUNKTSIONAALSUS JA LISAVARUSTUS** |
| 7.1 | Külgmised uksed - lükanduks vähemalt ühel küljel | Jah | Jah |
| 7.2 | Tagumised uksed – tiibuksed | Jah | Jah |
| 7.3 | Tagaklaaside soojendus ja klaasipühkijad | Jah | Jah |
| 7.4 | Sõitjateruumi aknad - vähemalt üks külgaken avatav, B-piilarist tagapool maksimaalselt tumendatud | Jah | Jah |
| 7.5 | Käetugi juhiistmel | Jah |  Jah |
| 7.6 | Juhiistme kõrguse, kauguse ja nimmetoe reguleerimise võimalus | Jah |  Jah |
| 7.7 | Juhiistme elektriline soojendus (sõiduki tootja) | Jah |  Jah |
| 7.8 | Kesklukustus kaugjuhtimisega (sõiduki tootja) | Jah |  Jah |
| 7.9 | Elektrilised akende tõstukid vähemalt ees | Jah |  Jah |
| 7.10 | Roolisamba kõrguse ja kauguse reguleerimise võimalus | Jah |  Jah |
| 7.11 | Soojendusega küljepeeglid, elektriliselt juhitavad | Jah |  Jah |
| 7.12 | Püsikiirusehoidja | Jah |  Jah |
| 7.13 | Automaatne kliimaseade | Jah |  Jah |
| 7.14 | Infonäidik (läbitud kilometraaž, keskmine kütusekulu, keskmine kiirus, välistemperatuur jms)  | Jah |  Jah |
| 7.15 | Originaalraadio (USB sisendiga) | Jah |  Jah |
| 7.16 | Tagumised parkimisandurid või kaamera | Jah |  Jah |
| 7.17 | 12V pistikupesad juhi ja reisijate ruumis | Jah |  Jah |
| 7.18 | Istmekatted – tume tekstiil | Jah |  Jah |
| 7.19 | Juhiruumi põrandamatid (kummist) | Jah |  Jah |
| 7.20 | Pagasiruumi kummimatt | Jah |  Jah |
| 7.21 | Pagasiruumi kate | Jah |  Jah |
| 7.22 | Poripõlled ees ja taga | Jah |  Jah |
| 7.23 | Veokonks adapteriga |  | Jah |
| 7.24 | Autokaamera | Jah | Jah |
| **8. VELJED JA REHVID** |
| 8.1 | Rehvid - suverehvid ja talverehvid eraldi velgedel, lisavelgedega antakse vajadusel kaasa margikohased kaitse/ilukilbid | Jah |  Jah |
| *8.1.1* | *Kiirus- ja koormusindeksid sõiduki valmistajatehase poolt määratud suurimad võimalikud* | Jah | Jah |
| 8.2 | Täismõõdus varuratas koos rehvivahetuse komplektiga kinnitatuna | Jah | Jah  |
| **9. ALARMSEADMED JA -VARUSTUS** |
| 9.1 | *2 LED märgutuledega katusevilkurit magnetalusega (teisaldatav)* | Jah | Jah |
| 9.2 | *Katusevilkurite sisslülitus toimub juhi tööpiirkonnast ühest lülitist* | Jah | Jah |
| 9.3 | *Katusevilkurite voolupistik asub B piilaril selliselt, et ei sega sõidukis viibivaid sõitjaid.*  | Jah | Jah |
| 9.4 | *LED märgutuledega katusevilkurid, kui ei ole kasutuses, on paigaldatud kaubaruumi kinnitatuna, kuid on tagatud nende kiire kasutuselevõtt.*  | Jah | Jah |
| 9.5 | Valgusseadmed (vilkur ja märgutuled*)* vastavad UN Regulation No 65 nõuetele (14;12;2004, E/ECE/324; E/ECE/TRANS/505) | Jah | Jah |