	Transpordiamet
	LAUR KÕIV
	1.
	Kogu taotlus
	08.05.2026
	Lahendamiseks
	



	Märkus 
	Kommentaar 
	Tegija

	Võttes arvesse ehitusseadustiku § 44 lg 1, § 70 lg 2 ja lg 3, § 72 lg 1 p 5, § 99 lg 3 ja 4 lähtudes majandus- ja taristuministri 17.11.2023 määruse nr 71 „Tee projekteerimise normid“ jätame ehitusloa kooskõlastamata ning vastavad selgitused ning põhjendused oleme kajastanud juured lisatud vastuskirjas 7.1-2266262-2 08.05.2026 Valjaminev kiri.:
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LOA läbi viidud ,
 projekti täiendatakse vastavalt märkustele
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- Lisatud uuringud

- Katendi projekt on esitatud varem. Lisame katendi projekti ka kausta


Lisatud viited juhendile







Lisame joonised


Liiklusohutusauditi märkused täiendatud
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	EHR Väline
Transpordiamet
	HANS KESKRAND
	1.
	Kogu taotlus
	18.06.2026
	Lahendamiseks
	



	Märkus 
	Kommentaar 
	Tegija

	1. Esitada kõikide jooniste dwg failid. 
2. Näha ette ülesõidetavad alad (äärekivi ja täringukiviga).
[image: ]
3. Korrigeerida ülekäigukohtade ja radade laiuseid vastavalt juhendmaterjalidele. OK
[image: ]
[image: ][image: ][image: ]
4. Tingmärkidest punane punase punktiiriga äärekivi. Mis kõrgusega on kivi kavandatud? Ülesõidetav ala kavandada h=4cm OK
[image: ][image: ]
5. Kui sügav on kraav võrreldes kattega? Kas on vaja piirestada? 
[image: ]
6. Näha ette eralduskangad liiva ja killustiku alla 
[image: ]





7. Näha ette korralik betoonalus. Vastasel korral sõidetakse kivid ära (betooni min paksus 10 cm, C35/45) OK
[image: ]
8. Kollasega näidatud lahendus on perspektiivset lahendust. Lahendada nii et tulevikus ei peaks hakkama valgustust ümber ehitama. 
[image: ]




9. Vaadata üle sõidukite pöörderaadiuste šabloonid, et need ei sõidaks üle kergliiklustee (kogu projekti ulatuses). 
10. Saarte otsad jätta üles 
[image: ]
11. Truupide info seletuskirjast puudu. Ei ole arusaadav mille järgi on truupide diameetrid arvutatud. 
12. Kas drenaažid jäävad tee alla alles? 
[image: ]
13. Kas Gaasitorustik võib teistele tehnovõrkudele nii lähedal olla? Kooskõlastada projekt tehnovõrkude valdajatega. Näha ette sobilikud kujad. 
[image: ]







14. Saarte kivide värvid valet pidi. Ületuskohale näha ette hall ja ülejäänud punane. 
[image: ]
15. Näha ette braikivid (kogu projekti  ulatuses). 
16. Äärekivid alla lasta ja sellest tulenevalt korrigeerida ka vertikaalplaneeringut OK
[image: ][image: ]
17. Vertikaalplaneeringule kõrgusarvud juurde OK
[image: ]
[image: ]
18. Ei ole arusaadav kuidas on mõeldud 33.50 kõrgusjoon. Kui see on äärekivi peal siis tekib aste mis ei vasta nõuetele, kui äärekivi ette siis tekib muutuva profiiliga bussipeatus, mida ei saa nii asfalteerida. Vaatame üle
[image: ]
19. Pikikaldes ei vasta nõuetele 
[image: ]
20. Viraaž on valet pidi 
[image: ]
21. Mahasõidu raadiused 5 m 
[image: ]
22. Viia kate mahasõiduga kokku. OK
[image: ]
23. Kanda joonisele mahasõitude nähtavuskolmnurgad ja kontrollida nende vastavust. 
24. Topo-geodeesia puudulik. 
[image: ]
25. Tee parameetrid kavandada ühtlase laiusega. 
[image: ]
26. Kellele kraav jääb? Mis on sademevee kanalisatsiooni eesmärk? Erakinnistult vee juhtimine üldisesse süsteemi? 
27. Asfaldi ülekatte osad puudu. OK
28. Pole arusaadav kus kohas on betoon ja kus graniitäärekivi. Graniitäärekivid näha ette saartele ja ülesõidetavatele aladele OK
29. Seletuskirjas puud äärekivi kõrguseid. Vaatame üle
[image: ]
30. Ringristmikul  ja lihtristmikul on puudu tänavanimed lm 644 või saab seal kasutada lm 631 suunaviit st on mida viidata. 
31. Endiselt ei ole aru saada miks peab see truup nii pikk olema? Miks ei saaks seda kraavi pikendada ja truubi kavandada üksnes sõiduteega ristuvale osale. Korrigeerida. 
[image: ]
32. Väljuva toru kõrgusarvus ei vasta maapinna mudeli kõrgustele Täpsustame
[image: ]


	1 Lisame failid
2 Lisame täringukivi













3 Muudetud ülekäigukohtade ja radade laiused





























4 Muudetud äärekivi kõrgus
















5 Jäätud 5m vaba ruumi ja laugem nõlva














6 Täiendatud





















7 Näidatud betoonalusel
































8 Valgustuse osas kokku lepitud, et ringtee valgustus kooskõlastatakse hiljem täiendavalt






















9 Üle vaadatud
10 Muudetud







11 Lisame info
12 Ei jää. Lisatud veel riste













13 Gaasitoru ja kaablite paiknemine täpsustatud






















14 Muudetud kivide värvid













15 LIsatud braikivid
16 Muudetud vertikaalplaneering

















17  Lisatud vertikaalplaneeringu kõrgusarvud







































18 Korrigeeritud vertikaali

























19 Muudetud vertikaalplaneeringut












 20 Vertikalplaneering muudetud



























21 Muudetud raadiused

























22 kokku viidud















23 Lisatudnähtavuskolmnurgad
24 Üle räägitud, et kuna olemasolevaga võrreldes ei muutu siis pole vajalik













25 Üle vaadatud, ristmiku alas on tee vastavalt tehnilistele tingimustele, otstes olemasoleva tee laiusega

















26 Vallale. Jah.
27 Lisatud ülekatted
28 Täpsustatud graniitkivi

29 täpsustatud äärekivi kõrgused




30 Täiendatud

31 Olemasolevate keskpinge kaablite ristumise pärast


























32 kõrgused täpsustatud
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Projekteeritud séidutee &érekivi 150X300 (h=12 cm)

Projekteeritud séidutee &érekivi 150X300 (h=0 cm)
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paigaldushalve kuni +10 mm.
Koik &érekivide madaldamised le 6 cm kdrgustevahe puhul tuleb teostada kahe kivi pikkuse
ulatuses; kuni 6 cm vGib teostada iihe kiviga. 8 cm kd; ib kasutada ka spetsiaalset
muutuva kbrgusega aérekivi toodet, mille kdrgus otsty jiteks Astrum Kivi OU kivi
Via CL/CR véi analoogtoode
T66vEtia peab kasutama kaariaid sarekive siis. kui kéverusraadius on viiksem kui 6 m. Kui raadius on

on 30 ja 22 cm.
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Planeeringu elluviimiseks on Transpordiameti ja huvitatud isiku vahel sdlmitud koostookokkulepe
nr 7.1-1/25/9882-2, millest ldhtuvalt on riigitee nr 11184 Alliku-Laagri tee km 3,150 ristmiku
projekt enne Transpordiameti poolse chitusloa véljastamist teha tdiendavaid toiminguid projekti
kooskdlastamise, maade iileandmise ja teiste sarnaste asjaoludega voi kontrolltoimingute. Enne
vastavate kontrolltoimingute tegemist on ennatlik véljastada ehitusluba iihendustee ja sellega
seotud tehnovorkudele, kuna ristmiku lahendus voib mdningasel mééral ka muutuda. Tulenevalt
asjaolust, et antud lahendus on esitatud ka iihtse tervikuna on see omakorda olulisem et erinevate
asutuste poolt valjastatud ehitusload ja nendes olevad lahendused oleksid iiksteisega kooskolas.
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Pracgusel hetkel on iihendustee ristmikutega seotud projekt (koos alamosadega) esitatud
Transpordiametile iile vaatamiseks. Projekti alusel teostatakse projektile liiklusohutusaudit, mille
raames vOib projektlahenduses vilja tulla asjaolusid, mis nduavad riigiteega seotud ristmikute
moningast muutmist. Kdesolevaks hetkeks ei ole Transpordiamet projektlahendust riigiteega
seotud osas kooskdlastanud.
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Transpordiameti seisukohalt on antud ehitusloaga kisitletav iihendustee perspektiivselt riigitee,
kui realiseerub riigitee nr 11420 Saku-Laagri tee limberehitamine 2+2 maanteeks ning suletakse
riigitee nr 11420 km 7,35 paikneb Koru ristmik. Sellest tuleneval on oluline, et ithendustee vastaks
ka Transpordiameti nduetele, mida on kisitletud muuhulgas ,, Koru ja Viike-Koru katastritiksuste
Ja ldhiala detailplaneeringus “.

Vastavalt detailplaneeringu elluviimiskavale on projekti realiseerimine jaotatud jirgnevatesse
etappidesse:
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1) maaiiksuse jagamine ja Kkatastriliksuste —sihtotstarvete méadramine vastavalt
detailplaneeringuga kehtestatud maakasutuse otstarbele;

2) planeeringujargsete servituutide seadmine;
3) detailplaneeringus kavandatud tehnilise infrastruktuuri véljachitamine.

Kiesolevaks hetkeks ei ole esimesed etapid veel tiielikult realiseerunud ning ehitusloa
viljastamine iihendusteede ja tehnovdrkude osas on ennatlik, kuna ei oleks kooskdlas
detailplaneeringu realiseerimiskavaga.

Sealhulgas on esitatud materjalides Transpordiameti jaoks esitatud materjalid puudulikud ning ei
anna lahendust vorrelda terviklikul kujul.

- Projekti koosseisust on puudu uuringute andmed ja dokumendid.

- Teedeehitusliku projekti koosseisus ei ole esitatud KAP v&i muid materjale, mis on
vajalikud tee konstruktsiooni kandevdime hindamiseks.

Lisaks juhime tdhelepanu, et tehnovorkude kavandamisel TRAM maaiiksustele ja
perspektiivsetele TRAM maaiiksustele palume projektide koostamisel juhinduda Transpordiameti
juhendist: Nouded tehnovorkude teemaale paigaldamise kavandamisel.

Valgustuse kavandamisel palume juhinduda Transpordiameti juhendist: Riigiteede valgustuse
kavandamine.

TRAM maaiiksustele kavandatavate tehnovérkude osas palume koostada IKO plaanid ning
koostamisel 1dhtuda juhendist: Riigivara kasutamiseks andmine.

Juhime téhelepanu, et saame esitada projektide kohta vastavad tdhelepanekud peale
liiklusohutuseaudit.

Vattes arvesse ehitusseadustiku § 44 1g 1, § 701g2jalg 3, § 72 1g 1 p 5, § 99 Ig 3 ja 4 lahtudes
majandus- ja taristuministri 17.11.2023 maééruse nr 71 ,,Tee projekteerimise normid*“ jidtame
chitusloa kooskolastamata.
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