PUURAUGU LÕPETAMISE ja LIKVIDEERIMISE AKT

|  |  |
| --- | --- |
| Projekt | Südamikpuurimistööde 2. etapp üldgeoloogiliste uurimistööde teostamiseks Kallavere kihistu uuringuruumis Virumaal |
| Uuringuloa nr ja selle valdaja | Üldgeoloogilise uurimistöö luba YGUL/509155 |
| Eesti Geoloogiateenistus |
| Töövõtja | OÜ Inseneribüroo STEIGER |

|  |  |
| --- | --- |
| **PUURAUGU NR** | **PH014B (Paasküla II)** |
| Asukoht | Lääne-Viru maakond, Viru-Nigula vald, Paasküla, Loobu metskond 232, KÜ 90201:001:0279 |
| Puuraugu koordinaadidja abs kõrgus (m) | x | *6594816,13* |
| y | *638553,10* |
| z | *51,31* |
| Puurtööde algus | *07.11.2020* | Puurtööde lõpp | *08.11.2020* |
| Puuragregaat | *MI8* |
| Puuraugu lõppsügavus (m) | 30,4 |
| Puurimine | Puur. diam. (mm) | Alates (m) | Kuni (m) | Manteldus | Diam. (mm) | Alates (m) | Kuni (m) |
| välimine | sisemine |
| *123* | *0* | *30,4* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Veetase maapinnast (m) | *0,75* |
| Puurimise meetod | *wire-line tripple barrel* süsteemiga pöördpuurimine |
| Plaanitud kaldenurk maapinna suhtes | *90°* | Plaanitud suund | — |
| Teostatud uuringud | *Gamma-karotaaž ja veetaseme mõõtmine* |

|  |
| --- |
| Pa likvideerimine |
| Alates (m) | Kuni (m) | Täitmisviis | Kommentaar |
| *30,4* | *20,7* | *killustik* | *Manteltorud ei kasutatud.* |
| *20,7* | *13,5* | *savigraanulid* |
| *13,5* | *0,2* | *killustik* |
| *0,2* | *0* | *muld* |
|  |  |  |
| Tööplatsi taastamine | *Tööplats on korrastaud.* |
| Puuraugu likvideerimise kuupäev | *20.11.2020* |
| Märkused | *Aktile on lisatud maa-ala korrastamise pildid.* |
| Akti koostamise kuupäev | 24.11.2020 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tellija: | Puurija / likvideerija: | Maavaldaja: |
| Tiit Kaasik | Vitalii Lysenko | Eerik Väärtnõu |
| Eesti Geoloogiateenistus | OÜ Inseneribüroo STEIGER  | Lääne-Virumaa metskond |
| */digiallkiri/* | */digiallkiri/* | */digiallkiri/* |