**Spetsifikatsioon**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos Nr. | Nimetus ja tehnilised andmed | Hulk | Ühik | Märkus |
| 1. | Valgusti Philips UniStreet BGP202 T25  1xLED20-4S/830 DN10, 17,4W, 2000lm, 3000K, IP66, IK08, Philips Xitanium Driver, Intelligence Control DDF3 | 25 | tk |  |
| 2. | Koonusmast h=6m (maapealse osa piikus) | 25 | tk |  |
| 3. | Mastijaland RBJ-4,5B (6-10m, 128-168mm) | 25 | tk |  |
| 4. | Mastijalandi kaitsekumm | 25 | tk |  |
| 5. | Klemmik kaitsmeplokkiga 1A (nt. Ensto SV15.06) | 25 | tk |  |
| 6. | Kordusmaandus mastile | 1 | tk |  |
| 7. | Postisisene kaabel XPJ | 200\* | m |  |
| 8. | Alumiiniumsoontega jõukaabel AXPK 4G25mm2 | 980\* | m | Valgustuse  toitekaabel |
| 9. | Kaabli hoiatuslint | 980\* | m |  |
| 10. | PVC kaablikaitsetoru d=70 mm, klass-B, 750N | 900\* | m |  |
| 11. | PVC kaablikaitsetoru d=70 mm, klass-A, 1250N | 80\* | m |  |
| 12. | TVK ümberehitus, F3B10A automaatkaitse lisamine | 1 | kmpl |  |

Märkused:

* Kaablite kogused on arvestuslikud
* Materjalide erinevusel spetsifikatsioonis ja plaanidel, juhinduda plaanidest
* Projektis toodud konkreetset tüüpi seadmeid ja materjale võib asendada, kuid ainult tehniliste parameetrite poolest samaväärsete ning Eestis kehtivatele ohutus- ja kvaliteedinõuetele vastavate seadmete ja materjalidega