**Spetsifikatsioon**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos Nr. | Nimetus ja tehnilised andmed | Hulk | Ühik | Märkus |
| 1. | Optikakaev d=800 Vesimentor | 3 | tk |  |
| 2. | Sidekaevu malmvalu luuk (ol.olevale KKS2 kaevule) | 1 | tk |  |
| 3. | Side multi mikrotoru 4x14/10 Höhle MultiHöhle | 460\* | m |  |
| 4. | Survetoruga sidekanalisatsioon d=75mm | 460\* | m |  |
| 5. | Sidekanalisatsioon 1 avaline A-klass d=100mm | 40\* | m |  |
| 6. | Valguskaabel 24 kiudu, FZOMSU-SD 24SM TKF | 510\* | m |  |
| 7. | Sidetoru paigaldus kinnisel meetodile | 460\* | m |  |
| 8. | Kaablikaitse hoiatuslint 75mm, „Ettevaatust sidekaabel“ | 460\* | m |  |
| 9. | Katendite taastamine | 1 | kmpl |  |
|  |  |  |  |  |

Märkused:

* Kaablite kogused on arvestuslikud, võivad muutuda tööde käigus
* Projektis toodud konkreetset tüüpi seadmeid ja materjale võib asendada, kuid ainult tehniliste parameetrite poolest samaväärsete ning Eestis kehtivatele ohutus- ja kvaliteedinõuetele vastavate seadmete ja materjalidega