|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **asfalditöövõtu • *Paving with asphalt***vahetuse aruanne **•** *Shift report* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| Leping nr:3.2-3/24/1238-1 | | | | | | | | | | | | | | | Töövõtja: Viamer Grupp OÜ  *Contractor:* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Kuupäev: Date: | | | | | | | **06.08.2024** | | |
| Tellija: Transpordiamet  *Customer:* | | | | | | | | | | | | | | | Tellija järelevalve: | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | Kell:24:00  *Time:* | | | | | | |  | | |
| Tee Nr. *Road* | | Tee nimetus *Road Name* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | km---km | | | | | | | Kood *Code:* | | |
|  | | **Riigitee nr 60 Pärnu-Lihula km 8,6-21,0** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| Asfalditehas *Mixing plant:* | | | | | | | | | | TREV-2 Grupp AS (Harku) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Segu laotamine • *Paving*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Segu liik  *Mixture Type* | | | | Pikett *Picket* | | | | | | | | | v  p  *(L/R)* | | | Laius  m  Width | | | Segu kogus kg  *Mix Amount* | | | | | Kaetud m2 *Coated Area* | | | | | | | | Kulu kg/m2  *Actual Con­sumpt. Rate* | | | | | Laotustemp oC *Laying Temp* | | | | | | |
| algus *Start* | | | | lõpp  *End* | | | | | Tee  Road | | | | Muud  Other | | Kokku  Total | | Max | | | Keskarvut  Averagecalc | | | Min |
|  | | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | |  | |  | | | | |  | | |  | | |  |
| AC 12 surf | | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | | 244 480 | | | | | 2480 | | | |  | | 2480 | | 98,58 | | | | | 167 | | | 166 | | | 165 |
|  | | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | |  | |  | | | | |  | | |  | | |  |
|  | | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | |  | |  | | | | |  | | |  | | |  |
|  | | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | |  | |  | | | | |  | | |  | | |  |
| KÕLBMATU SEGU • *Unqualified mixture* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Segu liik *Mixture Type* | | | | | | | Kogus kg A*mount* | | | | | | | | | | Pikett *Picket* | | | | Põhjus *Reason* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Lisatööd *additional works*:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kood:  *Code:* | Töö liik *Type of the Work*: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ühik  Unit | Kogus  Amount | | | | | Ühiku hind  Unit Price | | | | | Kokku  Total | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | |  | | | | |  | | | |
| **Seguproovid • *sampling:*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proovi võttis  *Taken by*: | | | | | | Võetud proovid *Samples* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Katseprotokolli number  *Results Record No.* | | | | | | | | Katsetaja  Tested by | | | | | |
| Nr. | | | | | | asukoht Place | | | | | | | | | | | | | | | Kell *Time* | | |
|  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
| **Kruntimine, kuumutamine & freesimine • *Tack Coating, Heating & milling*:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Saabunud sideaine *Incoming Binder* | | | | | | | | | | | | | | | | | | Kasutatud sideaine ja/või laotatud m2 *Used Binder and/or Layed Area* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Liik *Type* | | | kg | | | | | | Saatedok *Delivery Doc.* | | | | | | | | | Liik *Type* | | | | | | | Kulunorm *Consumpt. Rate* | | | | | | kg | | S m2 | | | kg/m2 | | | Kvaliteet *Quality* | | | | |
| Nynas C60B3 - 160/220 | | | 620 | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | |  | | |  | | |  | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | |  | | |  | | |  | | | | |
| **Muud andmed vahetuse ajal • *Other information*** : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperat.: | | | | | 20 | | | | | | | oC | | Ilm *Weather*: | | | | | | | | Kuiv | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Segisti töötas:  *Mixer Worked:* | | | | | 9 h | | | | | | | | | Katkestused ja põhjused:  Interruptions and Reasons: | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Laotur töötas:  *Paver Worked*: | | | | | 10 h | | | | | | | | | Katkestused ja põhjused:  Interruptions and Reasons: | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MÄRKUSED *Notes*: | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Töövõtja *Contractor:* | | | | | | | | | (06.08.2024) | | | | | | | | | | | Kristjan Kikkas | | | | | | | | | | | | | | | (allkiri *Signature*) | | | | | | | | |
| Järelevalve / Tellija | | | | | | | | | (06.08.2024) | | | | | | | | | | | Karl Õigus | | | | | | | | | | | | | | | (allkiri *Signature*) | | | | | | | | |