|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos Nr. | Nimetus ja tehnilised andmed | Hulk | Ühik | Märkus |
| 1. | Valgustuse toite ja juhtimiskilp TVK | 1 | tk |  |
| 2. | Valgusti, 53W, 6350lm, 4000K, IP66, IK08, Optics O3 (local roads), LUG Urbino LED 130222.5L041.021 | 7 | tk |  |
| 3. | Koonusmast 8m/60mm 131mm H=7,1m, Tecopali CP7100-60 | 7 | tk |  |
| 4. | Posti vars 60mm 1m, Tecopali P110B | 7 | tk |  |
| 5. | Mastijaland RBJ-4,5B, 314kg (mast 128-168mm, 6-10m), Lujabetoni | 7 | tk |  |
| 6. | Mastijalandi kaitsekumm | 7 | tk |  |
| 7. | Klemmik kaitsmeplokkiga 6A (nt. Ensto SV15.06) | 7 | tk |  |
| 8. | Kordusmaandus R=≤30Ω mastile ja jaotuskeskusele | 1 | tk |  |
| 9. | Postisisene kaabel XPJ 3G1,5 | 70\* | m |  |
| 10. | Alumiiniumsoontega jõukaabel ARLC 4G25+2,5Cu | 260\* | m |  |
| 11. | Kaablikaitse toru d75 750N, Pipelife | 210 | m |  |
| 12. | Kaablikaitse toru d75 1250N, Pipelife | 50 | m |  |
| 13. | Installatsiooni materjalid | 1 | kmpl |  |

Märkused:

* Kaablite kogused on arvestuslikud
* Materjalide erinevusel spetsifikatsioonis ja plaanidel, juhinduda plaanidest
* Projektis toodud konkreetset tüüpi seadmeid ja materjale võib asendada, kuid ainult tehniliste parameetrite poolest samaväärsete ning Eestis kehtivatele ohutus- ja kvaliteedinõuetele vastavate seadmete ja materjalidega