|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kellele** | **TRANSPORDIAMET** | | | | | |
| Registrikood | | | 70001490 | | |
| Juriidiline aadress | | | Tallinn 11413, Valge 4 | | |
|  | | |  | | |
| **Kellelt** | Asutuse või isiku nimi | | | Saldemer OÜ | | |
| Registri- või isikukood | | | 12379000 | | |
| Juriidiline aadress  või elukoht | | | Ehitajate tee 84-59, Tallinn, Harjumaa, 12915 | | |
| Kontaktaadress | | | Ehitajate tee 84-59, Tallinn, Harjumaa, 12915 | | |
| Telefon | | | +372 5650 0181 | | |
| E-post | | | karl.timmer@saldemer.ee | | |
| **1. Esitatavad materjalid:** | | | | | | |
| Dokumendi liik (ehitusprojekt või selle osa, volitused jne) | | Dokumenti nimetus (esitatava dokumendi täpne nimetus) | | | | **Dokumendi nr.** |
| Eelprojekt | | VT2137\_EP\_EN-4-01\_asendiplaan | | | | 4-01 |
| Eelprojekt | | VT2137\_EP\_EN-4-01\_ristmeväli | | | | 4-02 |
| Eelprojekt | | VT2137\_EP\_EN-3-01\_seletuskiri | | | | 3-01 |
| Eelprojekt | | VT2137\_EP\_EN-0-01\_tiitelleht | | | | 0-01 |
| Eelprojekt | | VT2137\_EP\_EN-6-01\_ristmeväli | | | | 6-01 |
| IKÕ plaan | | VT2137\_EP\_EN\_IKÕ\_57601\_002\_1531 | | | |  |
| IKÕ plaan | | VT2137\_EP\_EN\_IKÕ\_57601\_002\_1530 | | | |  |
| IKÕ plaan | | VT2137\_EP\_EN\_IKÕ\_57601\_002\_1480 | | | |  |
| IKÕ plaan | | VT2137\_EP\_EN\_IKÕ\_57601\_002\_1530 (muudatus) | | | |  |
| **2. Objekti asukoht** ( | | | | | | |
| Maakond, vald, küla: Tartu maakond, Peipsiääre vald, Sassukvere küla | | | | | | |
| Riigitee nr, nimetus, asukoht teel [km] – vähemalt 10 m täpsusega ja/või vajadusel koordinaadid, sealhulgas: | | | | | | |
| Ristumised riigiteega, - 7 ristumist projekteeritud side maa- ja õhuliiniga, kinnisel meetodil kaitsetorus või olemasolevas õhuliini koridoris | | | | | | |
| 14102 – 1,74km (maaliin kinniselt kaitsetorus) | | | | | | |
| 14241 – 1,05km; 2,10km (maaliin kinniselt kaitsetorus); 1,61km; 1,44km; 1,41km; 0,91km; 0,60km (olemasolevas õhuliini koridoris) | | | | | | |
| Teemaal ja kaitsevööndis kulgemine | | | | | | |
| 14102 – 1,74km – 1,76km (maakaabel) | | | | | | |
| 14241 – 1,51km – 1,61km (õhuliin); 1,61km – 2,11km (maaliin ja õhuliin); 1,51km – 0,6km (maaliin ja õhuliin) | | | | | | |
| **3. Selgitus kavandatava tegevuse kohta, kavandatav läbiviimise aeg** | | | | | | |
| Teemaale on projekteeritud sideliini maatrass, algusega Transpordiametile kuuluval kinnistul olevast ELA SA sidekaevust. Projektis on kokku 8 sideliini ristumist maanteega. Sideliin paigaldatakse kulgemistel ning ristumistel maaliinina kinniselt ning õhuliinina olemasolevas õhuliini koridoris. Teemaale paigaldatakse 1 sidekapp C2137 ja 1 sidekaev C2137-M1. | | | | | | |
| Projekti läbiviimise aeg selgub projekti järgnevates etappides | | | | | | |
| **4. Põhjendus vajaduse kohta projekteerida tehnovõrk ja -rajatis riigitee maale (Asjaõigusseadus § 158 lõige 1 ja § 1581 lõige 1)** | | | | | | |
| Antud riigitee teemaal asub side baasvõrgu ELASA trass, millest viiakse Sassukvere külas asuvatele kinnistutele sideliin | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **5.** **Eelnevalt väljastatud nõuded, kooskõlastused ja/või seisukohad Transpordiameti osakondadelt** | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **6. Põhjendus Ehitusseadustiku § 99 lõige 3 alusel kehtestatud** [**juhendist**](https://www.mnt.ee/sites/default/files/content-editors/Failid/Juhendid/projekteerimine/nouded_tehnovorkude_teemaale_kavandamisel_0.pdf) **või esitatud nõuetest kõrvale kaldumise kohta (kui esitatud lahendus ei vasta nõuetele)** | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Taotleja | | | Ees- ja perekonnanimi | | Karl-Erik Timmer | |
| (juriidilisest isikust taotleja puhul juriidilise isiku esindaja) | | | **Allkiri** | |  | |
| **Taotluse esitamise kuupäev** | | | 23.12.24 | | | |