**Riigitee 16134 Oru-Soolu-Jalukse km 2,6-6,6 tolmuvaba katte ehitus kruusateele**

1 x pindamise fr 4/8 seotud hõredate ning urbsete kohtade/alade fikseerimise\* aruanne.

Fikseeritud kohad/lõigud (suund Oru->Soolu->Jalukse):

* km 3,205 kuni 3,700 vasak pool
* km 4,450 kuni 4,640 kohati vasak ja parem pool
* km 4,640 kuni 4,710 parema poole rattajälje vahe ning vasak pool kohati
* km 4,650 kuni 4,800 vasak pool
* km 4,980 kuni 5,840 vasak pool
* km 5,100 kuni 5,250 parema poole rattajälje vahe
* km 5,240 kuni 5,454 parema poole rattajälje vahe
* km 5,520 kuni 5,610 parema poole rattajälje vahe
* km 5,790 kuni 5,840 parema poole rattajälje vahe
* km 6,017 kuni 6,200 parema ja vasaku poole rattajälje vahe
* km 6,320 kuni 6,360 vasak ja parem pool
* km 6,450 kuni 6,603 parema poole rattajälje vahe

Kate kaetakse 2021 aastal udupindamise meetodiga vältimaks kohtade juurde tekkimist.

\*Jairus rakenduse alusel