**TEHNILINE KIRJELDUS**

„Väikesõidukite pesulateenus“ 273569

|  |
| --- |
| 1. **ÜLDKIRJELDUS**

Seotud hanke eesmärk on tellida Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse, Kaitseväe, Kaitseministeeriumi ja Eesti Sõjamuuseum - kindral Laidoneri muuseumi M1-, M2- ja N1-kategooria sõidukitele ning ATV-dele, UTV-dele, mootorratastele jms väikesõidukitele pesulateenust kõikides Eesti maakondades. |
| * 1. **TEENUSE SIHTRÜHM**

M1-, M2- ja N1-kategooria sõidukid ning ATV-d, UTV-d, mootorrattad jms.* 1. **TEENUSE OSUTAMISE PIIRKONNAD**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| * + 1. Tallinn
 |
| * + 1. Tartu
 |
| * + 1. Tapa
 |
| * + 1. Harju maakond
 |
| * + 1. Hiiu maakond
 |
| * + 1. Ida-Viru maakond
 |
| * + 1. Jõgeva maakond
 |
| * + 1. Järva maakond
 |
| * + 1. Lääne maakond
 |
| * + 1. Lääne-Viru maakond
 |
| * + 1. Põlva maakond
 |
| * + 1. Pärnu maakond
 |
| * + 1. Rapla maakond
 |
| * + 1. Saare maakond
 |
| * + 1. Tartu maakond
 |
| * + 1. Valga maakond
 |
| * + 1. Viljandi maakond
 |
| * + 1. Võru maakond
 |

 |

* 1. **HANGITAVAD TEENUSED, MIDA HANKIJA VÕIB SOOVIDA TELLIDA:**
		1. Käsipesu (sise-/välipesu) ja lisateenused, mis on kirjeldatud punktis 2;
		2. Pessu viimise-toomise teenus;
 |
| 1. **HANGITAVATE TEENUSTE LÜHIKIRJELDUS**
	1. **Sõidukite pesu- ja hooldustööde kirjeldus:**
		1. **Väikesõidukite sisepuhastus** – sisaldab järgmisi töid:
			* sõiduki põranda vaipkatte kuivpuhastus tolmuimejaga;
			* autoklaaside puhastus vastavate puhastusainetega;
			* sisepindade, armatuuri, uksepolstrite puhastus vastavate puhastusainetega;
			* salongi lõhnastus (soovi korral).
		2. **Väikesõidukite salongi keemiline puhastus** – sisaldab järgmisi töid:
			* sõiduki põranda vaipkatte, istmete ja lae keemiline pesu;
			* plastikdetailide, armatuuri, uksepolstrite, autoklaaside puhastus vastavate puhastusainetega;
			* kuivatus.

Tellija on teadlik, et sõiduki keemiline puhastus võib kesta ajaliselt kuni 24 h ning teostamiseks võib olla vajalik ka eelnev teostusaja broneering.* + 1. **Busside salongi keemiline puhastus** – sisaldab järgmisi töid:
			- sõiduki põranda vaipkatte, istmete ja lae keemiline pesu;
			- plastikdetailide, armatuuri, uksepolstrite, autoklaaside puhastus vastavate puhastusainetega;
			- kuivatus.

Tellija on teadlik, et sõiduki keemiline puhastus võib kesta ajaliselt kuni 72 h ning teostamiseks võib olla vajalik ka eelnev teostusaja broneering.* + 1. **Salongi nahksisu hooldus** – sisaldab järgmisi töid:
			- sõiduki nahkistmete puhastus spetsiaalse pesuainega;
			- nahkistmete nahakreemiga katmine.
		2. **Väikesõidukite lisapuhastus** sõiduki salongi osadele eraldi:
			- klaaside puhastus (seest) vastavate puhastusainetega;
			- armatuurlaua ja uksepolstrite puhastus vastavate puhastusainetega;
			- tolmuimejaga salongi puhastus;
			- tolmuimejaga pagasiruumi puhastus.
		3. **Busside lisapuhastus** sõiduki salongi osadele eraldi:
			- klaaside puhastus (seest) vastavate puhastusainetega;
			- armatuurlaua ja polstrite (v.a laepolstri) puhastus vastavate puhastusainetega;
			- tolmuimejaga salongi puhastus;
			- tolmuimejaga pagasiruumi puhastus.
		4. **Sõidukite välikäsipesu** – sisaldab järgmisi töid:
			- eelleotus, hooajale vastava kemikaaliga (talvisel ajal lume ja jää sulatus);
			- survepesu survepesuriga;
			- uksevahede ja jalamattide pesu;
			- käsipesu;
			- kuivatus (ainult väikesõidukitel).
		5. **Sõidukite pigipesu** – sisaldab järgmisi töid:
			- põhjalik pigieemaldus (asfalt, putukad, soolajäägid) vastavate puhastusainetega;
			- uksevahede puhastus vastavate puhastusainetega;
			- jalamattide puhastus vastavate puhastusainetega.

Tellija on teadlik, et sõiduki pigipesu teostamiseks võib olla vajalik ka eelnev teostusaja broneering.* + 1. **Sõidukite survepesu** – sisaldab järgmisi töid:
			- eelleotus, hooajale vastava kemikaaliga (talvisel ajal lume ja jää sulatus);
			- survepesu survepesuriga;
			- kuivatus (ainult väikesõidukitel).
		2. **Sõidukite välipoleerimine** – sisaldab järgmisi töid:
			- põhjalik välipesu ja pigieemaldus (asfalt, putukad, soolajäägid) vastavate puhastusainetega;
			- uksevahede ja jalamattide puhastus vastavate puhastusainetega;
			- sõiduki kere välisdetailide poleerimine vastavate poleerimisainetega.

Tellija on teadlik, et sõiduki välipoleerimise teostamiseks võib olla vajalik ka eelnev teostusaja broneering.* + 1. **Vahatamine värvkatet puhastava vahaga** – sisaldab järgmisi töid:
			- Sõiduki värvitud keredetailide vahatamine vastavate vahatusainetega.

Tellija on teadlik, et teenus eeldab puhast värvipinda, vajadusel eelnevat pigipesu.* + 1. **Vahatamine värvkatet puhastava vahaga + püsivahaga** – sisaldab järgmisi töid:
			- sõiduki värvitud keredetailide vahatamine vastavate vahatusainetega;
			- püsivahaga töötlemine (kaitsekihi orienteeruv kestvuse aeg peab olema 3–4 kuud).

Tellija on teadlik, et teenus eeldab puhast värvipinda, vajadusel eelnevat pigipesu.Tellija on teadlik, et sõiduki vahatamise teostamiseks võib olla vajalik ka eelnev teostusaja broneering.* + 1. **Mootoripesu** – sisaldab järgmisi töid:
			- kapotialuse puhastus ja pesu vastavate ainetega;
			- mootori väline pesu ja kuivatus suruõhuga.
		2. **Velgede pesu** – sisaldab järgmisi töid:
			- väline velgede puhastus spetsiaalse veljehappega valuvelgede puhastamiseks pidurikatte kulumisel tekkivast tolmust, pigist, jm.

Tellija on teadlik, et välimasinpesu teostamine on raskendatud vilkuritega ja muu välise lisavarustusega sõidukitele, samuti ei ole võimalik välimasinpesu teostada pesutänava laiusgabariiti ületavatele sõidukitele.* + - Tellijal on vajadusel õigus osta ka täiendavaid pesuteenuseid, mida antud loetelus ei ole nimetatud.
		- Pesulateenuse kasutamiseks võib teenuse pakkuja väljastada hankijale magnetkaardid või muud teenuse kasutamist võimaldavad vahendid.
	1. **Sõidukite liigitus ja mõõtmed**

Teenuses kirjeldatud sõiduki liikide mõõtmed (pesula sissepääsu ja pesutänava sobilikkuse hindamiseks) on toodud Tabel 1.Tabel 1. Sõidukite liigitus ja mõõtmed

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nimetus | Kirjeldus | Sõiduki maksimaalsed mõõtmed meetrites  |
| Pikkus | Laius(laius koos peeglitega)[[1]](#footnote-1) | Kõrgus |
| **Väikesõiduk** | M1- või N1-kategooria mootorsõiduk (sh maastikusõiduk) | 7,00 | 2,00 (2,20) | 1,80 |
| **Väikebuss** | M2-kategooria mootorsõiduk | 9,00 | 2,55 (laius koos peeglitega 3,00) | 2,40 |

 |
| 1. **NÕUDED PERSONALILE**

Töötajad, kes osalevad vahetult teenuse osutamisel, on töötervishoiu- ja tööohutusalaselt juhendatud vastavalt töötervishoiu ja tööohutuse seadusele.1. **NÕUDED PESULALE**

Pakkuja peab omama kas Keskkonnaameti luba või kohaliku vee-ettevõtte luba või siis esitab ta hankijale vastavasisulise põhjenduse, miks tal eelnimetatud lube vaja pole. |
| 1. **KASUTATAVAD SEADMED JA MATERJALID**

Teenuse pakkuja peab teenuse teostamiseks omama vastavaid tööruume ja seadmeid. Kõik töö tegemiseks vajalikud materjalid ja töövahendid tagab teenuse pakkuja ning need peavad olema arvestatud teenuse hinna sisse. |
| 1. **KVALITEEDIKONTROLL**

Teenust hinnatakse visuaalselt vahetult pärast teenuse osutamist. Mittevastavuse tuvastamisel tuleb teenuse pakkujal töö uuesti teostada oma vahendite arvelt.1. **PAKKUMUSE ESITAMINE**

Pakkumuse esitamiseks tuleb täita dokumendi „Lisa 2. Pakkumuse vorm“ kollased lahtrid numbriliste väärtustega. Oranžides lahtrites kuvatav arvväärtus arvutatakse automaatselt, kui sisestatud andmed on korrektsed. Mitmes piirkonnas pakkumuse tegemiseks on võimalik täita vorm ühekordselt, kui erinevates piirkondades teenuse maksumus ja teenuse osutamise kellaajad ei erine. Piirkonniti erineva teenuse maksumuse ja teenuse osutamise kellaaja korral tuleb täita erinevad vormid. |

1. Sõidukite peeglid on võimalik pesutänava kasutamiseks liigutada kere lähedale (kokku klappida). [↑](#footnote-ref-1)