Lisa 1
07.05.2024 hankelepingu
nr 2-2/24/447-1 juurde

TEHNILINE KIRJELDUS  Osa 3		

Tapa spordisaali puitpõranda tavahooldus.
1.	Hoone 59BATB01, asukoht Lääne-Virumaa, Tapa linn, Paide mnt 96.
Spordisaali puitpõranda pindala on 575 m2 
Pealmine kiht tuleb karestada, põrand puhastada ja lakkida kahes kihis spordisaali põrandale sobiva lakiga. 
Eelnevalt on põrand krunditud ja lakitud ühekomponentse uretaanalküüdlakiga Merit Jahti 20.
Pakkumuses tuua eraldi ridadena välja tööjõu kulu, materjalide maksumus (lisaks eraldi pakutava laki nimetus), muud kulud ja koondmaksumus.
Pakkumus peab sisaldama kõiki tegevusi ja töid, materjale ja töövahendeid, mis on antud eesmärgi saavutamiseks vajalikud. Tööde teostamise ajal inventar ja mööbel teisaldada ja ladustuskoht kooskõlastada tellijaga. Peale tööde teostamist inventar paigaldada tagasi.
Peale tööde teostamist peab olema objekt koristatud ehitustolmust ja tööde teostamise käigus tekkinud prahist. Objektil teostatud töödele peab kehtima 2-aastana garantii.
Edukaks pakkujaks osutub madalaima hinnapakkumise teinud ettevõte.
Tööd peavad olema üle antud hiljemalt kahe kuu jooksul peale hankelepingu edastamist.  
Arve tasumine tehtud tööde eest toimub 28 kalendripäeva jooksul pärast tellija pool nõuetekohase arve kätte saamisest. Pakkumine peab olema jõus 90 kalendripäeva
Objektiga tutvumine on soovituslik, hilisemaid pretensioone ei arvestata. Objektiga saab tutvuda 16.04.2024 kell 12.00.
Kontaktisik objektil: Raimo Koppel, tel 533 59439, e-post raimo.koppel@rkik.ee.
Objektiga tutvumiseks tuleb eelnevalt edastada nimi, isikukood ja auto registreerimisnumber aadressil: kirde@rkik.ee.