PUURAUGU LÕPETAMISE ja LIKVIDEERIMISE AKT

|  |  |
| --- | --- |
| Projekt | Südamikpuurimistööd Kesk-Eesti üldgeoloogiliseks kaardistamiseks |
| Uuringuloa nr  ja selle valdaja | Üldgeoloogilise uurimistöö luba YGUL/508483 |
| Eesti Geoloogiateenistus |
| Töövõtja | OÜ Inseneribüroo STEIGER |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PUURAUGU NR** | | | **EGT0009 (Rakke 1)** | | | | | | | | | | |
| Asukoht | | | Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Reastvere küla, Laiuse metskond 4, KÜ 81001:001:0630 | | | | | | | | | | |
| Puuraugu koordinaadid  ja abs kõrgus (m) | | | x | *6529419,27* | | | | | | | | | |
| y | *641459,84* | | | | | | | | | |
| z | *78,77* | | | | | | | | | |
| Puurtööde algus | | *30.09.2021* | | | | | | Puurtööde lõpp | | | *07.10.2021* | | |
| Puuragregaat | | | *MI8* | | | | | | | | | | |
| Puuraugu lõppsügavus (m) | | | *50,1* | | | | | | | | | | |
| Puurimine | Puur. diam. (mm) | Alates (m) | | | Kuni (m) | Manteldus | Diam. (mm) | | | | | Alates (m) | Kuni (m) |
| välimine | | | sisemine | |
| *144* | *0* | | | *4,7* | *139,7* | | | *127,1* | | *-0,4* | *25,25* |
| *101* | *4,7* | | | *8,2* |  | | |  | |  |  |
| *123* | *8,2* | | | *15,5* |  | | |  | |  |  |
| *101* | *15,5* | | | *25,55* |  | | |  | |  |  |
| *123* | *25,55* | | | *50,1* |  | | |  | |  |  |
| Veetase maapinnast (m) | | | *1,21* | | | | | | | | | | |
| Puurimise meetod | | | *wire-line tripple barrel* süsteemiga pöördpuurimine | | | | | | | | | | |
| Plaanitud kaldenurk maapinna suhtes | | | *90°* | | | | | | Plaanitud suund | | | — | |
| Teostatud uuringud | | |  | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pa likvideerimine | | | | |
| Alates (m) | Kuni (m) | Täitmisviis | | Kommentaar |
| *50,1* | *26,0* | *killustik* | | *Manteltorud on maa seest välja võetud.* |
| *26,0* | *24,5* | *savigraanulid* | |
| *24,5* | *0,5* | *killustik* | |
| *0,5* | *0* | *savigraanulid* | |
|  |  |  | |
| Tööplatsi taastamine | | | *Tööplats on korrastaud.* | |
| Puuraugu likvideerimise kuupäev | | | *07.10.2021* | |
| Märkused | | | *Aktile on lisatud maa-ala korrastamise pildid.* | |
| Akti koostamise kuupäev | | *20.10.2021* | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tellija: | Puurija / likvideerija: | Maavaldaja: |
| Tiit Kaasik | Vitalii Lysenko | Avo Jürissaar |
| Eesti Geoloogiateenistus | OÜ Inseneribüroo STEIGER | Jõgevamaa metskond |
| */digiallkiri/* | */digiallkiri/* | */digiallkiri/* |