PUURAUGU LÕPETAMISE ja LIKVIDEERIMISE AKT

|  |  |
| --- | --- |
| Projekt | Südamikpuurimistööd üldgeoloogiliste uurimistööde teostamiseks Türisalu ja Kallavere kihistu uuringuruumides Virumaal |
| Uuringuloa nr  ja selle valdaja | Üldgeoloogilise uurimistöö luba 333901 |
| Eesti Geoloogiateenistus |
| Töövõtja | OÜ Inseneribüroo STEIGER |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PUURAUGU NR** | | | **PH004 (Männikvälja-II)** | | | | | | | | | | |
| Asukoht | | | Lääne-Viru maakond, Vinni vald, Männikvälja küla, Põlula metskond 43, KÜ 70201:002:1320 | | | | | | | | | | |
| Puuraugu koordinaadid  ja abs kõrgus (m) | | | x | 6576497,58 | | | | | | | | | |
| y | 649845,15 | | | | | | | | | |
| z | 74,20 | | | | | | | | | |
| Puurtööde algus | | | *13.09.2020* | | | | | Puurtööde lõpp | | | *18.09.2020* | | |
| Puuragregaat | | | *ZBO S15* | | | | | | | | | | |
| Puuraugu lõppsügavus (m) | | | 94,0 | | | | | | | | | | |
| Puurimine | Puur. diam. (mm) | Alates (m) | | | Kuni (m) | Manteldus | Diam. (mm) | | | | | Alates (m) | Kuni (m) |
| välimine | | | sisemine | |
| *123* | *0* | | | *13,5* | *139,7* | | | *127,1* | | *0* | *13,5* |
| *123* | *13,5* | | | *94,0* |  | | |  | |  |  |
|  |  | | |  |  | | |  | |  |  |
|  |  | | |  |  | | |  | |  |  |
| Veetase maapinnast (m) | | | *7,4 m* | | | | | | | | | | |
| Puurimise meetod | | | *wire-line tripple barrel* süsteemiga pöördpuurimine | | | | | | | | | | |
| Plaanitud kaldenurk maapinna suhtes | | | *90°* | | | | | | Plaanitud suund | | | — | |
| Teostatud uuringud | | | *Gamma-karotaaž ja veetaseme mõõtmine* | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pa likvideerimine | | | | |
| Alates (m) | Kuni (m) | Täitmisviis | | Kommentaar |
| *94,0* | *83,0* | *killustik* | | *Manteltorud on maa seest välja võetud.* |
| *83,0* | *80,0* | *savigraanulid* | |
| *80,0* | *14,3* | *killustik* | |
| *14,3* | *12,6* | *savigraanulid* | |
| *12,6* | *0,0* | *killustik* | |
| Tööplatsi taastamine | | | *Tööplats on korrastaud.* | |
| Puuraugu likvideerimise kuupäev | | | *18.09.2020* | |
| Märkused | | | *Aktile on lisatud maa-ala korrastamise pildid.* | |
| Akti koostamise kuupäev | | 21.09.2020 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tellija: | Puurija / likvideerija: | Maavaldaja: |
| Tiit Kaasik | Vitalii Lysenko | Eerik Väärtnõu |
| Eesti Geoloogiateenistus | OÜ Inseneribüroo STEIGER | Lääne-Virumaa metskond |
| */digiallkiri/* | */digiallkiri/* | */digiallkiri/* |