**TÖÖ SOORITAMISLUBA (TSL) ja TÖÖDE TÄIELIKU LÕPETAMISE TEADE (TTL)**  
TSL nr 2023-10   
TSL muutub kehtivaks pärast mõlema osapoole poolt allkirjastamist!

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TSL antud KELLELT** *(nimi):*  Eldur Orupõld | | | | | | **TSL antud KELLELE** (ettevõte, *nimi):*  RMK Indrek Mathiesen | | | | | | |
| Tööohutusalane funktsioon:  **Valdkonna koordinaator / elektrikäidu korraldaja**  **Hoolduse korraldaja** | | | | | | Tööohutusalane funktsioon: **Gaasitorustiku läheduses metsatööde juhtimine** | | | | | | |
| Telefoni nr: | | | 5034148 | | | Telefoni nr: | | | 5098501 | | | |
| e-mail: | | | Eldur.orupold@elering.ee | | | e-mail: | | | indrek.mathiesen@rmk.ee | | | |
| Töö eeldatav alguse aeg: 21.03.2023 | | | | | Töö eeldatav lõpu aeg:31.05.2023 | | | | Avariiline valmisolek: Pinnase läbivajumine, toru isolatsiooni vigastus | | | |
| Töö liik: | | Pinge/rõhuvaba | | Pingelähedane / alandatud rõhul töö | | | Pinge/rõhu alune | | | Lihtsamad hooldustööd | | |
| **Töökoht (remonditav seade):** Tartu-Rakvere D55 torustik T364, Võduvere küla, Jõgeva vald, Jõgevamaa,  , RMK`le kuuluvatel metsakinnistutel Laiuse metskond 151 | | | | | | | | | | | | |
| **Töötoimingu eesmärk/kirjeldus: metsaraie, metsamaterjali väljavedu ja metsamaterjali ladustamine gaasitorustiku kaitsevööndit ja gaasitorustiku ületades** | | | | | | | | | | | | |
| **OHUTUSE TAGAMISE MEETMED (gaasiindikaator, tulekustuti, kaitselahutamised, maandamised, töökoha tähistamised jm)** | | | | | | | | | | | | |
| **Jrk nr** | **Seade (op. tähis)** | | | | | | | | | | **Asend** | **Kommentaar** |
|  | Gaasitorustiku asukoha ja paigaldussügavuse kohta töö teostajale informatsiooni andmine. | | | | | | | | | |  |  |
|  | Gaasitorustikust ülesõidukohad tugevdada palkidest ja okstest kombineeritud kaitsematiga. Ajutise ülesõidu ehitamiseks sobiva asukoha määrab TSL väljastaja. | | | | | | | | | |  |  |
|  | Gaasitorustiku kaitsevööndisse metsamaterjali ladustamine on keelatud. | | | | | | | | | |  |  |
|  | Gaasitorustiku ületamine on lubatud ainult üle ajutiselt ehitatud ülesõidukoha ja selle sobivust hindab TSL väljastaja. | | | | | | | | | |  |  |
|  | Gaasitorustiku kaitsevööndis rasketehnikaga mitte liikuda. | | | | | | | | | |  |  |
| **Erijuhised**: Avariilise olukorra tekkimisel helistada 5344 7580 Alar Tupp ja Eleringi juhtimiskeskus 605 6825. | | | | | | | | | | | | |
| **Töö** **sooritamisluba** **antud**/**saadud**  Loa andja allkiri: Eldur Orupõld ( allkirjastatud digitaalselt) | | | | | | | | ………20.märts……..………. 20 23……..…a .  Loa saaja allkiri: Indrek Mathiesen ( allkirjastatud digitaalselt) | | | | |
| **Tööde täielik lõpetamise teade antud/saadud:** | | | | | | | | ……………..………. 20 ……..…a kell ……… | | | | |
| (Töö on täielikult lõpetatud – teostatud tööde kvaliteet ja seadmete funktsionaalsus kontrollitud. Töörühma liikmed territooriumilt eemaldatud. Töörühma poolt paigaldatud ajutised abiseadmed, kaitseseadmed, maandused maha võetud. Töökoht korrastatud. Seadmed on gaasitöörõhu alla viidud või selleks toiminguks valmis. Elektritööde korral on seadmed pingestatud ning nende ohutus kontrollitud või valmis pingestamiseks) | | | | | | | | | | | | |
| Teate saaja nimi ja allkiri: … | | | | | | | | Teate andja allkiri: …… | | | | |