

YKK POLAND Sp. Z.o.o. Tarczynska 119



96-320 Mszczonow, Pogorzalki, POLAND

Hohenstein Textile Testing Institute GmbH & Co. KG

74357 Bönnigheim Germany

Certificate OEKO-TEXﬁ STANDARD 100

YKK POLAND Sp. Z.o.o.

On antud OEKO-TEXﬁﬁ STANDARD 100 sertifikaat ja kaubamärgi kasutamise õigus

ULATUS

Tõmblukud teipidega, mis on valmistatud dispergeeritud värvitud polüestrist (sh neoonvärvid), dope-värvitud viskoos-aramiidi segudest ja valmistatud toores valgest puuvillast; polüestrist, messingist, töödeldud messingist, alumiiniumist või polüatsetaalist elemendid ja muud polüestrist, nailonist, polüatsetaalist ja termoplastsest polüesterelastomeerist (Hytrelfi) valmistatud komponendid; messingist või tsingist survevalu, värvitud, nikeldatud või silikoonripatsidega liugurid; alumiiniumist, tsingist survevalust, polüestrist, polüatsetaalist ja messingist valmistatud ülemised tõkked; otsaosad värvitud või anti-nikeldatud või valmistatud alumiiniumist, messingist, polüestrist või polüatsetaalist, samuti kinnitus "Cosmolon", mis koosneb 100% polüamiidist valmistatud konks- ja silmusteibist, valge ja happevärviga; osaliselt viimistletud OEKO-TEXfi poolt aktsepteeritud leegiaeglustavate omadustega toodetega; toodetud ainult materjalist, mis on sertifitseeritud vastavalt OEKO-TEXﬁﬁ STANDARD 100-le.

TOOTEKLASS

I (beebitarbed) - lisa 6

Further compliance information (REACH, SVHC, POP, GB18401 etc.) can be found on oeko-tex.com/en/faq.

The certificate is based on the test methods and requirements of the OEKO-TEXﬁ STANDARD 100 that were in force at the time of evaluation.

D03-0357 Hohenstein HTTI

See sertifikaat D03-0357 kehtib kuni 30.06.2024.

TOENDAVAD DOKUMENDID ✓Testiprotokoll: D23-2332

✓Vastavusdeklaratsioon vastavalt standardile EN ISO 17050-1, nagu nõuab OEKO-TEXﬁ

✓OEKO-TEXﬁ Kasutustingimused (ToU)

Dipl.-Ing. (FH) Ivonne Schramm

Head of Certification Body OEKO-TEXﬁ

Boennigheim, 2023-07-28

OEKO-TEX Service GmbH Genferstrasse 23, CH-8002 Zurich