Transpordiamet

Elektrilevi OÜ

...

Tehniliste tingimuste väljastamine projekteerimiseks.

Palume väljastada tehnilised tingimused veevarustustorustiku De 110 PE PN10, isevoolse kanalisatsioonitorustiku De 160 PVC SN8 ja sademevee truubi De 800 PP SN10 projekteerimiseks Mõisa tee 27 (35201:003: 1180) kinnistult Lehe tn 4 (35301:001: 0106) kinnistule vastavalt käesolevale kirjale lisatud joonisele – vt lisa 1. Nimetatud torustikud on planeeritud viia läbi järgmiste kinnistute:

* 11105 Kiiu-Soodla tee L1 (35301:001:1296);
* Kiiu-Soodla tee L2 (35301:001:0508);
* Kiiu-Soodla tee L3 (35301:001:0093).

Ehitustööd soovitakse teostada lahtise kaevikuga, 11105 Kiiu-Soodla tee L1 osalise sulgemisega – pool teed ja pool teed.

Lugupidamisega

SR Veod OÜ

Juhatuse liige

Siim Kompost

Lisa 1. Veearustese, kanalisatsiooni ja sademevee kanalisatsiooni asendiplaan.