Majandus- ja taristuministri

04.09.2015. a määrus nr 114

„Eriveo tingimused ning eriveo teostamise ja erilubade väljaandmise kord ning

tee omanikule tekitatud kulutuste hüvitamise, eriloa menetlustasu ja eritasu määrad“

lisa 1

(muudetud sõnastuses)

**SAATEAUTODE VAJALIK ARV SUURVEOSE SAATMISEL**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Suurveose**  **kõrgus H (m)\*** | **Suurveose laius B (m)** | | | | | | | |
| B ≤ 3,0 | | 3,0 < B ≤ 3,5 | | 3,5 < B ≤ 4,0 | | 4,0 < B ≤ 5,0 | B > 5,0 |
| **Suurveose pikkus L (m)** | | | | | | | |
| H > 5,0 | 30,0 < L ≤ 40,0 | L > 40,0 | 24,0 < L ≤ 30,0 | L > 30,0 | L ≤ 30,0 | L > 30,0 | Ei sõltu | Ei sõltu |
| Saateautosid  ees | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Saateautosid  taga | - |  | 1 |  | 1 |  | 1\*\* | 1 | 1 |

\* Kohaldatakse, kui saateauto või saateautod ei ole nõutud tulenevalt laiusest ja pikkusest.

\*\* Nõue ei kohaldu traktorile ja liikurmasinale.