|  |  |
| --- | --- |
|  **Kellele**  | **TRANSPORDIAMET**  |
| Registrikood |  70001490 |
| Juriidiline aadress |  Tallinn 11413, Valge 4 |
|  |  |
|  **Kellelt** | Asutuse või isiku nimi |  Saldemer OÜ |
| Registri- või isikukood |  12379000 |
| Juriidiline aadress või elukoht |  Ehitajate tee 84-59, Tallinn, Harjumaa, 12915 |
| Kontaktaadress |  Ehitajate tee 84-59, Tallinn, Harjumaa, 12915 |
| Telefon |  +372 5650 0181 |
| E-post |  karl.timmer@saldemer.ee |
| **1. Esitatavad materjalid:** |
| Dokumendi liik (ehitusprojekt või selle osa, volitused jne) | Dokumenti nimetus(esitatava dokumendi täpne nimetus) | **Dokumendi nr.** |
| Eelprojekt | VT2122\_EP\_EN-4-01\_asendiplaan | 4-01 |
| Eelprojekt | VT2122\_EP\_EN-4-01\_ristmeväli | 4-02 |
| Eelprojekt | VT2122\_EP\_EN-3-01\_seletuskiri | 3-01 |
| Eelprojekt | VT2122\_EP\_EN-0-01\_tiitelleht | 0-01 |
| IKÕ plaan | VT2122\_EP\_EN\_IKÕ\_34801\_001\_0460 |  |
| IKÕ plaan | VT2122\_EP\_EN\_IKÕ\_34801\_001\_0462 |  |
| **2. Objekti asukoht** ( |
| Maakond, vald, küla: Saare maakond, Saaremaa vald, Aste küla |
| Riigitee nr, nimetus, asukoht teel [km] – vähemalt 10 m täpsusega ja/või vajadusel koordinaadid, sealhulgas: |
| Ristumised riigiteega, - 6 ristumist projekteeritud side maaliiniga, kinnisel meetodil kaitsetorus |
| 21123 - 6,22km, 5,83km, 5,69km, 5,60km (maakaabel) |
| 86 – 12,40km, 12,46km (maakaabel) |
| Teemaal kulgemine kahel erineval Transpordiametile kuuluval kinnistul kinniselt ja kaitsetorus |
| 21123 – 6,25km – 5,60km (maakaabel) |
| 86 – 12,39km – 12,40km ja 12,41km – 12,46km (maakaabel)  |
| Riigitee nr 21123 kaitsevööndis km 5,60km – 6,25km (maakaabel) |
| Riigitee nr 86 kaitsevööndis km 12,40km – 12,41km (maakaabel) |
| **3. Selgitus kavandatava tegevuse kohta, kavandatav läbiviimise aeg** |
| Teemaale on projekteeritud sideliini maatrass, algusega Transpordiametile kuuluval kinnistul olevast ELA SA sidekaevust. Kaevu vahetusse lähedusse on projekteeritud side jaotuskapp C2122 ning side 8 liitumispunkti. Projektis on kokku 6 side maaliini ristumist maanteega. Sideliin paigaldatakse kulgemistel ning ristumistel kinniselt.  |
|  Projekti läbiviimise aeg selgub projekti järgnevates etappides |
| **4. Põhjendus vajaduse kohta projekteerida tehnovõrk ja -rajatis riigitee maale (Asjaõigusseadus § 158 lõige 1 ja § 1581 lõige 1)** |
| Antud riigitee teemaal asub side baasvõrgu ELASA trass, millest viiakse Aste külas asuvatele kinnistutele sideliin |
|  |
| **5.** **Eelnevalt väljastatud nõuded, kooskõlastused ja/või seisukohad Transpordiameti osakondadelt** |
|        |
|  |
| **6. Põhjendus Ehitusseadustiku § 99 lõige 3 alusel kehtestatud** [**juhendist**](https://www.mnt.ee/sites/default/files/content-editors/Failid/Juhendid/projekteerimine/nouded_tehnovorkude_teemaale_kavandamisel_0.pdf) **või esitatud nõuetest kõrvale kaldumise kohta (kui esitatud lahendus ei vasta nõuetele)** |
|        |
|  |
| Taotleja | Ees- ja perekonnanimi |  Karl-Erik Timmer |
| (juriidilisest isikust taotleja puhul juriidilise isiku esindaja) | **Allkiri** |   |
| **Taotluse esitamise kuupäev** |  31.07.24 |