**Looduskaitsetöö lähteülesanne**

**Tööobjekti ID**: 1689

**Tööobjekti nimi:** Oina HA tee

**Tööobjekti paiknemine:**

1. kaitstava loodusobjekti nimi: Oina hoiuala
2. kaitstava loodusobjekti vööndite nimed:
3. katastritunnus/ed: 47801:001:0405; 47801:008:0705
4. kvartal/id ja eraldis/ed: QE845/2

**Töögrupp:** Looduskaitselise taristu rajamine

**Väärtuse seisund:**

Taastatud loopealsed, toimub karjatamine. Loomaveokiga juurdepääsu raskendab ebatasane ja märjal ajal pehme, kõrgepingeliini alla kujunenud pinnastee. Tee vajab tasandamist ja tugevdamist.

**Tööde detailne kirjeldus:**

Teha pinnastee tugevdamine koos mahasõitudega mõlemale poole teed. Peab saama ühesuunaliselt liigelda loomaveokiga, vedada jootmisvett ning muid karjatamistarvikud. Tugevdatava tee pikkus on 315 m, laius u 4 m.

**Tööde mahud:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Töö** | **Maht** | **Ühik** |
| 1111501 | Looduskaitselise taristu rajamine teede ehitus | 320.0 | m |

**Piirangud (ajaline piirang, muinsuskaitsenõuded, infrastruktuuri kaitsevöönd jm):**


**Rentnik:** Kadri Tali, 501 9543

**Keskkonnaameti kontaktisik:** Kadri Hänni, 527 7419

**Lähteülesande koostaja**: Ants Animägi, 511 6458

**Kuupäev:** 25.01.2021

**Asukohakaart**

****