PUURAUGU LÕPETAMISE ja LIKVIDEERIMISE AKT

|  |  |
| --- | --- |
| Projekt | Südamikpuurimistööd Kesk-Eesti üldgeoloogiliseks kaardistamiseks |
| Uuringuloa nr  ja selle valdaja | Üldgeoloogilise uurimistöö luba YGUL/508483 |
| Eesti Geoloogiateenistus |
| Töövõtja | OÜ Inseneribüroo STEIGER |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PUURAUGU NR** | | | **EGT0004 (Metstaguse 2)** | | | | | | | | | | |
| Asukoht | | | Järva maakond, Paide linn, Kaaruka küla, Rava metskond 124, KÜ 68401:003:0078 | | | | | | | | | | |
| Puuraugu koordinaadid  ja abs kõrgus (m) | | | x | *6544706* | | | | | | | | | |
| y | *601573* | | | | | | | | | |
| z | *93,5* | | | | | | | | | |
| Puurtööde algus | | *8.09.2021* | | | | | | Puurtööde lõpp | | | *9.09.2021* | | |
| Puuragregaat | | | *MI8* | | | | | | | | | | |
| Puuraugu lõppsügavus (m) | | | *20,6* | | | | | | | | | | |
| Puurimine | Puur. diam. (mm) | Alates (m) | | | Kuni (m) | Manteldus | Diam. (mm) | | | | | Alates (m) | Kuni (m) |
| välimine | | | sisemine | |
| *144* | *0* | | | *4,0* | *139,7* | | | *127,1* | | *0,35* | *12,15* |
| *123* | *4,0* | | | *20,6* | *113,0* | | | *103,0* | | *0,0* | *14,7* |
|  |  | | |  |  | | |  | |  |  |
|  |  | | |  |  | | |  | |  |  |
| Veetase maapinnast (m) | | | *11,38* | | | | | | | | | | |
| Puurimise meetod | | | *wire-line tripple barrel* süsteemiga pöördpuurimine | | | | | | | | | | |
| Plaanitud kaldenurk maapinna suhtes | | | *90°* | | | | | | Plaanitud suund | | | — | |
| Teostatud uuringud | | |  | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pa likvideerimine | | | | |
| Alates (m) | Kuni (m) | Täitmisviis | | Kommentaar |
| *20,6* | *4,0* | *killustik* | | *Manteltorud on maa seest välja võetud.* |
| *4,0* | *2,5* | *savigraanulid* | |
| *2,5* | *0,1* | *killustik* | |
| *0,1* | *0* | *muld* | |
|  |  |  | |
| Tööplatsi taastamine | | | *Tööplats on korrastaud.* | |
| Puuraugu likvideerimise kuupäev | | | *30.09.2021* | |
| Märkused | | | *Aktile on lisatud maa-ala korrastamise pildid.* | |
| Akti koostamise kuupäev | | *01.10.2021* | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tellija: | Puurija / likvideerija: | Maavaldaja: |
| Tiit Kaasik | Maksym Telbish | Peeter Puhke |
| Eesti Geoloogiateenistus | OÜ Inseneribüroo STEIGER | Järvamaa metskond |
| */digiallkiri/* | */digiallkiri/* | */digiallkiri/* |