Hüdrograafia ja navigatsioonimärgistuse teenistus

Transpordiamet

Valge 4

Tallinn 11413

**Taotlus mõõteseadmete paigaldamiseks merre**

Seoses ELWIND projekti raames Sõrve poolsaarest 10-40 km kaugusele Lääne-Saaremaa rannikule kavandatava meretuulepargi ettevalmistustöödega taotleme luba teostada mere füüsikaliste parameetrite mõõtmisi.

**Mõõtmiste eesmärk:** Koguda andmeid veesamba füüsikaliste parameetrite, et toetada meretuulepargi projekteerimist ja keskkonnamõjude hindamist.

**Paigalduse andmed:**

* **Asukoht:** 58.052745°N 21.624519°E
* **Planeeritav sügavus:** 45 m
* **Paigaldusmeetod:** Seadmed paigaldatakse üksteise kohale – hoovusmõõtja merepõhja lähedale ning selle kohale, 5 m sügavusele merepinnast, CTD-sond.
* **Pinnapoid:** Ei ole plaanis paigaldada.
* **Paigaldusperiood:** alates 21.10.2025 kuni 31.07.2026.

Palume väljastada luba nimetatud mõõteseadmete paigaldamiseks ja kasutamiseks eespool kirjeldatud tingimustel.

Lugupidamisega

Taavi Liblik

Tallinna Tehnikaülikool

56947526