## TÖÖDE MAHUD

4.1 Valgustus

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tööde mahud | Kokku |  |
| VJK paigaldamine soklil | 1 | kmpl |
| Välisvalgustusmastide paigaldus, maapinnasse, koos 1 tänavavalgustiga (koonilised kuumtsink metallmastid) | 13 | tk |
| Mastidesisesed tähistused | 13 | tk |
| 0,4kV maakaabli paigaldamine torus (75mm) (trass) | 373 | m |
| Maanduskomplekti püstelektroodiga paigaldus | 4 | tk |
| Maandustakistuse kontrollmõõdistusi | 4 | op |
| Kaablikaevise rajamine | 373 | jm |
| Kontrollmõõtmiste teostamine | 1 | töö |
| Teostusmõõdistus | 1 | töö |
| Teostusdokumentatsiooni koostamine | 1 | töö |
| Tööde mahud ei sisalda montaažimahtusid, mis tulenevad otseselt materjalide spetsifikatsioonist. | | |