KOOSKÕLASTATUD (allkirjastatud digitaalselt)

Terviseameti Ida regionaalosakond

**Joogivee kontrolli kava aastateks 2025–2029**

[Sotsiaalministri 24. septembri 2019.a. määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded1“](https://www.riigiteataja.ee/akt/105092023006?)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Joogivee käitleja, registrikood:** | | Tapa Vesi OÜ. Äriregistri kood 10293718 | | |
| **Joogivee käitleja kontaktandmed:** | | Rakvere tee 1, 45106, Tapa Lääne-Virumaa  [tapavesi@tapavesi.ee](mailto:tapavesi@tapavesi.ee) | | |
| **Ühisveevärk, asukoht:** | | **Porkuni kooli (Lossi pumbajaama) veevärk,** Porkuni küla, Tapa vald | | **Porkuni küla (Mäe 6) veevärk,**  Porkuni küla, Tapa vald |
| **Joogiveeallikas:** | | Porkuni Lossi puurkaev kat nr 2789 | | Porkuni küla puurkaev kat nr 2801 (Mäe 6) |
| **Ühe ööpäeva jooksul käideldava vee kogus:** | | 15**-**20 m³ | | 10 m³ |
| **Tarbijate arv:** | | 90 | | 70 |
| **TAVAKONTROLL**  Määrus nr 61 § 10 lg 3 | | | | |
| **Proovivõtukoht:** | | Porkuni kooli köök | | Mäe PJ väljuv kraan |
| **Näitajad** | | **Kaks korda aastas** | | **Üks kord kahe aasta jooksul, põhinäitajad üks kord aastas** |
| 1 | *Escherichia coli* | veebruar | august | august |
| 2 | Soole enterokokid | veebruar | august | august |
| 3 | Värvus | veebruar | august | 2026, 2028 (august) |
| 4 | Elektrijuhtivus | veebruar | august | 2026, 2028 (august) |
| 5 | pH | veebruar | august | 2026, 2028 (august) |
| 6 | Lõhn | veebruar | august | 2026, 2028 (august) |
| 7 | Maitse | veebruar | august | 2026, 2028 (august) |
| 8 | Hägusus | veebruar | august | 2026, 2028 (august) |
| 9 | *Coli*-laadsed bakterid | veebruar | august | 2026, 2028 (august) |
| 10 | Kolooniate arv 22ºC | veebruar | august | 2026, 2028 (august) |
| **SÜVAKONTROLL**  Määrus nr 61 § 4 – § 7 | | | | |
| **Proovivõtukoht:** | | Porkuni kooli köök | | Mäe PJ väljuv kraan |
| **Näitajad** | | **Üks kord 6 a. jooksul\*** | | **Üks kord 10 a. jooksul** |
| 11 | Ammoonium | 2029 | | 2028 |
| 12 | Alumiinium | 2029 | | 2028 |
| 13 | Kloriid | 2029 | | 2028 |
| 14 | Mangaan | 2029 | | 2028 |
| 15 | Naatrium | 2029 | | 2028 |
| 16 | Oksüdeeritavus | 2029 | | 2028 |
| 17 | Raud | 2029 | | 2028 |
| 18 | Sulfaat | 2029 | | 2028 |
| 19 | Antimon | 2029 | | 2028 |
| 20 | Arseen | 2029 | | 2028 |
| 21 | Benseen | 2029 | | 2028 |
| 22 | Benso(a)büreen | 2029 | | 2028 |
| 23 | Boor | 2029 | | 2028 |
| 24 | 1,2-dikloroetaan | 2029 | | 2028 |
| 25 | Elavhõbe | 2029 | | 2028 |
| 26 | Fluoriid | 2029 | | 2028 |
| 27 | Kaadmium | 2029 | | 2028 |
| 28 | Kroom | 2029 | | 2028 |
| 29 | Nikkel | 2029 | | 2028 |
| 30 | Nitraat | 2029 | | 2028 |
| 31 | Nitrit | 2029 | | 2028 |
| 32 | Pestitsiidid | 2029 | | 2028 |
| 33 | Pestitsiidide summa | 2029 | | 2028 |
| 34 | Plii | 2029 | | 2028 |
| 35 | PAH (polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud) | 2029 | | 2028 |
| 36 | Seleen | 2029 | | 2028 |
| 37 | Tetrakloroeteen ja trikloroeteen | 2029 | | 2028 |
| 38 | Trihalometaanide summa | 2029 | | 2028 |
| 39 | Tsüaniid | 2029 | | 2028 |
| 40 | Vask | 2029 | | 2028 |
| 41 | Radioloogilised näitajad: indikatiivdoos | Ei ole kohustust uurida, puurkaev kt nr 2789 põhjaveekiht S-O | | Ei ole kohustust uurida, puurkaev kt nr 2801 põhjaveekiht S-O |

**\*** *Seiret võib teha üks kord kuue aasta jooksul, kui veevarustussüsteemi ei integreerita uut joogivee allikat või ei tehta veevarustussüsteemis selliseid muudatusi, mille tulemusel võib eeldada veekvaliteedi halvenemist.*

**Olen käitlejana teadlik, et kui joogivesi ei vasta sotsiaalministri 24.09.2019 määruse nr 61 nõuetele, olen kohustatud:**

1. esitama analüüsitulemuste protokollid järelevalveametnikule kättesaamise järgselt võimalikult koheselt;
2. uurima vee kvaliteedi mittevastavuse põhjusi;
3. rakendama vajalikud meetmed ja teavitama sellest tarbijat ning käitlemise asukohajärgset järelevalveasutust (Terviseameti Ida regionaalosakond).

Vastutav isik: Arne Arumägi

(allkirjastatud digitaalselt)