## AKT

## LEPPETRAHVI MÄÄRAMISE KOHTA nr 1

**05.10.2022** on Töövõtjale **Verston OÜ** määratud leppetrahv tööde tegemise tehnoloogilistest nõuetest mittekinnipidamise eest.

Leppetrahvid lepingu-, kvaliteedi-, tehnoloogia- ja liikluskorraldusnõuete rikkumise puhul määratakse ja vormistatakse Tellija või Tellija Projektijuhi poolt. Leppetrahvi määramise kohta koostatud akti alusel esitab Tellija Töövõtjale nõude leppetrahvi tasumiseks.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Märge määramise kohta | Põhjus | Leppetrahvi suurus, euro  |
|  | **Keskkonnanõuete eiramise eest** | 2000 |
| **X** | **Tööde ja materjalide kvaliteedi kontrolliga seotud mõõtmiste, katsetuste ja muude tegevuste eiramise eest** | 1000 |
|  | **Tellija või Inseneri poolt tehtud pistelise proovi tulemusel kvaliteedinõuetest avastatud kõrvalekaldumiste eest, millest Töövõtja ei ole kirjalikult Inseneri teavitanud** | 2000 |
|  | **Omavoliliselt, ilma kooskõlastuseta liikluse seiskumise eest tee(de)l vähemalt 5 minutiks** | 600 |
|  | iga järgmise 5 min eest  | 2000 |
|  | **Töövõtja poolt tööde ja materjalide kvaliteedi kontrolliga seotud dokumentides, tööde vastuvõtu aruannetes või objektipäevikutes mittetõepäraste andmete esitamise eest** | 3200 |
|  | **Objektipäevikute mitteõigeaegse või ebakohase täitmise või mittetäitmise eest** | 600 |
|  | **Objekti teenindusvedudel (pinnase-, asfaltbetooni, konstruktsioonide jne veod) sõidukitele (sh veoautodele koos haagisega või ilma, autorongidele, masinrongidele) kehtestatud igakordse registrimassi ületamise eest. Kaalumise puhul on Tellija mõõtmise veaks 5% registrimassist, seda ületades nõuab Tellija leppetrahvi** | iga ületatud 1 kilogrammi eest 1 euro |
|  | **Järgmise etapi tööde alustamisega viivitamise eest kalendergraafikuga võrreldes** | 1000 |
|  | **Tööde tegemisel puudub Tellijaga kooskõlastatud liikluskorralduse projekt või puuduvad objekti töötsooni tähistavad liiklusmärgid või tähistus ei vasta nõuetele** | 1000 |
|  | **Polümeersideainega pinnatud teel liikluspiirangute mitte eemaldamine 36 tundi peale töö lõpetamist** | 500 |
|  | Sama, iga järgneva päeva kohta | 1000 |
|  | **Töövõtjaga seotud isikud ei kasuta objektil nõuetekohaseid ohutusveste või teel töötavad mehhanismid ei kasuta vilkureid või liikluskorralduse muudatustest ei ole liiklejaid ja avalikkust teavitatud** | 300 |
|  | sama, teistkordselt | 1000 |
|  | sama, iga järgneva korra puhul | 2000 |
|  | **Kõikide muude liikluskorralduse, liikluskorralduse teavitamise või tööohutuse alaste rikkumiste eest või kõrvalekaldumiste puhul**  | 300 |
|  | sama, teistkordselt | 600 |
|  | sama, iga järgneva korra puhul | 1000 |
|  | **Tee seisundinõude rikkumise eest** | 300 |
|  | sama, teistkordselt | 600 |
|  | sama, iga järgneva korra puhul | 1000 |
|  | **Teetööde või garantiitööde kokkulepitud tähtaja piirangute mittekinnipidamise eest** | 2000 iga päeva eest |
|  | **Kõik muud eelpool nimetamata rikkumised** | 1000 |

|  |
| --- |
| **Tellija Projektijuhi selgitused:** 30.09.2022 fikseeris Tellija liikluskorraldaja tööde kvaliteedinõuetest kõrvalekaldumise teel 23152 Pukamõisa – Purtsi, kus Töövõtja oli teostanud teekatte markeerimise lahtisele pindamiskillustikule. |
| 03.10.2022 kontrollis Tellija projektijuht ka ülejäänud teelõikude markeerimistöid ning selgus, et ka nendel lõikudel on markeerimistöid teostatud ilma katet eelnevalt harjamata.Töövõtjale määratakse 1000 eurot leppetrahvi tööde kvaliteedinõuetest kõrvalekaldumise eest.  |

Akti koostas: Antti-Armin Pärna (Tellija Projektijuht)