KINNITATUD

RMK õigus- ja hangete osakonna juhataja

käskkirjaga nr 1-47.3006/1

## Hanke nimetus ja viitenumber

* 1. Hanke nimetus: Metsaistikute plastikust pakkekotid 2024
  2. Riigihanke viitenumber: 274698
  3. Klassifikatsioon: 19520000-7 Plasttooted
  4. Hankemenetluse liik: avatud hankemenetlus

## Hanke läbiviija

## RMK õigus- ja hangete osakond

## Info hanke kohta

## hankedokumendid, tehniline info

Hange viiakse läbi riigihangete keskkonnas (edaspidi e-RHR). Hankes osalemiseks, teavituste saamiseks ja küsimuste esitamiseks läbi e-RHR-i peavad pakkujad avaldama oma kontaktandmed, registreerudes hanke juurde „Hankes osalejad“ lehel.

Kõik selgitused huvitatud isikutelt laekunud küsimustele ning muudatused hankedokumentides tehakse kättesaadavaks e-RHR kaudu. Pärast teate avaldamist või dokumendi lisamist saadab e-RHR-i süsteem automaatteavituse registreeritud isikutele. Samuti esitab hankija kõik otsused pakkujatele e-RHR süsteemi kaudu, mille lisamise kohta saadab e-RHR-i süsteem automaatteavituse.

### pakkumuste esitamine

Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-RHR-i keskkonna kaudu aadressil [https://riigihanked.riik.ee](https://riigihanked.riik.eehanketeates) hanketeates toodud ajaks.

### pakkumuste avamine

Pakkumused avatakse hankija poolt e-RHR-i keskkonnas hanketeates toodud aja saabumise järel.

## Hanke tehniline kirjeldus

* 1. Ostetakse metsaistikute plastikust pakkekotte koos transpordiga tarne sihtkohta erinevatesse sihtkohtadesse üle Eesti (RMK erinevad taimlad), tarne tähtajaga 20.03.2024.a. Lepingu tähtaeg on 01.04.2024.
  2. **I Tavalised pakkekotid**
     1. Pakkekottide kirjeldus:

Mõõdud: 1200(koti kõrgus)\*(500(kotisuu laius)+2\*225)\*0,120 mm

Materjal: must-valge LDPE, välimine värvi tumedus ei tohi olla tumedam kui Pantone Cool Gray 2C; pakkekott peab olema vastupidav välitingimustes ladustamisele.

Pakkekoti kandevõime: 50 kg

* + 1. **Vajaminev kogus: 72 200 tk**
    2. Tarne tähtaeg: 20. märts 2024.
    3. Tarne sihtkohad:
       1. **RMK Räpina taimla – 4 000 tk**

aadress: Raigla küla, Räpina vald, 64417 Põlvamaa

kontaktisik: Valdur Paats, tel 512 2641

* + 1. **RMK Kullenga taimla – 10 200 tk**

aadress: Porkuni küla, Tapa vald, 46001 Lääne-Virumaa

kontaktisik: Margret Peiker, tel 510 2847

* + 1. **RMK Reiu taimla – 12 000 tk**

aadress: Reiu küla, Häädemeeste vald, 86502 Pärnumaa

kontaktisik: Rein Anniko, tel 526 2977

* + 1. **RMK Purila taimla – 17 000 tk**

aadress: Kuku küla, Rapla vald, 79631 Raplamaa

kontaktisik: Helen Kaljumäe, tel 5328 5229

* + 1. **RMK Tartu taimla – 3 500 tk**

aadress: Rõõmu tee 11, 50705 Tartu linn

kontaktisik: Kristiina Pärn, tel 5565 2860

* + 1. **RMK Rulli taimla – 12 500 tk**

aadress: Rulli küla, Tõrva vald, 68615 Valgamaa

kontaktisik: Astra Viljaste, tel 509 9564

* + 1. **RMK Iisaku taimla – 13 000 tk**

aadress: Iisaku, Alutaguse vald, 41101 Ida-Virumaa

kontaktisik: Hille Reinsalu, tel 512 5724

* 1. **II Suured pakkekotid**
     1. Pakkekottide kirjeldus:

Mõõdud: 1500(koti kõrgus)\*(500(kotisuu laius)+2\*225)\*0,120 mm

Materjal: must-valge LDPE, välimine värvi tumedus ei tohi olla tumedam kui

Pantone Cool Gray 2C; pakkekott peab olema vastupidav välitingimustes ladustamisele.

Pakkekoti kandevõime 50 kg.

* + 1. **Vajaminev kogus: 34 300 tk**
    2. Tarne tähtaeg: 20. märts 2024
    3. Tarne sihtkohad:
       1. **RMK Räpina taimla – 11 000 tk**

aadress: Raigla küla, Räpina vald, 64417 Põlvamaa

kontaktisik: Valdur Paats, tel 512 2641

* + - 1. **RMK Reiu taimla – 11 000 tk**

aadress: Reiu küla, Häädemeeste vald, 86502 Pärnumaa

kontaktisik: Rein Anniko, tel 526 2977

* + - 1. **RMK Rulli taimla – 3 800 tk**

aadress: Rulli küla, Tõrva vald, 68615 Valgamaa

kontaktisik: Astra Viljaste, tel 509 9564

* + - 1. **RMK Purila taimla – 7 000 tk**

aadress: Kuku küla, Rapla vald, 79631 Raplamaa

kontaktisik: Helen Kaljumäe, tel 5328 5229

* + - 1. **RMK Kullenga taimla – 1 500 tk**

aadress: Porkuni küla, Tapa vald, 46001 Lääne-Virumaa

kontaktisik: Margret Peiker, tel 510 2847

* 1. **III Väiksed pakkekotid**
     1. Pakkekottide kirjeldus:

Mõõdud: 1000(koti kõrgus)\*(465(kotisuu laius)+2\*130)\*0,120 mm

Materjal: must-valge LDPE, välimine värvi tumedus ei tohi olla tumedam kui

Pantone Cool Gray 2C; pakkekott peab olema vastupidav välitingimustes ladustamisele.

Pakkekoti kandevõime 50 kg

* + 1. **Vajaminev kogus: 31 900 tk**
    2. Tarne tähtaeg: 20. märts 2024
    3. Tarne sihtkohad:
       1. **RMK Marana taimla – 20 000 tk**

aadress: Marana küla, Saarde vald, 86211 Pärnumaa

kontaktisik: Aive Vahter, tel 5625 3065

* + - 1. **RMK Tatu taimla – 11 900 tk**

aadress: Rõõmu tee 11, 50705 Tartu linn

kontaktisik: Kristiina Pärn, tel 5565 2860

* 1. Pakkekoti materjal: must-valge LDPE, värvus seest must või tumehall, väljast valge (mitte matt). Välimine värvi tumedus ei tohi olla tumedam kui Pantone Cool Gray 2C.
  2. Pakkekott peab olema vastupidav välitingimustes ladustamisele ning pidama vastu vähemalt 50 kg (arvestatud hankijale piisava tugevusvaruga) massiga metsaistikute transportimisele (käsitsi tõstmine, sh servadest hoides; vähesel määral lohistamine maastikul; võimalik vähene hõõrdumine transpordi käigus ja transpordivahendis) ja pealt nööriga sidumise teel sulgemisele. Kott ei ole eesmärgipäraselt mõeldud korduvkasutuseks, kuid koti materjal ei tohi korduvkasutust ka välistada.
  3. Kotid peavad olema pakendatud transpordialustele, rullis tarne ei ole lubatud.
  4. Iga viidet, mille hankija teeb käesolevas hankes mõnele riigihangete seaduse paragrahvi 88 lõikes 2 nimetatud alusele kui pakkumuse tehnilisele kirjeldusele vastavuse kriteeriumile, tuleb lugeda selliselt, et see on täiendatud märkega „või sellega samaväärne“. Iga viidet, mille hankija teeb riigihanke alusdokumentides mõnele RHS § 88 lõikes 2 nimetatud alusele (standardile, tehnilisele tunnustusele, tehnilisele kontrollisüsteemile vms), tuleb lugeda selliselt, et see on täiendatud märkega „või sellega samaväärne“. Iga viidet, mille hankija teeb riigihanke alusdokumentides ostuallikale, protsessile, kaubamärgile, patendile, tüübile, päritolule või tootmisviisile (RHS § 88 lg 6) või märgisele (RHS § 89), tuleb lugeda selliselt, et see on täiendatud märkega „või sellega samaväärne“.

Kui pakkuja soovib kvalifitseerimise tingimustele või tehnilisele kirjelduse vastavuse tõendamiseks või hankelepingu täitmisel kasutada samaväärset, siis ta näitab selle pakkumuses vabas vormis ära. Samaväärsuse kontrollimiseks esitab pakkuja vabas vormis selgitused ja tõendid.

* 1. Muu kui tehnilises kirjelduses täpselt näidatud alusele tuginemisel või täpselt kirjeldatud elemendi pakkumisel tuleb pakkumuses esitada hankijale kinnitus ja tõendid pakutava elemendi samaväärsuse kohta (nt tootja kinnitus pakutava elemendi samaväärsuse kohta, muu asjakohane tõendusmaterjal või viide selle saamise võimalusele). Pakkujal on õigus talle sobival viisil tõendada, et tema pakutud lahendus täidab hankedokumentide tehnilises kirjelduses määratletud nõudmisi samaväärselt.
  2. Hange ei ole osadeks jaotatud, kuna arvestades hanke mahtu ja eeldatavat maksumust, ei pea hankija seda põhjendatuks ja otstarbekaks.

## Pakkumuse hinna ja eseme väljendamise viis ja hindamiskriteeriumid jms

* 1. Pakkuja täidab e-RHR-i keskkonnas täidetava pakkumuse maksumuse vormi.
  2. Hankija hindab vastavaks tunnistatud pakkumusi vastavalt riigihanke alusdokumentides nimetatud pakkumuste hindamise kriteeriumidele. Hankija tunnistab edukaks pakkumuste hindamise kriteeriumide kohaselt majanduslikult soodsaima pakkumuse. Hankija arvestab majanduslikult soodsaima pakkumuse väljaselgitamisel ainult pakkumuse maksumust ja tunnistab edukaks kõige madalama kogumaksumusega (suurima punktisummaga) pakkumuse.
  3. Kui võrdselt odavama maksumusega (suurima punktisummaga) pakkumuse on esitanud rohkem kui üks pakkuja, siis heidetakse pakkujate vahel liisku. Liisuheitmise koht ja ajakava teatatakse eelnevalt pakkujatele ning nende volitatud esindajatel on õigus viibida liisuheitmise juures.

## Hankija sätestatud tingimused hankelepingu sõlmimisel

* 1. Hankelepinguga ei võrdsustata edukaks tunnistatud pakkumust, vaid sõlmitakse eraldi hankeleping.
  2. Edukas pakkuja peab olema valmis allkirjastama hankelepingu viivitamatult pärast hankija poolt lepingu esitamist ja selle allkirjastatult viivitamata hankijale tagasi saatma.

## Märkus selle kohta, millisel juhul Hankija jätab endale võimaluse lükata tagasi kõik pakkumused

Hankija jätab endale võimaluse tagasi lükata kõik pakkumused, kui:

* 1. kõigi pakkumuste või vastavaks tunnistatud pakkumuste maksumused ületavad hankelepingu eeldatavat maksumust või kui need on hankija jaoks muul moel ebamõistlikult kallid;
  2. kui hankemenetluse toimumise ajal on hankijale saanud teatavaks andmed, mis välistavad või muudavad hankija jaoks ebaotstarbekaks hankemenetluse lõpuleviimise hankedokumentides esitatud tingimustel või hankelepingu sõlmimine etteantud ja hankemenetluse käigus väljaselgitatud tingimustel ei vastaks muutunud asjaolude tõttu hankija varasematele vajadustele või ootustele;
  3. kui langeb ära vajadus asja ostmise või teenuse tellimise järele põhjusel, mis ei sõltu hankijast või põhjusel, mis sõltub või tuleneb seadusandluse muutumisest, kõrgemalseisvate asutuste haldusaktidest ja toimingutest või RMK nõukogu poolt arengukava muutmisest.

## Hankedokumentide loetelu

Hankedokumendid koosnevad käesolevast hankedokumentide põhitekstist ning järgmistest lisadest:

* 1. Lisa 1 – Hankelepingu vorm
  2. Lisa 2 – Pakkumuses kasutatavad vormid