18.07.2023

Riigimetsa Majandamise Keskus

Sagadi küla, Haljala vald, 45403 Lääne-Viru maakond  
rmk@rmk.ee  
tel 676 7500

Koopia: toomas.kivisto@rmk.ee

**Kaaskiri**

Koostame Põllumajandus- ja Toiduameti tellimusel uuendusprojekti "Rõhu peakraavi pk 0-5,18 uuendamine 2022". Uuendustööd toimuvad riigi poolt korras hoitaval ühiseesvoolul Rõhu peakraavil (VEE1032000, MS kood/ehitise kood 2103200020000/001) lõigul pk 0-5,18.

Rõhu peakraavi uuendatav lõik (kogupikkusega 5,17 km) asub Järvamaal Järva vallas Liusvere, Norra ja Rõhu külades.

Uuendamise käigus planeeritakse projektalal teha alljärgnevaid töid:

* Voolutakistuste (sh koprapaisude), lamapuidu eemaldamine voolusängist, voolusängist ja kallastelt (vastavalt projektis näidatud trassi mõõtudele) puittaimestiku eemaldamine ning rohttaimestiku niitmine, voolusängi kuju taastamine (setete eemaldamine), tööd piketist MP20 (2+00) kuni pikett MP51 (5+10);
* uuendustööde läbiviimise võimaldamiseks puhastatakse Rõhu peakraavi vasakkallas puittaimestikust, vaid mõõdupunktide MP20 (2+00) - pk(2+15) vahelises lõigus toimub see Rõhu peakraavi paremal küljel (Endla looduskaitsealaga piirneval lõigul toimub sette ja taimestiku eemaldamine peakraavi paremal (voolusuunast lähtuvalt) kaldal, seega otseselt looduskaitsealas, setet ega taimestiku ei eemaldata);
* olemasolevate drenaažisuudmete uuendamine;
* settebasseini SB-1 rajamine;
* kahe truubi uuendamine ning ülejäänute truupide hooldamine (settest puhastamine).

Rõhu peakraaviga piirnevatel, Riigimetsa Majandamise Keskusele kuuluvatel, maaüksustel on planeeritud alljärgnevad tegevused:

1. Rava metskond 376 (31402:002:0245) – Setete, voolutakistuste, lamapuidu, roht- ja puittaimestiku (trassi laiused näidatud projektplaanil) eemaldamine voolusängist. Töid teostatakse MP20 (2+00) kuni MP51 (5+10). Voolusängi kuju taastamine. Eemaldatud sete paigaldatakse paremkaldale. Eemaldatud sete planeeritakse põllumajandusmaal kuni 10 cm kihina antud kaldaalale. Eemaldatud sete paigaldatakse eesvoolu kaldale settevallina viisil, mis välistab sette tagasivalgumise eesvoolu. Kraavi E-1 suubumiskoha uuendamine.
2. Rava metskond 410 (31401:001:0163), Rava metskond 405 (31401:001:0167) ja Huuksi metskond 2 (31402:002:0066) – Uuendustöid ei teostata.

Palume tutvuda uuendusprojektis kavandatud tegevustega teile kuuluvatel maaüksustel ja esitada omapoolsed seisukohad/nõusolek projektlahenduse kohta. Kaaskirjale on lisatud projektplaan, millel on Riigimetsa Majandamise Keskuse maaüksused tähistatud kollase värviga.

Lisad:

Lisa 1. 2022142 Rõhu peakraav projektplaan.pdf

Lugupidamisega

Risto Tihane

Projekteerija

Tel. 7303735

E-mail: risto@ibun.ee