Keskkonnaministri 07.04.2017 määrus nr 12

„Uuritud ning kaevandatud maa korrastamise täpsustatud nõuded ja kord, kaevandatud maa korrastamise projekti sisu kohta esitatavad nõuded, kaevandatud maa ning selle korrastamise kohta aruande esitamise kord ja aruande vorm ning maa korrastamise akti sisu ja vorm” Lisa 1

|  |
| --- |
| **PUURAUGU LIKVIDEERIMISE AKT**  |
| Objekti nimetus  | Südamikpuurimistööd Kesk-Eesti üldgeoloogiliseks kaardistamiseks II |
| Üldgeoloogilise uurimistöö või geoloogilise uuringu loa number  |  YGUL/508483 |
| Puuraugu nr  |  EGT0016 | asukoht  | Järva mk Türi vald, Kolu küla, Türi Metskond 21  |
| Puurimise algus 02. november 2021 a, lõpp 16. detsember 2021 a |
| sügavus 500,6 m, manteldatud torudega, mille diameeter on:  |
| 139,7 mm sügavuses 0 m kuni 9,1 m,  |
| 114,3 mm sügavuses +0,78 m kuni 368,9 m,  |
| 89 mm sügavuses 361,4 m kuni 500,6 m  |
| Põhjavee staatiline tase puuraugus 57,5 m maapinnast  |
| Puuraugu likvideerimise põhjus  |  Uuringuloa lõppemine |
| Likvideerimise aeg 24. aprill 2025. a  |
| Likvideerimise viis  | Teostatud videouuring konstruktsiooni rikete tuvastamiseks. Märkimisväärseid rikkeid ei tuvastatud, tampoonitud puuraugu vett andev osa, jälgitud veetaseme võimalikke muutusi. Muutusi ei tuvastatud, tampoonitud puurauk maapinnani, lõigatud manteltoru 0,5 m allpool maapinda, tasandatud töömaa. |
| Puurauku jäetud manteltorud diameetriga  | Kõik paigaldatud manteltorud |
|   |  |
| Maapinnani ulatuv manteltoru lõigatud 0,5 m sügavuselt  |
| Puuraugu ümbruse olukord pärast puuraugu likvideerimist  | tasane  |
| Üldgeoloogilise uurimistöö või geoloogilise uuringu loa omaja  |  Eesti Geoloogiateenistus |
|   | (nimi, allkiri)  |
| Likvideerija  |  BalRock OÜ; Kalle Alasi, juhatuse esimees |
|   | (nimi, allkiri, ametikoht)  |
| Maaomaniku seisukoht  |   |
|   | (nimi, allkiri)  |