Lisa 1
Valga Vallavalitsuse 
ehitus- ja planeerimisteenistuse
3.06.2024 korraldusele nr 40

PROJEKTEERIMISTINGIMUSED

1. ÜLDANDMED
1.1. Taotleja: 	Evecon OÜ
1.2. Krundi asukoht; Krundi suurus; Katastritunnus.
1.	Tinu küla, Tsirguliina alajaam (tunnus 82002:003:0030);
2.	Tinu küla, Valga metskond 74 (tunnus 82002:003:0013);
3.	Tinu küla, Tinu kõrgepingeliin (tunnus 82002:003:0023);
4.	Tinu küla, Eerike-Siimu (tunnus 85501:001:1198);
5.	Tinu küla, Raudsepa kinnistule (tunnus 82002:003:0592).
1.3. Maakasutuse sihtotstarve: Maatulundusmaa 100% 
1.4. Kavandatava ehitise nimi:  330kV maakaabelliin (ca 500 meetrit)
1.5. Kavandatavate ehitustööde liik: 330kV maakaabelliini rajamine

2. PROJEKTEERIMISEL ARVESTATAVAD ALUSED JA LÄHTEMATERJALID
2.1. Käesolevad projekteerimistingimused (kehtivad viis aastat) 
2.2. Kehtivad planeeringud:
2.2.1. Üldplaneering: 
Tõlliste Vallavolikogu 17.06.2006. a määrusega nr 9 kehtestatud Tõlliste valla üldplaneering
2.2.2. Detailplaneeringud: puuduvad
2.3. Muud dokumendid:
2.3.1. Valga valla kaevetööde eeskiri (Valga Vallavolikogu 14.12.2018. a määrus nr 68).
2.3.2. Valga valla jäätmehoolduseeskiri (Valga Vallavolikogu 31.05.2019. a määrus nr 85)

3. NÕUDED EHITUSPROJEKTI KOOSTAMISEKS JA ESITAMISEKS
3.1. Projekt koostada kooskõlas Eestis kehtivate projekteerimisnormidega.
3.2. Ehitusprojekti dokumentatsiooni maht ja koosseis peab vastama majandus- ja taristuministri 17.07.2015. a määrusele nr 97 „Nõuded ehitusprojektile“.
3.3. Projekti asendiplaanil peab olema ära näidatud kui suures osas raadatakse metsa (maksimaalselt 7 meetri laiuselt). 
3.4. 	Projektis peab olema ära näidatud, kuidas kaitstakse ehitustööde ajal maakaabelliini kaitsevööndist väljaspool asuvate puude juuri. Ehitusprojektis tuleb lähtuvalt EVS 939-3:2020 standardi „Puittaimed haljastuses“ peatükkides 6-9 esitatud nõuete alusel lahendada puude juurde kaitsmine. Joonisele tuleb kanda juurestiku kaitsealad, mille arvutamisel tuleb lähtuda standardi peatükis 6.2.2 tabelist.
3.5. Majandus- ja taristuministri 1.07.2015 määruse nr 62 „Nõuded ehitusprojekti ekspertiisile“ § 3 lg 2 p 5 alusel tuleb ekspertiis teha vähemalt ehitusprojektile, mis sisaldab esimese liigi elektripaigaldist või teise liigi mittetüüpset elektripaigaldist, mille peakaitsme nimivool ületab 250 amprit. Ehitusprojekti ekspertiisi kohustuslikkuse korral tuleb ekspertiis esitada koos kasutusloa taotlusega. Ehitusprojekti seletuskirjas peab olema täpsustus kas 330 kV maakaabelliini ehitusprojektile on ekspertiisi tegemine seadusest tulenevalt nõutav või mitte.  
3.6.	Projekti koosseisus esitada väljastatud projekteerimistingimused ja võrguvaldajate poolt väljastatud tehnilised tingimused.
3.7. Ehitusprojekti koostamisel tuleb arvestada kinnistule ulatuvate kitsendustega ja kitsendustest tulenevate piirangutega (maaparandussüsteemid, elektrimaakaabelliinid jne).
3.8. 	Projektis tuleb kajastada projekteeritud ehitiste tehnilised andmed.
3.9. 	Projekti põhijoonised koostatakse mõõtkavas 1:100 kuni 1:50 (plaanid, lõiked ja vaated), asendiplaan mõõtkavas 1:500 kuni 1:200.
3.10. Ehitusprojekti alusplaanina kasutada litsentseeritud maamõõtja poolt koostatud tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi plaani täpsusega M 1:500 või 1:1000. Ehitusprojekti koosseisus tuleb esitada mõõdistaja poolt allkirjastatud geodeetiline alusplaan. Geodeetilisele alusplaanile tuleb kanda kõik kinnistule ulatuvad kitsendused.
3.11. Ehitusprojekti digitaalsel vormistamisel järgida juhendmaterjali "Ehitusprojekti dokumentide digitaalse vormistamise nõuded ehitusloa elektroonilisel taotlemisel", mis on kättesaadav Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kodulehel: https://www.mkm.ee/sites/default/files/juhend_-_ehitusprojekti_digivormistamine_ehitusloa_taotlemisel_10.02.2015.pdf  .
3.12.	Ehitusseadustiku § 38 lg 2 alusel tuleb ehitusprojektiga projekteeritud iga ehitusloakohustusliku ehitise kohta esitada eraldi ehitusloa taotlus ja riigilõivuseaduse § 3311 lg 3 alusel tuleb tasuda riigilõivu iga taotluses sisalduva ehitusloakohustusliku ehitise eest eraldi.
3.13. Projekt tuleb esitada digitaalselt ehitisregistri aadressil www.ehr.ee Valga Vallavalitsusele läbivaatamiseks. 

4. PROJEKTIGA ESITATAVAD NÕUSOLEKUD JA KOOSKÕLASTUSED
4.1. Koos projektiga esitada naaberkinnistu omanike nõusolekud, kui ehitustegevus mõjutab nende ehitusõigust.
4.2. Koos projektiga esitada projektiga hõlmatud kinnistu omaniku nõusolek. 
4.3. Projekt kooskõlastada vastavate trasside ja tehnovõrkude (mis jäävad või mille kaitsevööndid jäävad projektiga hõlmatud alale) omanike või valdajatega.

Koostas Iivika Voode
ehitusjärelevalve spetsialist
+372 515 6491
Iivika.voode@valga.ee