KINNITATUD

RMK õigus- ja hangete osakonna

juhataja käskkirjaga nr 1-47.3260/1

**Lisa 1 Tehniline kirjeldus (Osa 1,2,3)**

1. Üldinfo

1.1. Hanke nimetus: Puitmaterjalide soetamine

1.2. Viitenumber: 287340

1.3. Klassifikatsioon: 03410000-7 Puit

1.4. Hankemenetluse liik: lihthange

2. Hanke tehniline kirjeldus

2.1. Hanke eesmärgiks on puitmaterjalide soetamine koos tarnimise ning mahalaadimisega hankija määratud asukohas. Hange on jaotatud 3-ks osaks. Hankeosad, materjali info, tarnekohad ja mahud on järgmised:

**Hanke 1 osa. Lõuna-Eesti piirkond**

2.1.1. Materjali info ja mahud:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Puidumaterjali spetsifikatsioon** | | | | **Materjali kogused tarnekohtade kaupa** | | | |
| **Pruss** | | | | | | | |
| immutuse toon | ristlõige (mm) | pikkus (mm) | Tarnekoht  1 | | Tarnekoht 2 | Tarnekoht 3 | Tarnekoht 4 |
| roheline | 150x150 | 3000 |  | |  | 10 | 30 |
| roheline | 100x150 | 6000 | 12 | |  |  |  |
| roheline | 100x100 | 5400 |  | |  | 20 | 60 |
| roheline | 50x200 | 6000 | 30 | |  |  |  |
| roheline | 50x200 | 5400 |  | |  | 10 | 100 |
| roheline | 50x150 | 5400 |  | |  | 50 | 100 |
| roheline | 50x150 | 4500 | 100 | |  |  |  |
| roheline | 50x50 | 3000 |  | |  | 40 |  |
| **Laud** | | | | | | | |
| roheline | 25x125 | 5400 |  | |  | 40 | 40 |
| Pruun terrassilaud | 28x120 | 6000 | 40 | |  |  |  |
| Pruun terrassilaud | 28x120 | 4200 |  | |  | 40 | 50 |
| **Immutatud freespostid teritatud otstega** | | | | | | | |
| immutuse toon | diameeter (mm) | pikkus (mm) |  | |  |  |  |
| roheline | d-70 | 1800 |  | |  | 30 |  |
| roheline, bituumenvarrukaga | d-75 | 1800 |  | | 168 | 30 |  |
| roheline, bituumenvarrukaga | d-100 | 1800 |  | | 168 |  |  |
| roheline | d-100 | 2100 | 120 | |  | 30 | 30 |
| roheline | d-100 | 2400 |  | | 60 |  |  |
| roheline | d-140 | 2100 |  | | 60 |  |  |
| roheline | d-140 | 2400 |  | | 60 |  |  |
| roheline | d-150 | 2400 | 85 | | 60 | 20 | 50 |

2.1.2. Tarnekohad:

2.1.2.1 **Tarnekoht 1:** Tartu-Valga külastusala. Tarne asukoht Tartu linn, Rõõmu tee 11 garaaz. Kontakt Madis Ess 5811 8500

2.1.2.2. **Tarnekoht 2**: Põlva-Võru külastusala. Tarne asukoht Nohipalo Räpina vald Põlvamaa Kontakt Tiia Ilmet tel.5119233

2.1.2.3. **Tarnekoht 3:** Haanja külastusala. Tarne asukoht Pähni küla, Rõuge vald, Võrumaa. Kontakt Tarmo Denks 518 4294.

2.1.2.4. **Tarnekoht 4:** Pärnu-Viljandi külastusala. Tarne asukoht Häädemeeste, Häädemeeste vald. Kontakt Riho Männik 5172636

**Hanke 2 osa. Lääne-Eesti piirkond**

2.2.1. Materjali info ja mahud:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Puidumaterjali spetsifikatsioon** | | | **Materjali kogused tarnekohtade kaupa** | | | |
| **Pruss** | | | | | | |
| immutuse toon | ristlõige (mm) | pikkus (mm) | Tarnekoht 1 | Tarnekoht 2 | Tarnekoht 3 | Tarnekoht 4 |
| roheline | 150x150 | 3000 | 25 |  |  |  |
| roheline | 100x150 | 6000 |  |  | 25 |  |
| roheline | 100x100 | 5400 | 30 |  |  |  |
| pruun | 100 x100 | 5400 |  |  |  | 10 |
| roheline | 50x200 | 5400 |  |  | 50 |  |
| pruun | 50x200 | 6000 |  | 27 |  |  |
| pruun | 130x130 | 6000 |  | 10 |  |  |
| pruun | 50x100 | 6000 | 5 |  |  | 40 |
| roheline | 50x150 | 4500 | 60 |  |  |  |
| roheline | 50x50 | 3000 | 25 |  |  |  |
| pruun | 50x50 | 3000 |  | 50 |  | 10 |
| roheline | 45x195 | 6000 | 5 |  |  |  |
| **Immutatud freespostid teritatud otstega** | | | | | | |
| immutuse toon | diameeter (mm) | pikkus (mm) |  |  |  |  |
| roheline | d-100 | 2100 |  |  | 70 |  |
| pruun | d-100 | 2100 |  |  |  | 30 |
| roheline | d-100 | 3000 | 80 |  |  |  |
| pruun | d-100 | 3000 |  | 40 |  |  |
| roheline | d-125 | 3000 |  |  | 70 |  |
| **Laud** | | | | | | |
| Immutatud laud | 25x125 | 5400 | 500 |  | 40 |  |
| terrassilaud pruun toon | 28x120 | 4200 | 30 |  |  |  |
| Immutatud laud | 25x150 | 6000 |  |  | 30 |  |
| Immutatud laud pruun | 25x150 | 6000 |  | 40 |  |  |
| Immutatud laud | 25x100 | 6000 | 10 |  |  |  |
| Immutatud laud | 22x100 | 6000 | 30 |  |  |  |
| Immutatud laud | 22x150 | 6000 | 50 |  |  |  |

2.2.2. Tarnekohtade info:

2.2.2.1 **Tarnekoht 1:** **Tallinna külastusala**. Tarne asukoht Tööstuse 2 Keila Harjumaa. Kontakt Maarja Mirjam Rajasaar tel. 5340 7513

2.2.2.2. **Tarnekoht 2**: Nõva – Matsalu külastusala. Tarne asukoht Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Peraküla; Nõva külastuskeskus. Kontakt Marju Pajumets tel. 522 0259

2.2.2.3. **Tarnekoht 3:** Hiiumaa. Tarne asukoht Hiiumaa, Leemeti , Õngu küla. Kontakt Aili Küttim tel. 515 8921

2.2.2.4. **Tarnekoht 4:** Saaremaa. Tarne asukoht Saaremaa, Kuuse küla, RMK Kuuse kontor. Kontakt Üllar Soonik tel. 515 8901

**Hanke 3 osa. Põhja-Eesti piirkond**

2.3.1. Materjali info ja mahud:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Puidumaterjali spetsifikatsioon** | | | **Materjali kogused tarnekohtade kaupa** | | | |
| **Pruss** | | | | | | |
| immutuse toon | ristlõige (mm) | pikkus (mm) | Tarnekoht 1 | Tarnekoht 2 | Tarnekoht 3 | Tarnekoht 4 |
| roheline | 150x150 | 3000 | 60 | 60 | 35 | 7 |
| roheline | 120x120 | 3000 |  |  |  | 20 |
| roheline | 50x200 | 6000 | 80 | 160 | 90 | 25 |
| roheline | 50x150 | 4500 |  |  |  | 45 |
| **Immutatud freespostid teritatud otstega** | | | | | | |
| immutuse toon | diameeter (mm) | pikkus (mm) |  |  |  |  |
| roheline | d-80 | 3000 | 150 |  |  | 80 |
| roheline poolitatud | d-80 | 3000 | 150 |  |  |  |
| roheline | d-100 | 3000 | 100 |  |  |  |
| roheline | d-150 | 3000 |  |  |  | 20 |

2.3.2. Tarnekohtade info:

2.3.2.1 **Tarnekoht 1:** Lahemaa külastusala. Tarne asukoht Võsu, Haljala vald, Lääne-Virumaa. Kontakt Timo Kangur, tel. 5017970

2.3.2.2. **Tarnekoht 2**: Kõrvemaa külastusala. Tarne asukoht Aegviidu, Anija vald, Harjumaa,. Kontakt Jaanus Käärma, tel. 5139648

2.3.2.3. **Tarnekoht 3:** Jõgevamaa külastusala. Tarne asukoht Elistvere, Tartu vald, Tartumaa. Kontakt Andri Plato, tel. 54004851

2.3.2.4. **Tarnekoht 4:** Ida-Virumaa külastusala. Tarne asukoht Kauksi, Alutaguse vald, Ida-Virumaa. Kontakt Heinar Juuse, tel. 5159317

2.4. Soetatava puidu kvaliteediklass ja immutusklass

2.4.1. Puidukvaliteediklass on B.

2.4.2. Puidutugevusklass vahemikus C16-C24

2.4.3. Puidu immutusklass peab olema A (EN 351 P8/HC4)

2.5 Pakkuja võib esitada pakkumuse ühele või mitmele hanke osale. Hanke läbiviimise tulemusena sõlmitakse hankeleping 1 (ühe) pakkujaga iga hankeosa kohta. Kui pakkuja osutub edukaks rohkem kui ühes hankeosas, võib hankija otsustada sõlmida nende hankeosade kohta kokku selle pakkujaga ühe või mitu hankelepingut.

2.6 Hankelepingud sõlmitakse olenevalt hankemenetluse kulgemisest esimesel võimalusel peale hankemenetluses lepingu sõlmimise võimaluse tekkimist ning pakkuja kohustub lepingu allkirjastama kolme tööpäeva jooksul peale hankijalt vastavasisulise ettepaneku saamist.

2.7 Tarnimine tarnekohtadesse kõikides hankeosades tuleb teostada hiljemalt 20.12.2024, lepingu kehtivus 20.01.2025.

2.8 Kõik hinnad peavad sisaldama puitmaterjali, selle transporti ja maha laadimist tarnekohas.